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Câu 1: (3,5 điểm)

Cho kết cấu chịu lực P =10 kN như hình vẽ. Biết các thanh AB và AC làm bằng thép có ứng suất cho phép [(k] = 100MN/m2. Xác định đường kính của 2 thanh AB và AC theo điều kiện bền. 
Câu 2: (3 điểm)
Hai tấm tôn, tấm thứ nhất có bề dày a = 8mm, tấm thứ hai có bề dày b = 6mm được ghép với nhau bởi bốn đinh tán có  đường kính d = 16mm. Hãy kiểm tra độ bền cắt và bền dập của đinh tán, biết lực tác dụng P = 80KN, [(c] = 100MN/m2, [(d] = 140MN/m2.
Câu 3: (3,5 điểm)
Một trục AB có đường kính không đổi d chịu các mômen xoắn ngoại lực:
m1 = 1,2kNm, m2 = 2,8kNm, m3 = 0,6kNm, m4 = 1kNm.  
a) Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục (1,5đ)
b) Xác định đường kính d của trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng. Biết [(] = 80MN/m2 , [(] = 0,6 độ/m và G = 8.1010 N/m2.  (2đ)
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Câu 1: (3,5 điểm)
 
Hình vẽ (0,5)
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Câu 2: (3 điểm)
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: Đinh tán đảm bảo độ bền cắt   (0,25) 
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: Đinh tán không đảm bảo độ bền dập   (0,25)
Câu 3: (3,5 điểm)
a) Vẽ biểu đồ nội lực: (1,5)
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* Mỗi đoạn vẽ đúng  (0,25)
b)  Xác định đường kính của trục: (2.0)

* Điều kiện bền:
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* Điều kiện cứng:
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ĐS: Chọn d ≥ 0,066m

ĐỀ: 01
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