CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: THỰC TẬP TIỆN NÂNG CAO
Mã môn học: CK 159
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 90 giờ; Kiểm tra:  giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: môn học được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học: Vật liệu học, Nguyên lý cắt kim loại, TT Nguội cơ bản, TT Hàn cơ bản, TT Tiện cơ bản.
· Tính chất: là môn học bắt buộc trong ngành cơ khí chế tạo máy.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
· Sau khi hoàn tất môn học sinh viên hình thành được các kỹ năng cơ bản khi gia công trên máy tiện: chọn lựa hợp lý các phương pháp gá phôi, chế độ cắt, trình tự thực hiện gia công mặt côn và mặt ren bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động. 
· Sinh viên có được những cơ sở cho các nội dung lý thuyết chuyên ngành và thực tập kế tiếp.
· Kỹ Năng:  
+ Sử dụng và bảo quản được các thiết bị, dụng cụ của nghề;
+ Phân tích và lập được quy trình gia công chi tiết hợp lý.
+ Lựa chọn chế độ cắt hợp lý.
+ Có tác phong công nghiệp.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, 
+ Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
+ Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Bài 1. Tiện côn ngoài bằng dao tiện lưỡi rộng
	6
	
	6
	

	2
	Bài 2. Tiện côn ngoài bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc phụ 
	12
	
	12
	

	3
	Bài 3. Tiện côn trong bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc phụ 
	6
	
	6
	

	4
	Bài 4. Tiện côn lắp ghép (mặt côn ngoài, trong) theo côn mẫu
	18
	
	18
	

	5
	Bài 5. Cắt ren ngoài bằng bàn ren trên máy tiện
	6
	
	6
	

	6
	Bài 6. Tiện ren tam giác ngoài (ren chẵn) có rãnh thoát dao
	12
	
	12
	

	7
	Bài 7. Tiện ren tam giác ngoài (ren chẵn) không có rãnh thoát dao
	6
	
	6
	

	8
	Bài 8. Tiện ren tam giác ngoài (ren lẻ) có rãnh thoát dao
	6
	
	6
	

	9
	Bài 9. Tiện ren tam giác trong hệ mét
	6
	
	6
	

	10
	Bài 10. Tiện ren tam giác lắp ghép
	12
	
	12
	

	Tổng cộng
	90
	
	90
	


[bookmark: _GoBack]2. Nội dung chi tiết:
Bài 1. Tiện côn ngoài bằng dao tiện lưỡi rộng                      	Thời gian: 6 giờ               
Mục tiêu: Tiện được côn ngoài bằng dao tiện lưỡi rộng đúng YCKT
1.1 Mài dao tiện lưỡi rộng
1.2 Gia công chuẩn bị phôi
1.3 Gá dao, vạch dấu trên phôi
1.4 Chọn chế độ cắt hợp lý
1.5 Thao tác tiện bề mặt côn
1.6 Kiểm tra sản phẩm và hiệu chỉnh
1.7 Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
1.8 Kỹ thuật an toàn khi gia công

Bài 2. Tiện côn ngoài bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc phụ	       
Mục tiêu: Tiện được côn ngoài bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc phụ đúng YCKT.	Thời gian: 12 giờ
2.1 Thao tác gá dao và gá phôi
2.2  Gia công chuẩn bị phôi, vạch dấu trên phôi
2.3 Tính góc dốc α, thao tác điều chỉnh góc xoay của đế bàn trượt dọc phụ
2.4 	Chọn chế độ cắt hợp lý
2.5 Thao tác tiến dao bằng tay và kiểm tra
2.6 Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
2.7 Kỹ thuật an toàn khi gia công

Bài 3. Tiện côn trong bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc phụ	    
Mục tiêu: Tiện được côn trongbằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc phụ đúng YCKT.	Thời gian: 6 giờ
3.1 Thao tác gá dao, gá phôi
3.2 Gia công chuẩn bị phôi: khoan, khoan rộng lỗ, tiện lỗ
3.3 Tính góc dốc α, thao tác điều chỉnh góc xoay của đế bàn trượt dọc
3.4 Chọn chế độ cắt hợp lý
3.5 Thao tác tiến dao bằng tay và kiểm tra
3.6 Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục 
3.7 Kỹ thuật an toàn khi gia công

Bài 4. Tiện côn lắp ghép (mặt côn ngoài, trong) theo côn mẫu	Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu: Tiện được côn lắp ghép theo côn mẫu đúng YCKT.
4.1 Tính góc dốc α 
4.2 Kiểm tra tâm của mũi tâm ụ sau trùng với tâm trục chính máy tiện
4.3 Gá trục côn mẫu lên 2 mũi tâm, dùng đồng hồ so điều chỉnh góc xoay của  đế bàn trượt dọc phụ tương đối chính xác
4.4 Thao tác gá dao, gá phôi  
4.5 Gia công chuẩn bị phôi
4.6 Chọn chế độ cắt hợp lý
4.7 Thao tác tiến dao bằng tay và kiểm tra theo côn mẫu, hiệu chỉnh lại góc dốc α
4.8 Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục
4.9 Kỹ thuật an toàn khi gia công.

Bài 5. Cắt ren ngoài bằng bàn ren trên máy tiện	Thời gian: 6 giờ
        Mục tiêu: Cắt được ren ngoài bằng bàn ren trên máy tiện đúng YCKT.
5.1 Gá phôi và gá dao
        5.2 Gia công chuẩn bị phôi theo tính toán
        5.3 Lắp bàn ren vào tay quay hoặc trục gá bàn ren tự lựa
        5.4 Thao tác điều chình vị trí bàn ren trước khi cắt ren
        5.5 Chọn chế độ cắt
        5.6 Thao tác cắt ren bằng bàn ren
        5.7 Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục
        5.8  Kỹ thuật an toàn khi gia công

Bài 6. Tiện ren tam giác ngoài (ren chẵn) có rãnh thoát dao
         Mục tiêu: Tiện được ren tam giác ngoài (ren chẵn) có rãnh thoát dao đúng YCKT.	Thời gian: 12 giờ
 6.1 Mài dao, gá phôi 
         6.2 Gia công chuẩn bị phôi theo tính toán
         6.3 Gá dao tiện ren theo dưỡng, mũi dao cao ngang tâm máy           
         6.4 Chọn chế độ cắt
         6.5 Thao tác điều chỉnh máy, thực hiện các lát cắt khi tiện ren chẵn có và không có rãnh thoát dao
         6.6 Kiểm tra các kích thước ren theo dưỡng
         6.7 Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục
         6.8 Kỹ thuật an toàn khi gia công

Bài 7. Tiện ren tam giác ngoài (ren chẵn) không có rãnh thoát dao
         Mục tiêu: Tiện được ren tam giác ngoài (ren chẵn) không có rãnh thoát dao đúng YCKT.	Thời gian: 6 giờ
 6.1 Mài dao, gá phôi 
         6.2 Gia công chuẩn bị phôi theo tính toán
         6.3 Gá dao tiện ren theo dưỡng, mũi dao cao ngang tâm máy           
         6.4 Chọn chế độ cắt
         6.5 Thao tác điều chỉnh máy, thực hiện các lát cắt khi tiện ren chẵn có và không có rãnh thoát dao
         6.6 Kiểm tra các kích thước ren theo dưỡng
         6.7 Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục
         6.8 Kỹ thuật an toàn khi gia công

Bài 8. Tiện ren tam giác ngoài (ren lẻ) có rãnh thoát dao 	Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Tiện được ren tam giác ngoài (ren lẻ) có rãnh thoát dao đúng YCKT.
		7.1 Mài dao, gá phôi 
      7.2 Gia công chuẩn bị phôi theo tính toán
      7.3 Gá dao tiện ren theo dưỡng, mũi dao cao ngang tâm máy
      7.4 Chọn chế độ cắt
      7.5 Thao tác điều chỉnh máy, thực hiện các lát cắt khi tiện ren lẻ có rãnh thoát dao
      7.6 Kiểm tra các kích thước ren theo đai ốc mẫu 
      7.7 Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục
      7.8 Kỹ thuật an toàn khi gia công
Bài 9. Tiện ren tam giác trong hệ mét                 	Thời gian: 6 giờ   
      Mục tiêu: Tiện được ren tam giác trong hệ mét đúng YCKT.
8.1 Mài dao, gá phôi
      8.2 Gia công chuẩn bị phôi theo tính toán 
      8.3 Gá dao tiện ren theo dưỡng, mũi dao cao ngang tâm máy, vạch dấu trên cán dao theo chiều dài đoạn ren trong         
      8.4 Chọn chế độ cắt
      8.5 Thao tác điều chỉnh máy, thực hiện các lát cắt khi tiện ren tam giác trong (ren chẵn và ren lẻ)
8.6  Kiểm tra các kích thước ren bằng thước cặp và theo trục ren mẫu 
      8.7 Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục
      8.8 Kỹ thuật an toàn khi gia công

Bài 10. Tiện ren tam giác lắp ghép                 	Thời gian: 12 giờ   
      Mục tiêu: Tiện được ren tam giác lắp ghép đúng YCKT.
10.1 Mài dao, gá phôi
      10.2 Gia công chuẩn bị phôi theo tính toán 
      10.3 Gá dao tiện ren theo dưỡng, mũi dao cao ngang tâm máy, vạch dấu trên cán dao theo chiều dài đoạn ren trong         
      10.4 Chọn chế độ cắt
      10.5 Thao tác điều chỉnh máy, thực hiện các lát cắt khi tiện ren tam giác trong và ngoài.
10.6  Kiểm tra các kích thước ren bằng thước cặp và lắp theo trục, bạc ren mẫu 
      10.7 Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục
      10.8 Kỹ thuật an toàn khi gia công

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng Tiện
2. Trang thiết bị máy móc: Máy Tiện, máy mài, Thước Cặp, Panme, dưỡng mài dao tiện ren, dưỡng kiểm tra ren....
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Thép C45, Dao tiện ngoài, dao tiện lỗ, dao tiện ren ngoài và dao tiện ren lỗ, mũi khoan...
4. Các điều kiện khác: 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kỹ năng: 
+ Phân tích và lập được quy trình công nghệ gia công chi tiết.
+ Mài được dao đúng góc độ.
+ Gá lắp chuẩn xác.
+ Thao tác thuần thục các bài tập.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Có ý thức tự giác và chủ động rèn luyện kỹ năng thao tác. 
	+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
+ Có trách nhiệm với nghề nghiệp.
+ Luôn ý thức về ATLĐ
+ Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành
2. Phương pháp: Thuyết trình, Trực quan sinh động, thao tác mẫu.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho sinh viên năm thứ 2
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
· Cập nhật kiến thức mới.
· Lựa chọn phương pháp giảng dạy tích cực, hợp lý.
- Đối với người học:	
· Sinh viên vắng mặt không lý do ở buổi làm bài thực hành tại xưởng sẽ nhận điểm 0 của bài tập đó theo quy định.
· Điểm môn học thực hành là trung bình cộng của điểm các bài thực hành
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
3. Những trọng tâm cần chú ý: tính toán góc côn, rà theo côn mẫu và mài dao tiện ren tam giác
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Tài liệu hướng dẫn Thực tập Tiện cơ bản. Khoa Cơ khí, Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP. HCM, 2016.
[2]. Kỹ thuật Tiện. Người dịch: Nguyễn Quang Châu. NXB ĐH & GDCN Hà Nội và NXB Mir Maxcơva, 1989.
[3]. Hướng dẫn thực hành tiện (Trường ĐHSPKT TP. HCM)
[4]. Hỏi và đáp về nghề tiện. Văn Phương - NXB Công nhân kỹ thuật, 1986.
[5]. Sổ tay thợ tiện. Người dịch: Hà Văn Vui - NXB Mir Maxcơva và NXB CNKT Hà Nội,1988.          
[6]. Handbook for lathe operators and foremen. NXB Mir Maxcơva, 1985.
[7]. https://alison.com/course/958/resource/file/machining_technician_lathe_ph.pdf
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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