NỘI QUY SỬ DỤNG MÁY BÀO
Điều 1: Tuyệt đối không được sử dụng máy Bào khi không được phân công, tuyệt đối không được rời vị trí khi máy đang làm việc.
Điều 2: Trước khi sử dụng máy phải đọc kỹ bảng hướng dẫn sử dụng máy, phải nắm vững cấu tạo và sử dụng máy thành thạo.
Điều 3: Trước khi cho máy hoạt động phải kiểm tra ATLĐ, kiểm tra máy, phải cho dao ra khỏi vật gia công.
[bookmark: _GoBack]Điều 4: Trước khi làm việc phải cho máy chạy không tải khoảng 5 phút để kiểm tra hệ thống bôi trơn, trong khi làm việc nếu thấy có hiện tượng lạ hay nghe có những tiếng kêu bất thường, hoặc có mùi khét phải tắt máy, cắt điện và báo ngay cho giáo viên đứng lớp.
Điều 5:  Cấm qua lại trước hành trình của máy. 
Điều 6: Vật gia công phải gá chặt vào bàn cặp hay dụng cụ gá lắp, không để vật gia công hay dụng cụ trên bàn máy. 
Điều 7: Cấm gá lắp, điều chỉnh vật gia công trong lúc máy đang làm việc. Không được để tay trên các bộ phận di dộng của máy. 
Điều 8: Trong lúc máy đang chạy không được sờ, thay đổi hành trình, thay dao và nghiêng bàn dao. 
Điều 9: Trước lúc dùng máy phải cho dao ra khỏi vật gia công. 

