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GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành: 	Kỹ thuật cơ khí			Mã số: 65.52.01.03
Học viên: 		DƯƠNG MINH CHUNG			Khóa: 2015
Ngày bảo vệ: 	30/09/2017
Đề tài: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA THIẾT BỊ XỬ LÝ NHIỆT TRÀ Ô LONG BẰNG VI SÓNG

Những nội dung luận văn Hội đồng đề nghị chỉnh sửa:
1. Đề tài còn nhiều lỗi chính tả, định dạng văn bản: trang v, trang 6, trang 9, trang 27, trang 41…
2. Cần đánh số thứ tự các công thức trong luận văn.
3. Phần tóm tắt bằng tiếng Anh còn lỗi dịch thuật.
4. Một số tài liệu tham khảo chưa trích dẫn nguồn. Một số tài liệu không trích dẫn thì liệt kê.
5. Một vài tài liệu tiếng Anh thì được liệt kê trong danh mục tài liệu tiếng Việt, trong khi tài liệu tiếng Việt thì được liệt kê trong danh mục tài liệu tiếng Anh.
6. Trong mục tổng quan, trong khi trình bày về thực trạng xử lý nhiệt cho trà, tác giả đã copy nguyên văn một số đoạn văn về ưu nhược điểm của các phương pháp xử lý nhiệt trên thế giới để trình bày cho các phương pháp xử lý nhiệt ở Việt Nam.
7. Trong chương 2, các phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm là chưa chính xác.
8. Chương 3, trang 42 kích thước lỗ có đường kính 10x10mm nên sửa thành đường kính lỗ là 10mm.
9. Công thức tính chiều cao, chiều rộng, chiều dài vỏ thiết bị ghi chưa chính xác.
10. Khi tính công suất quạt hút, tác giả không tính toán mà chọn tổn thất áp suất qua lưới là ∆p = 3 mm H2O là không có cơ sở. Tổn thất áp suất bao gồm tổn thất áp suất khi không khí đi qua thể tích trà và tổn thất qua lưới.
11. Công thức tính nhiệt lượng cần thiết để tách ẩm Q1 ở trang 50 và trang 51 không thống nhất ký hiệu.
12. Bảng 3.2 trang 55, các thông số thành phần nhiệt cần thiết cho quá trình xử lý nhiệt là không đúng.
13. Hình 3.14 trang 66: tác giả cần nêu rõ nguồn số liệu về nhiệt độ và thời gian xử lý nhiệt trà ô long bằng phương pháp thùng quay đốt gas.
14. Trong phần bố trí thí nghiệm tác giả cần trình bày rõ cách điều chỉnh và phương pháp đo các thông số đầu vào cho quá trình thí nghiệm như nhiệt độ, công suất phát vi sóng.
15. Trong phần so sánh chi phí năng lượng cho quá trình xử lý nhiệt của phương pháp vi sóng và thùng quay đốt gas. Cách tính điện năng tiêu thụ của phương pháp xử lý nhiệt bằng vi sóng chưa chính xác. 
16. Bổ sung thông tin về trà ô long, xem xét lại việc bố trí nội dung “Qui trình chế biến trà ô long” ở mục 1.2.
17. Bổ sung tổng quan về ứng dụng vi sóng, thiết bị vi sóng trong xử lý nhiệt.
18. Bổ sung thông tin phần khảo nghiệm sơ bộ có tải.
[bookmark: _GoBack]19. Giải thích rõ hơn cơ sở lựa chọn các thông số đầu vào, đầu ra của bài toán hộp đen.
Những nội dung luận văn đã được chỉnh sửa:
1. Đề tài còn nhiều lỗi chính tả, định dạng văn bản: trang v, trang 6, trang 9, trang 27, trang 41…
2. Cần đánh số thứ tự các công thức trong luận văn.
3. Phần tóm tắt bằng tiếng Anh còn lỗi dịch thuật.
4. Một số tài liệu tham khảo chưa trích dẫn nguồn. Một số tài liệu không trích dẫn thì liệt kê.
5. Một vài tài liệu tiếng Anh thì được liệt kê trong danh mục tài liệu tiếng Việt, trong khi tài liệu tiếng Việt thì được liệt kê trong danh mục tài liệu tiếng Anh.
6. Trong mục tổng quan, trong khi trình bày về thực trạng xử lý nhiệt cho trà, tác giả đã copy nguyên văn một số đoạn văn về ưu nhược điểm của các phương pháp xử lý nhiệt trên thế giới để trình bày cho các phương pháp xử lý nhiệt ở Việt Nam.
7. Trong chương 2, các phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm là chưa chính xác.
8. Chương 3, trang 42 kích thước lỗ có đường kính 10x10mm nên sửa thành đường kính lỗ là 10mm.
9. Công thức tính chiều cao, chiều rộng, chiều dài vỏ thiết bị ghi chưa chính xác.
10. Khi tính công suất quạt hút, tác giả không tính toán mà chọn tổn thất áp suất qua lưới là ∆p = 3 mm H2O là không có cơ sở. Tổn thất áp suất bao gồm tổn thất áp suất khi không khí đi qua thể tích trà và tổn thất qua lưới.
11. Công thức tính nhiệt lượng cần thiết để tách ẩm Q1 ở trang 50 và trang 51 không thống nhất ký hiệu.
12. Bảng 3.2 trang 55, các thông số thành phần nhiệt cần thiết cho quá trình xử lý nhiệt là không đúng.
13. Hình 3.14 trang 66: tác giả cần nêu rõ nguồn số liệu về nhiệt độ và thời gian xử lý nhiệt trà ô long bằng phương pháp thùng quay đốt gas.
14. Trong phần bố trí thí nghiệm tác giả cần trình bày rõ cách điều chỉnh và phương pháp đo các thông số đầu vào cho quá trình thí nghiệm như nhiệt độ, công suất phát vi sóng.
15. Trong phần so sánh chi phí năng lượng cho quá trình xử lý nhiệt của phương pháp vi sóng và thùng quay đốt gas. Cách tính điện năng tiêu thụ của phương pháp xử lý nhiệt bằng vi sóng chưa chính xác. 
16. Bổ sung thông tin phần khảo nghiệm sơ bộ có tải.
17. Giải thích rõ hơn cơ sở lựa chọn các thông số đầu vào, đầu ra của bài toán hộp đen.

Những nội dung bảo lưu không chỉnh sửa, lý do:
1. Bổ sung thông tin về trà ô long, xem xét lại việc bố trí nội dung “Qui trình chế biến trà ô long” ở mục 1.2.
Lý do: Đã được trình bày trong phần tổng quan.
2. Bổ sung tổng quan về ứng dụng vi sóng, thiết bị vi sóng trong xử lý nhiệt.
Lý do: Đã được trình bày trong phần 1.6. Ứng dụng vi sóng trong xử lý nhiệt các loại nông sản thực phẩm.
Tôi cam đoan đã chỉnh sửa nội dung luận văn thạc sĩ với các nội dung như  trên, theo góp ý của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.
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