	PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

	CÔNG VIỆC: DÀN PHẲNG, TẠO MỐI GHÉP THẲNG                  
	MÃ SỐ: 01

	TPO           Cung cấp:         - Bản vẽ “Mối ghép thẳng”.

                                             - Theo phiếu giao bài.

                    Làm gì:               Tạo mối ghép thẳng

                    Tiêu chuẩn:      - Mối ghép đều và thẳng, mặt dưới tấm tôn ghép phải         phẳng, không được gập ghềnh tránh bị thụng mí và bị cấn dấu                                             

                                             - Thời gian thực hiện không quá 1 giờ

	A. TẤM A:

I. Dàn phẳng:

· Phải kiểm tra vị trí lồi lõm, vạch phấn lên chỗ lồi.
· Đặt tấm mỏng lên đe phẳng, giữ bằng tay trái, đánh búa bằng tay phải từ mép tiến dần về chỗ lồi.
· Trong khi nắn, xoay đều tấm mỏng theo mặt phẳng ngang sao cho búa đánh đều trên toàn bộ diện tích.
II. LẤY DẤU:

1. Đặt phôi lên bàn thợ.

2. [image: image1.png]


Đặt thước lá lên phôi để điểm kích thước 0, ngay cạnh chuẩn (A) của phôi.

3. Đánh dấu kích thước theo bản vẽ bằng mũi tên (^) bắt đầu từ cạnh chuẩn (A) của phôi.Lập lại bước này bằng cách đánh dấu đôi cung theo cạnh chuẩn 
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4. Đặt thước lá ngay hai dấu mũi tên dã xác dịnh đối diện nhau trên cùng một kích thước so với cạnh chuẩn (A). Lưu ý phải đè thước áp sát vào phôi bằng 3 ngón tay: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa của tay trái
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5. Đặt mũi vạch vào sát cạnh thước lá bằng tay phải sao cho nghiêng ra phía ngoài cạnh thước một góc và nghiêng theo hướng vạch.


6. Vạch một đường liên tục với chiều dài cần thiết. 


III. BẺ MÍ:

1. Bẻ mí tấm A theo biên dạng

B. TẤM B:

I. Dàn phẳng:

· Phải kiểm tra vị trí lồi lõm, vạch phấn lên chỗ lồi.
· Đặt tấm mỏng lên đe phẳng, giữ bằng tay trái, đánh búa bằng tay phải từ mép tiến dần về chỗ lồi.
· Trong khi nắn, xoay đều tấm mỏng theo mặt phẳng ngang sao cho búa đánh đều trên toàn bộ diện tích.
   II. Lấy dấu:

1. Đặt phôi lên bàn thợ.

2. Đặt thước lá lên phôi để điểm kích thước 0, ngay cạnh chuẩn (B) của phôi.

3. Đánh dấu kích thước theo bản vẽ bằng mũi tên (^) bắt đầu từ cạnh chuẩn (B) của phôi.Lập lại bước này bằng cách đánh dấu đôi cung theo cạnh chuẩn 


4. Đặt thước lá ngay hai dấu mũi tên dã xác dịnh đối diện nhau trên cùng một kích thước so với cạnh chuẩn (B). Lưu ý phải đè thước áp sát vào phôi bằng 3 ngón tay: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa của tay trái

5. Đặt mũi vạch vào sát cạnh thước lá bằng tay phải sao cho nghiêng ra phía ngoài cạnh thước một góc và nghiêng theo hướng vạch. 


6. Vạch một đường liên tục với chiều dài cần thiết.

  III.  BẺ MÍ

1. Bẻ mí tấm B theo biên dạng


2. Bước kế tiếp bẻ mí tấm B theo biên dạng 


  IV. GHÉP MÍ

1. Ghép mí giữa tấm A và tấm B theo hình dạng 




2. Bẻ mí tạo thành mối gép


   V. HOÀN THÀNH MỐI GHÉP




	PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

	CÔNG VIỆC: DÀN PHẲNG, TẠO MỐI GHÉP GÓC                  
	MÃ SỐ: 02

	TPO           Cung cấp:         - Bản vẽ “Mối ghép góc”.

                                             - Theo phiếu giao bài.

                    Làm gì:               Tạo mối ghép góc

                    Tiêu chuẩn:      - Mối ghép đều và thẳng, mặt dưới tấm tôn ghép phải         phẳng, không được gập ghềnh tránh bị thụng mí và bị cấn dấu                                             

                                             - Thời gian thực hiện không quá 1 giờ

	A. TẤM A:

I. Dàn phẳng:

· Phải kiểm tra vị trí lồi lõm, vạch phấn lên chỗ lồi.
· Đặt tấm mỏng lên đe phẳng, giữ bằng tay trái, đánh búa bằng tay phải từ mép tiến dần về chỗ lồi.
· Trong khi nắn, xoay đều tấm mỏng theo mặt phẳng ngang sao cho búa đánh đều trên toàn bộ diện tích.
II. LẤY DẤU:

1. Đặt phôi lên bàn thợ.

2. Đặt thước lá lên phôi để điểm kích thước 0, ngay cạnh chuẩn (C) của phôi.

3. Đánh dấu kích thước theo bản vẽ bằng mũi tên (^) bắt đầu từ cạnh chuẩn (C) của phôi.Lập lại bước này bằng cách đánh dấu đôi cung theo cạnh chuẩn 


4. Đặt thước lá ngay hai dấu mũi tên dã xác dịnh đối diện nhau trên cùng một kích thước so với cạnh chuẩn (C). Lưu ý phải đè thước áp sát vào phôi bằng 3 ngón tay: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa của tay trái

5. Đặt mũi vạch vào sát cạnh thước lá bằng tay phải sao cho nghiêng ra phía ngoài cạnh thước một góc và nghiêng theo hướng vạch.


6. Vạch một đường liên tục với chiều dài cần thiết. 

III. BẺ MÍ:

1. Bẻ mí tấm A theo biên dạng


2. Bước tiếp theo bẻ mí tấm A theo biên dạng

B. TẤM B:

I. Dàn phẳng:

· Phải kiểm tra vị trí lồi lõm, vạch phấn lên chỗ lồi.
· Đặt tấm mỏng lên đe phẳng, giữ bằng tay trái, đánh búa bằng tay phải từ mép tiến dần về chỗ lồi.
· Trong khi nắn, xoay đều tấm mỏng theo mặt phẳng ngang sao cho búa đánh đều trên toàn bộ diện tích.
        II. Lấy dấu:

1. Đặt phôi lên bàn thợ.

2. Đặt thước lá lên phôi để điểm kích thước 0, ngay cạnh chuẩn (D) của phôi.

3. Đánh dấu kích thước theo bản vẽ bằng mũi tên (^) bắt đầu từ cạnh chuẩn (D) của phôi.Lập lại bước này bằng cách đánh dấu đôi cung theo cạnh chuẩn

4. Đặt thước lá ngay hai dấu mũi tên dã xác dịnh đối diện nhau trên cùng một kích thước so với cạnh chuẩn (D). Lưu ý phải đè thước áp sát vào phôi bằng 3 ngón tay: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa của tay trái
5. Đặt mũi vạch vào sát cạnh thước lá bằng tay phải sao cho nghiêng ra phía ngoài cạnh thước một góc và nghiêng theo hướng vạch.
6. Vạch một đường liên tục với chiều dài cần thiết.


  III.  BẺ MÍ

3. Bẻ mí tấm B theo biên dạng

4. Bước kế tiếp bẻ mí tấm B theo biên dạng 


  IV. GHÉP MÍ

3. Ghép mí giữa tấm A và tấm B theo hình dạng 



4. Bẻ mí tạo thành mối gép


   V. HOÀN THÀNH MỐI GHÉP




	PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

	CÔNG VIỆC: DÀN PHẲNG, TẠO MỐI GHÉP ĐƯỜNG ỐNG                  
	MÃ SỐ: 03

	TPO           Cung cấp:         - Bản vẽ “Mối ghép đường ống”.

                                             - Theo phiếu giao bài.

                    Làm gì:               Tạo mối ghép đường ống

                    Tiêu chuẩn:      - Mối ghép đều và thẳng, mặt dưới tấm tôn ghép phải         phẳng, không được gập ghềnh tránh bị thụng mí và bị cấn dấu                                             

                                             - Thời gian thực hiện không quá 1 giờ

	A. TẤM A:

I. Dàn phẳng:

· Phải kiểm tra vị trí lồi lõm, vạch phấn lên chỗ lồi.
· Đặt tấm mỏng lên đe phẳng, giữ bằng tay trái, đánh búa bằng tay phải từ mép tiến dần về chỗ lồi.
· Trong khi nắn, xoay đều tấm mỏng theo mặt phẳng ngang sao cho búa đánh đều trên toàn bộ diện tích.
II. LẤY DẤU:

1. Đặt phôi lên bàn thợ.

2. Đặt thước lá lên phôi để điểm kích thước 0, ngay cạnh chuẩn (E) của phôi.

3. Đánh dấu kích thước theo bản vẽ bằng mũi tên (^) bắt đầu từ cạnh chuẩn (E) của phôi.Lập lại bước này bằng cách đánh dấu đôi cung theo cạnh chuẩn 



4. Đặt thước lá ngay hai dấu mũi tên dã xác dịnh đối diện nhau trên cùng một kích thước so với cạnh chuẩn (E). Lưu ý phải đè thước áp sát vào phôi bằng 3 ngón tay: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa của tay trái
5. Đặt mũi vạch vào sát cạnh thước lá bằng tay phải sao cho nghiêng ra phía ngoài cạnh thước một góc và nghiêng theo hướng vạch.


6. Vạch một đường liên tục với chiều dài cần thiết. 


III. BẺ MÍ:

1. Bẻ mí tấm A theo biên dạng

2. Bước tiếp theo bẻ mí tấm A theo biên dạng


3. Bước tiếp theo bẻ mí tấm A theo biên dạng


4. Bước tiếp theo bẻ mí tấm A theo biên dạng

TẤM B:

I. Dàn phẳng:

· Phải kiểm tra vị trí lồi lõm, vạch phấn lên chỗ lồi.
· Đặt tấm mỏng lên đe phẳng, giữ bằng tay trái, đánh búa bằng tay phải từ mép tiến dần về chỗ lồi.
· Trong khi nắn, xoay đều tấm mỏng theo mặt phẳng ngang sao cho búa đánh đều trên toàn bộ diện tích.
   II. Lấy dấu:

1. Đặt phôi lên bàn thợ.

2. Đặt thước lá lên phôi để điểm kích thước 0, ngay cạnh chuẩn (B) của phôi.

3. Đánh dấu kích thước theo bản vẽ bằng mũi tên (^) bắt đầu từ cạnh chuẩn (B) của phôi.Lập lại bước này bằng cách đánh dấu đôi cung theo cạnh chuẩn


4. Đặt thước lá ngay hai dấu mũi tên dã xác dịnh đối diện nhau trên cùng một kích thước so với cạnh chuẩn (B). Lưu ý phải đè thước áp sát vào phôi bằng 3 ngón tay: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa của tay trái
5. Đặt mũi vạch vào sát cạnh thước lá bằng tay phải sao cho nghiêng ra phía ngoài cạnh thước một góc và nghiêng theo hướng vạch. 
            6.Vạch một đường liên tục với chiều dài cần thiết.


 III. BẺ MÍ

1. Bẻ mí tấm B theo biên dạng


IV. GHÉP MÍ

1. Ghép mí giữa tấm A và tấm B theo hình dạng 


2. Bẻ mí tạo thành mối gép

   V. HOÀN THÀNH MỐI GHÉP





	PHIẾU GIAO BÀI TẬP: KỸ THUẬT GÒ 

	CÔNG VIỆC 
	TẠO MỐI GHÉP GÒ

	TPO           Cung cấp:         - Bản vẽ.

                                             - Tôn 0.5x50x200mm = 6 tấm.

                                             - Búa gò 200g.

                                             - Mũi vạch, thước lá, kéo cắt tôn, đục chấn.

                                             - Dụng cụ nắn chỉnh, lận mí, đe gò.

                                             - Chày vồ gỗ…..           

                    Làm gì:             - Sử dụng linh hoạt các dụng cụ lấy dấu.

                                              - Triển khai và tạo mối ghép đúng theo từng bước

                                                  trong phiếu hướng dẫn

                                              - Lập qui trình công nghệ hợp lý 

                                              - An toàn trong làm việc

                                              - Vệ sinh công nghệp, xếp dọn đồ nghề ngăn nắp                                                                                          

                     Tiêu chuẩn:      - Mối ghép đều và thẳng, mặt dưới tấm tôn ghép phải

                                                 phẳng, không được gập ghềnh tránh bị thụng mí và

                                                 bị cấn dấu, lòi mí                                             

                                              - Tránh biến dạng vì vết búa
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