

CẮT REN TRONG M12 x 1.75

I. Mục tiêu:

- Cắt được ren M12 x 1.75 đúng yêu cầu kỹ thuật.

II. Nội dung:

1. Đọc và hiểu bản vẽ
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1. Hai lỗ khoan trùng tâm theo vạch dấu
2. Ren không bị lệch, cháy, rỗ, mẻ
3. Mặt ren nhẵn và trùng tâm

2. Chuẩn bị dụng cụ,  thiết bị,  phôi liệu
a. Dụng cụ:
- Ta rô M12 x 1.75, nhớt, mũi khoan phi10.5, chấm dấu, bộ vạch dấu
b. Thiết bị:
- Máy khoan, ê tô khoan, bàn nguội
c. Phôi liệu:
- Phôi búa nguội 
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