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Đề số 2



Câu 1: (2,0 điểm)
            Vẽ hình và trình bày nguyên lý hoạt động van đảo chiều duy trì 5/2?
1. Vẽ hình,ghi chú đầy đủ (1 điểm)
1. Trình bày nguyên lý hoạt động (1 điểm)    

Câu 2: (8,0 điểm)
[image: ]          Một chi tiết cần khoan một lỗ khoan và được điều khiển bởi hệ thống điều khiển như hình vẽ. 
          Các chi tiết được đặt trong một giá đỡ, nhấn  nút Start, xylanh tác động hai phía A đi ra đẩy chi tiết vào vị trí gia công đồng thời cũng kẹp chặt chi tiết, sau đó xylanh tác động hai phía B được gắn với đầu khoan đi ra để thực hiện công việc chuyển động khoan, cuối hành trình xylanh B tự quay về nhanh, sau đó xylanh A quay về để tháo kẹp và cuối cùng xylanh tác động hai phía C sẽ đi ra đẩy chi tiết vừa thực hiện xong vào thùng đặt kế bên và hoàn tất một chu trình.










a) Vẽ sơ đồ hành trình bước (1 điểm)
b) Thiết kế mạch điều khiển thủy lực - khí nén theo tầng  (3 điểm)
c)      Xác định vị trí xylanh, số lượng công tắc hành trình và nam châm điện  (1 điểm)
d)       Thiết kế mạch điều khiển điện – khí nén theo nhịp   (3 điểm)
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Đề số 2



	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	
1

	a
	Veõ hình, ghi chuù ñaày ñuû  
[image: ]
	
1,0

	
	b
	Trình baøy nguyeân lyù hoaït ñoäng.
  Ở trạng thái ban đầu, khi tín hiệu ở đường điều khiển Z chưa có và tín hiệu ở đường Y có thì piston ở vị trí bên trái và nguồn từ cửa P sẽ di chuyển theo chiều mũi tên đi lên đường B. 
Nếu muốn thay đổi trạng thái thì đồng thời tín hiệu ở đường điều khiển Y phải mất đi và tín hiệu ở đường Z phải có thì piston sẽ bị tác động và di chuyển sang phải lúc này nguồn từ cửa P sẽ di chuyển theo chiều mũi tên đi lên cửa A. 
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a.
	[bookmark: _GoBack]Vẽ sơ đồ hành trình bước.
[image: ]
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b.
	Thiết kế mạch điều khiển thủy lực - khí nén theo tầng.   
[image: ]
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c


	   
 Xác định vị trí xylanh, số lượng công tắc hành trình và nam châm điện


	
 Xylanh
	
A+
	
B+
	
B-
	
A-
	
C+
	
C-

	 Coâng taéc haønh trình

	Start
	A1
	B1
	B0
	A0
	C1

	Nam chaâm ñieän

	Y1
	Y3
	Y4
	Y2
	Y5
	Y6




	

1
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Thiết kế mạch điều khiển điện – khí nén theo nhịp. 

[image: ]
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NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	



        Bùi Anh Tuấn 							Nguyễn Tiến Dũng
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