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Đề số 1



Câu 1: (2,0 điểm)
            Vẽ hình và trình bày nguyên lý hoạt động van đảo chiều điện từ 5/2 duy trì ?
1. Vẽ hình,ghi chú đầy đủ (1 điểm)
1. Trình bày nguyên lý hoạt động (1 điểm)    
Câu 2: (4,0 điểm)
	Cho hành trình làm việc các xylanh như sau: A+ B+ C+ C- B- A-
a) Vẽ sơ đồ hành trình bước (1 điểm)
b) Thiết kế mạch điều khiển thủy lực - khí nén theo tầng  (3 điểm)

Câu 3: (4,0 điểm)
[image: ]          Một chi tiết cần khoan một lỗ khoan và được điều khiển bởi hệ thống điều khiển như hình vẽ. 
          Các chi tiết được đặt trong một giá đỡ, nhấn  nút Start, xylanh tác động hai phía A đi ra đẩy chi tiết vào vị trí gia công đồng thời cũng kẹp chặt chi tiết, sau đó xylanh tác động hai phía B được gắn với đầu khoan đi ra để thực hiện công việc chuyển động khoan, cuối hành trình xylanh B tự quay về nhanh, sau đó xylanh A quay về để tháo kẹp và cuối cùng xylanh tác động hai phía C sẽ đi ra đẩy chi tiết vừa thực hiện xong vào thùng đặt kế bên và hoàn tất một chu trình.










a)   Vẽ sơ đồ hành trình bước (1 điểm)
b)  Thiết kế mạch điều khiển điện – khí nén theo nhịp   (3 điểm)

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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Đề số 1



	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	
1

	a
	Veõ hình, ghi chuù ñaày ñuû  
[image: ]







	
1,0

	
	b
	Trình baøy nguyeân lyù hoaït ñoäng.
  Hai đñầu của van đñiện từ 5/2 duy trì coù 2 cuộn daây Y1 vaø Y2. Khi cuộn daây Y1 coù đñiện sẽ sinh ra một lực đñiện từ huùt loõi sắt ở cuộn daây Y1 coù một đñường khí neùn phụ từ cửa P sẽ đñẩy piston sang phải, laøm cho nguồn từ cửa P  nối với cửa A.
 Khi cuộn daây Y1 mất ñiện, piston vẫn giữ nguyeân vị trí đcuõ (duy trì), cho đñến khi cuộn daây Y2 đñược cấp tín hiệu (coù ñiện), luùc naøy piston sẽ đñược đñẩy sang traùi vaø cửa P sẽ nối với cửa B.
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a.
	Vẽ sơ đồ hành trình bước.
[image: ]
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b.
	Thiết kế mạch điều khiển thủy lực - khí nén theo tầng.   
[image: ]
	



3

	





3
	a


	   
[image: ] Vẽ sơ đồ hành trình bước.
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Thiết kế mạch điều khiển điện – khí nén theo nhịp. 

[image: ]
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NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	



        Bùi Anh Tuấn 							Nguyễn Tiến Dũng
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