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Câu 1: Kích thước trên thước cặp hình 3 có giá trị: 
    a. 21.11mm	              b. 21.12mm	
c. 26.12 mm	              d. 26.6 mmhình 3

Câu 2: Gọi là lắp trung gian khi:
a. Mối lắp có độ hở và độ dôi.	b. Mối lắp có độ hở hoặc độ dôi.
c. Mối lắp có độ hở cộng độ dôi.	d. Mối lắp có độ hở làm trung gian.
Câu 3: Then bằng, lắp tự do có dung sai lắp ghép then với rãnh trên trục là:


a. Lắp ghép giữa then với trục là 	b. Lắp ghép giữa then với trục là 


c. Lắp ghép giữa then với trục là 	d. Lắp ghép giữa then và trục là 
Câu 4: Đọc Kích thước trên panme hình 4 có giá trị:
    a. 18.20 mm	   b. 21.12mm	
[image: ]           c. 17.25 mm	   d. 18.25 mm
hình 4


Câu 5: Chọn mối ghép định tâm theo đường kính ngoài
a.  D8x52x58H7/f7x10F8/f7.	c.   b8x58x52F8/f7x10H7/f7.
     b.  D8x52H7/f7x58x10F8/f7. 	d.   d8x52H7/f7x58x10F8/f7
Câu 6: Chọn kích thước b của then bằng theo :
a. Đường kính d của trục.	b. Theo đường kính d và bề rộng B. 
c. Theo bề rộng bạc	d. Dung sai trục.


Câu 7: Mối lắp ghép chặt theo hệ thống lỗ có công thức tổng quát là:




a. 	b. 	c. 	d. 
[image: ]
Câu 8: Xaùc ñònh khaâu giaûm  trong chuoãi kích thöôùc sau: 
	a.   2.
	b.   3 . 
c.   1, 2.
	d. Khoâng coù khaâu naøo. 
Câu 9: Trong hệ thống trục cơ bản có sai lệch trên của trục là:
a. EI = 0	b. ES = 0	c. ei = 0	d. es = 0
Câu 10: Chọn mối ghép theo hệ thống lỗ




a. 	           b.                     c.                        d. 
Câu 11: Chi tieát loã coù kích thöôùc D = 45+0,025. Choïn chi tieát truïc sao cho taïo ra laép gheùp trung gian:  

a.   d = 450,021 		b.   d = 45       


c.   d = 45       		d.   d =45       	    	 

Câu 12: Cho 3 chi tieát trục coù kích thöôùc d1 = 125 0,05; d2 = 250,013; d3 =  80      . Haõy saép xeáp caùc kích thöôùc chi tieát theo thöù töï möùc ñoä chính xaùc taêng daàn.  
a.   d1, d2, d3. 		c.   d1, d3, d2.	

b.   d2, d3, d1. 		d.   d3, d2, d1.
Câu 13: Kieåu laép        laø laép gheùp: 
     a.   Coù ñoä hôû lắp theo heä thoáng truïc.	 c.   Coù ñoä hôû lắp theo heä thoáng loã.
     b.   Coù ñoä doâi lắp theo heä thoáng truïc.	 d.   Coù ñoä doâi lắp theo heä thoáng loã.	
[image: ]Câu 14: Cho chi tieát nhö hình veõ. YÙ nghóa cuûa kyù hieäu laø: 
a.   Dung sai ñoä truï cuûa beà maët A so vôùi ñöôøng taâm là 0,01mm. 
b.   Dung sai ñoä ñaûo cuûa beà maët A là 0,01mm. 
c.   Dung sai ñoä truï cuûa beà maët A là 0,01mm. 
d.   Dung sai ñoä troøn cuûa beà maët A là 0,01mm. 

Câu 15: Cho D = 28       , d = 28–0,023 . Là lắp ghép chặt có :  
a.   Nmax = 0,081mm ; Nmin = 0,027 mm.	c.   Nmax = 0,048mm ; Nmin = 0,021mm.
b.   Nmax = 0,081mm ; Nmin = 0,025mm.	d.   Nmax = 0,048mm ; Nmin = 0,027mm .
[image: ]Câu 16: Kích thước trên panme hình 7 có giá trị:
a. 24.73 mm	   b. 24.94mm	
       c. 24.23 mm	   d. 24.44 mmhình 7


Câu 17: OÅ laên vôùi kyù hieäu 6203 cho bieát: 
 a.   d = 17mm, côõ trung bình, loaïi oå bi ñôõ chaën.     c.  d = 17mm, côõ naëng, loaïi oå bi ñôõ chaën. 
 b.   d = 17mm, côõ ổ nheï, loaïi oå đỡ chặn.	       d. d = 17mm,côõ trung bình,loaïi oå bi đũa côn


Câu 18: Trong chuoãi kích thöôùc sau, xaùc ñònh khaâu taêng, khaâu giaûm: 
[image: ]	a.   Khaâu taêng A1, A4 ; khaâu giaûm A2, A3, A5. 
	b.   Khaâu taêng A1, A4, A2 ; khaâu giaûm A3, A5. 
	c.   Khaâu taêng A1, A3, A2 ; khaâu giaûm A4, A5. 
d.   Khaâu taêng A1, A3 ; khaâu giaûm A2, A4, A5.  
Câu 19: Kí hiệu [image: ] có ý nghĩa:
a. Dung sai độ đảo hướng tâm của bề mặt đang xét là 0,03mm so với mặt chuẩn A.
    b. Dung sai độ đối xứng cho phép của bề mặt A là 0,03mm .
c. Dung sai độ đảo của bề mặt đang xét cho phép là 0,03mm.
d. Dung sai độ đối xứng cho phép 0,03mm so với mặt A.
Câu 20: Chọn miềm dung sai của chi tiết lỗ
a. 7G					c. 7H
b. G8					d. h7
Câu 21:  Chọn câu đúng: 
a.   Sai leäch giôùi haïn coù theå coù giaù trò döông, aâm hoaëc baèng 0.
b.   Sai leäch giôùi haïn treân luoân luoân lôùn hôn sai leäch giôùi haïn döôùi.
c.   Dung sai luoân luoân döông.
d.   a,b,c là đúng.
Câu 22: A14x9x50 là ký hiệu:
a. Then bán nguyệt	b. Then bằng đầu vuông
d. Then bằng đầu tròn	c. Then hoa

Câu 23: Ý nghĩa của lắp lẫn hoàn toàn:
a. Lắp lẫn lộn các chi tiết.
b. Lắp lẫn trục với lỗ có cùng miền dung sai.
c. Lắp lẫn lộn được giữa trục và lỗ có cùng kích thước danh nghĩa.
d. Lắp được bất kỳ chi tiết cùng loại nào vào vị trí của nó mà không cần sửa chữa.
Câu 24: Trong chuoãi kích thöôùc ñöôøng thaúng, dung sai khaâu kheùp kín baèng: 
a.  Toång dung sai cuûa caùc khaâu thaønh phaàn	
b.  Toång dung sai cuûa caùc khaâu taêng. 
	c.  Toång dung sai cuûa caùc khaâu giaûm.  
	d.  Toång dung sai cuûa caùc khaâu taêng tröø toång dung sai cuûa caùc khaâu giaûm. 
Câu 25: Trong caùc moái laép sau, moái laép naøo laø laép gheùp coù ñoä hôû: 


a.   D = 63+ 0,030 ; d = 62      	c.   D = 75        ;    d = 75– 0,019


b.   D = 63+ 0,050 ; d = 63      	d.   D = 110+ 0,035; d = 110
Câu 26: Söû duïng kyù hieäu beân khi ghi ñoä nhaùm beà maët cuûa chi tieát, trong ñoù oâ 1 duøng ñeå ghi: 2
1
3
4

a.   Trò soá chieàu daøi chuaån. 
b.   Kyù hieäu höôùng nhaáp nhoâ. 
c.   Thoâng soá Ra hoaëc Rz. 
d.   Phöông phaùp gia coâng laàn cuoái.	 

Câu 27: Lắp ghép then hoa định tâm theo d, ñöôïc thöïc hieän theo kích thöôùc: 
a.  D vaø b.		b.   d vaø b.   
c.   D vaø d. 		d.   b
Câu 28: lắp gheùp then hoa định tâm theo D, coù D = 58mm, d = 52mm, b = 10mm, số răng là 8, có mieàn dung sai lắp ghép D là H7/f7; mieàn dung sai beà roäng b laø F8/ f7 ñöôïc bieåu dieãn treân baûn veõ laép laø:  
a.   D8x52x58H7/f7x10F8/f7.	c.   b8x58x52F8/f7x10H7/f7.
b.  D8x52H7/f7x58x10F8/f7. 	d.   d8x52H7/f7x58x10F8/f7
Câu 29: Soá thứ 3 tính töø phaûi sang traùi cuûa daõy soá kyù hieäu oå laên bieåu thò cho: 
 a.   Kích thước đöôøng kính ngoaøi D cuûa ổ lăn.	 b.   Ñaëc ñieåm veà caáu taïo oå laên.
 c.  Cỡ ổ.	 	d. Kích thước đöôøng kính trong d cuûa ổ lăn.	
Câu 30: Ren trục hệ mét, đường kính danh nghĩa là 24, bước ren 1, miền dung sai là 7g.có ký hiệu là:
a. M24x1-7g	b. M12x1-7g	c. M12 RH- 7g	d. M24x1 LH – 7g
Câu 31: Kí hiệu [image: ]có ý nghĩa:
a. Dung sai độ trụ 0,01mm.	b. Dung sai độ giao nhau là 0,01mm.
c. Dung sai độ tròn là 0,01mm.	d. Dung sai độ đồng tâm là 0,01mm.
Câu 32: Kích thước danh nghĩa là:
a. Kích thước ghi trên bản vẽ.	b. Kích thước đo được trên chi tiết gia công.
c. Kích thước đo được trên bản vẽ.	d. Kích thước chỉ danh theo định nghĩa.
Câu 33: Cấp chính xác được sử dụng trong dụng cụ đo chính xác là:
a. CCX 7  CCX 8	 b. CCX 1  CCX 4	c. CCX 6  CCX 13	d. CCX 3  CCX 5
[image: ]Câu 34 : Phöông phaùp ñònh taâm cuûa moái gheùp then hoa trong caùc sô ñoà döôùi ñaây theo thứ tự laø: 	




a. Ñònh taâm theo: D, d, b.			b. Ñònh taâm theo: b, d, D.
c. Ñònh taâm theo: d, D, b. 			d. Ñònh taâm theo: d, b, D 
[image: ]Câu 35: Kích thước trên thước cặp hình 1 có giá trị: 
    a. 5.3mm	   b. 5.4 mm	
          c. 10.3mm	   d. 10.1mmhình 1


Câu 36: TCVN có bao nhiêu cấp chính xác
a. 18 cấp (IT1; IT2…....IT18)		             b.  20 cấp (IT1; IT2…....IT20)
c. 19 cấp (IT1; IT2…....IT19)		             d. 20 cấp (IT01; IT1; IT1.... IT18)
Câu 37: Choïn caâu sai: 
    a.  Khaâu kheùp kín laø khaâu hình thaønh sau khi laép (vôùi chuoãi kích thöôùc laép gheùp) 
     b.  Khaâu kheùp kín laø khaâu hình thaønh sau khi gia coâng chi tieát (vôùi chuoãi kích thöôùc chi tieát). 
    c.  Khaâu kheùp kín laø khaâu maø giaù trò cuûa noù ñoäc laäp so vôùi caùc khaâu khaùc. 
    d.  Khaâu kheùp kín coù theå thay ñoåi neáu thay ñoåi trình töï gia coâng chi tieát
Câu 38: Dung sai lắp ghép then bằng
a. Theo hệ thống lỗ hoặc trục	b. Theo hệ thống lỗ
c. Theo hệ thống lỗ và trục	d. Theo hệ thống trục

Câu 39: Trục có kích thước Ø40 có chánh phẩm là:
a. dt = 40.001	b. dt = 40.019	c. dt =  40.015	d. dt = d = 40
Câu 40: Một trục gọi là chánh phẩm khi:
a. dmin   ≥  dt  ≥ dmax	c. dmin  >  dt  > dmax
b. dmin   ≤ dt  ≤  dmax	d. dmin   < dt <  dmax
				
TRƯỞNG KHOA     		       TRƯỞNG BỘ MÔN 	       	           GV RA ĐỀ                          (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)                        (Ký và ghi rõ họ tên)                  

              	     Vũ Quang Khải 	Trần Thị Hương
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