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Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu 1: (4 điểm)
Hình lập phương ABCDEGHO có các cạnh bằng 2m, các lực được đặt tại các đỉnh A, C, D có trị số F1 = 400N, F2 = 600N, F3 = 200N,    F4 = 300N (Hình 1).
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (2đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (2đ).

	[image: ]Hình 1


Câu 2: (3 điểm) 
Một điểm chuyển động theo phương trình:
x = 4 cos(t)(x,y được tính bằng mét; t tính bằng giây)

y = 4 sin(t)
a. Xác định quỹ đạo của chuyển động. (1đ)
b. Tìm vận tốc và gia tốc của điểm tại thời điểm t = 2s. (2đ)
Câu 3: (3 điểm)
Một trục máy đang quay đều với tốc độ n = 1200v/p được hãm lại chậm dần đều. Sau khi hãm, trục quay được N = 100 vòng thì dừng hẳn. Tính gia tốc góc và vận tốc góc tại thời điểm t = 3s.
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b)
	Qũy đạo chuyển động
x2 = 16 cos2 (t)
y2 = 16 sin2 (t)
Cộng 2 phương trình:
[bookmark: _GoBack]x2 +  y2 = 42
Vậy quỹ đạo chuyển động là hình tròn có bán kính R = 4 m.
Vận tốc
vx = x’(t) = -   sin (t) =  (m/s)
vy = y’(t) =   cos (t) = (m/s)
v =  = (m/s)
Gia tốc
ax = v’x(t) = -  cos (t) = -  (m/s2)
ay = v’y(t) = -  sin (t) = -  (m/s2)
a =  = (m/s2)
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	Tóm tắt: 
no = 1200 v/p
N = 100 vòng
Xác định: ωo, ε, t
	

	
	
	Giải
ωo =  = 40π  (rad/s)
φ = 2πN = 200π  (rad)
ω =  ωo + ε t 
·  ε t =  ω -  ωo = - 40π         (*)
φ =  φo +  ωo t +  ε t2 
  100 = 40π t +  (-40π) t
· t = 5s
(*) => ε =  = -8π  (rad/s2)
Tại t = 3s
ω =  ωo + ε t  = 40π - 8π.3 = 16π  (rad/s)
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