 (
Đ
ề
 
1
)Một động cơ đang quay với vận tốc n = 1500 vòng/phút thì được hãm lại. Sau khi hãm, động cơ quay chậm dần đều và quay được 100 vòng thì dừng hẳn. Xác định gia tốc góc và vận tốc góc của trục từ lúc hãm đến khi trục quay được 3 giây.












 (
Đ
ề
 
2
)Một trục máy đang quay với tốc độ 2700 vòng/phút thì giảm tốc xuống còn 1500 vòng/phút và quay được 350 vòng. Xem như trục quay chậm dần đều. Xác định vận tốc góc và gia tốc góc của trục tại t = 5s.












 (
Đ
ề
 
3
)Một trục máy từ trạng thái đứng yên rồi quay nhanh dần đều, sau 2 phút nó quay được 600 vòng. Tính vận tốc góc, gia tốc góc và số vòng quay của trục sau khi quay được 3 phút.












 (
Đ
ề
 
4
)Một trục máy từ trạng thái nghỉ quay nhanh dần đều, sau 1 phút nó quay đạt tốc độ 1500 vòng/phút. Tính vận tốc góc, gia tốc góc và số vòng quay tại thời gian 2 phút.












 (
Đ
ề
 
5
)Một trục máy trong giai đoạn mở máy quay nhanh dần đều, sau 3 phút trục có vận tốc n = 120 vòng/phút. Tính gia tốc góc, vận tốc góc và số vòng quay của trục tại thời gian 4 phút.












 (
Đ
ề
 
6
)Một trục máy tăng tốc từ  1200 vòng/phút lên 2400 vòng/phút và quay được 1200 vòng . xem như quá trình tăng tốc là nhanh dần đều. Xác định vận tốc góc và gia tốc góc của trục tại t = 5s.












 (
Đ
ề
 
7
)Một trục máy đang trong giai đoạn tắt máy. Trước khi tắt trục có tốc độ 1800 vòng/phút. Xem như quá trình là chậm dần đều và trục quay được 900 vòng thì dừng hẳn. Xác định gia tốc góc và vận tốc góc của trục từ lúc hãm đến khi trục quay được 40 giây.











 (
Đ
ề
 
8
)Một trục máy giảm tốc từ 2400 vòng/phút đến khi trục dừng hẳn mất 2 phút. Tính gia tốc góc, vận tốc góc và số vòng quay của trục tại thời gian 3 phút.
