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	PHIẾU HƯỚNG DẪN TIỆN TRỤ TRƠN NGẮN GÁ PHÔI TRÊN MÂM CẶP BA VẤU
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	4
	   1

	TT
	Làm gì?
	Làm như thế nào?
	Tại sao?
	Hình vẽ minh họa

	1
	Ñoïc vaø nghieân cöùu baûn veõ, kieåm tra phoâi, xaùc ñònh chuaån coâng ngheä.
	Duøng thöôùc kieåm tra löôïng dö phoâi theo baûn ve.õ
	Hieåu roõ caùc kích thöôùc, dung sai vaø yeâu caàu kyõ thuaät cuûa saûn phaåm.

	Baûn veõ keøm theo
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	2
	Choïn: Maùy, gaù, dao, phoâi, duïng cuï ño.
	Maùy: Caùc loaïi maùy tieän hieän coù cuûa tröôøng.

Gaù: Maâm caëp 3 vaáu 4 vaáu.

Dao: Tieän 450 ñaàu cong.
Phoâi:  Söû duïng laïi phoâi baøi taäp tröôùc.
Duïng cuï ño: Thöôùc caëp 1/20, 1/50.
	Choïn maùy coù coâng suaát vaø ñieàu kieän gia coâng phuø hôïp.

Gaù keïp thuaän lôïi deã daøng.

Dao tieän phuø hôïp vôùi ñieàu kieän gia coâng.

Phoâi: BT tröôùc.

Duïng cuï ño: Thoâng duïng, deã thao taùc khi ño kieåm.
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	-  Gaù dao vaø phoâi leân maùy.


	-  Gaù dao ñaàu cong 450 leân oå dao.
-  Chænh dao ngang taâm. 

+ Ñaàu phoâi loù ra khoûi maët ñaàu vaáu caëp khoaûng 40 mm. 

	-  Laø dao duøng ñeå tieän maët ñaàu, tieän truï.

- Xem laïi baøi caùch gaù dao.

-  Gaù phoâi quaù daøi seõ keùm cöùng vöõng, gia coâng trôû neân khoù khaên hôn. Maët khaùc chieàu daøi ñoaïn gia coâng chæ coù 15 mm  neân khoâng caàn gaù phoâi quaù daøi.
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	-   Vaït maët chi tieát:


	Choïn:
n= 200 ( 500 voøng/phuùt.

S= tay (( 0,2mm/voøng).

t = 0,5(1  mm.

 - Duøng dao ñaàu cong 450 ñeå vaït maët ñaàu.

	Ñeå laøm goác kích thöôùc töø ñoù xaùc ñònh kích thöôùc coøn laïi.
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	-  Tieän thoâ: 

 ( 50 ñeán ( 48,5 x14,5

	Choïn:
n= 200 ( 400 voøng/phuùt.

S= tay (( 0,2mm/voøng).

t = 0,75 mm.

+ Duøng thöôùc caëp kieåm tra sô boä ñoaïn chieàu daøi 14,5mm vöøa laáy daáu.

+ Tieän thoâ kích thöôùc  (48,5 x14,5;  chöøa löôïng dö ñeå gia coâng tinh.

+ Duøng thöôùc caëp kieåm tra ñöôøng kính vaø chieàu daøi sau khi gia coâng thoâ.
	-  Laáy daáu ñeå tieän ñuùng chieàu daøi.
-  Kieåm tra laïi ñoaïn chieàu daøi vöøa laáy daáu.

 - Xaùc ñònh chính xaùc löôïng dö gia coâng tinh.
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	-  Tieän tinh:
( 48,5 ñeán (48 x15

	Choïn:
n= 300 ( 500 voøng/phuùt.

S= tay (( 0,05mm/voøng).

t = 0,25 mm.


	- Löôïng dö 2mm, söû duïng dao coù goùc nghieâng chính ( = 450 khi tieän ñuùng ñöôøng kính ((48 ( 0,2  khoâng caàn vaùt caïnh 1x450 kích thöôùc truï phía trong.
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	-  Vaùt caïnh 1x450: 


	Choïn:
n= 200 ( 500 voøng/phuùt.

S= tay (( 0,2mm/voøng).

t = 1 mm.


	- Dao 450 gaù thaân dao vuoâng goùc khi vaùt caïnh chæ caàn thöïc hieän böôùc moät phía (doïc hoaëc ngang).
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	Caùc daïng sai hoûng – Nguyeân nhaân – Bieän phaùp khaéc phuïc
1.Caùc daïng sai hoûng

+ Tieän beà maët coù phaàn chöa gia coâng

+ Kích thöôùc khoâng ñaït
+ Daïng coân

+ Daïng oâvan

+ Daïng tang troáng

+ Hình yeân ngöïa

+Ñoä trôn laùng beà maët gia coâng keùm
	2.Nguyeân nhaân
+ Phoâi bò ñaûo 

+ Löôïng dö  khoâng ñaûm baûo

+ Do ño khoâng chính xaùc, duïng cuï khoâng chính xaùc…

+ Dao gaù thaáp hôn taâm 

+ Dao bò cuøn ….

+ Truïc chính bò ñaûo do oå ñôõ bò moøn.
+ Phoâi bò uoán do löïc ñaåy cuûa dao.

+ Phaàn baêng maùy ôû giöõa bò moøn laøm cho dao thaáp taâm hôn so vôùi taâm cuûa chi tieát.

+ Dao bò huùt vaøo chi tieát gia coâng, vì goùc tröôùc cuûa dao quaù lôùn hoaëc dao gaù khoâng chaéc treân oå dao.

+ Dao maøi chaát löôïng keùm

+ Vaät lieäu gia coâng khoâng ñaûm baûo…


	3. Bieän phaùp khaéc phuïc
+ Kieåm tra vaø so saùnh laïi phoâi vôùi kích thöôùc treân baûn veõ 

+ Gaù chinh xaùc, ñaûm baûo ñoä ñaûo nhoû nhaát.

+ Kieåm tra kích thöôùc thöôøng xuyeân, choïn duïng cuï ño chính xaùc.
+ Gaù dao ngang taâm

+ Maøi dao ñuùng goùc hoaëc thay theá dao môùi.

Kieåm tra oå ñôõ truïc chính vaø söûa chöõa
+ Giaûm chieàu saâu caét vaø böôùc tieán khi tieän

+ Caïo söõa laïi baêng maùy.

+ Thay hoaëc maøi laïi dao, sieát chaët bu loâng ôû oå dao.

+ Maøi vaø kieåm tra chaát löôïng cuûa löôõi caét.

+ Choïn phoâi ñuùng kyõ thuaät
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