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Câu 1: (3 điểm)
Hãy trình bày quy tắc chung để đảm bảo an toàn khi lắp đặt và sử dụng các thiết bị mang điện trong xưởng cơ khí ô tô? (3 điểm)
Câu 2: (4 điểm)
Hãy trình bày các biện pháp phòng chống cháy nổ trong xưởng sửa chữa ô tô hiện nay? (4 điểm)
Câu 3: (3 điểm)
Hãy trình bày mục đích sắp xếp dụng cụ , phụ tùng và vật tư trong xưởng? (3 điểm)
_______Hết_______
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm
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	3,0

	
	a
b
c

d

e

f
	Che chắn các thiết bị và bộ phận của mạng điện.
Đi dây điện trên cao hoặc ngầm dưới đất.
Chọn đúng điện áp sử dụng, thực hiện nối đất và nối dây trung tính các thiết bị.
Tuân thủ các qui định khi làm việc và sửa chữa thiết bị, hệ thống điện.
Tổ chức kiểm tra và vận hành thiết bị, thao tác đóng, cắt điện theo đúng quy tắc an toàn.
[bookmark: _GoBack]Thường xuyên kiểm tra tính cách điện của các thiết bị và hệ thống điện.
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	4,0

	
	a

b

c

d
e

f

g

h
	Hạn chế khối lượng chất cháy (hoặc chất ôxy hóa) đến mức tối thiểu cho phép.
Ngăn cách sự tiếp xúc của chất cháy và chất ôxy hóa khi chúng chưa tham gia vào quá trình sản xuất.
Cách ly với khu vực sản xuất các thiết bị phát sinh tia lửa điện.
Nối đất tất cả thiết bị khi khởi động có thể sinh tĩnh điện.
Hàn hồ quang, nung kim loại…không được tiến hành trong môi trường có khí cháy.
Làm loãng nồng độ chất cháy và chất ôxy hóa: đưa các khí không tham gia phản ứng vào vùng cháy: CO2, N2…
Ngăn cản sự tiếp xúc của chất cháy với ôxy: sử dụng bọt, cát, chăn phủ…
Làm lạnh vùng cháy đến nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bốc cháy của vật liệu.
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b
c
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	Không lãng phí thời gian tìm kiếm.
Không tốn sức khi tìm kiếm.
Không gây sự bực bội khi tìm kiếm.
Không gây nhầm lẫn khi tìm kiếm.
Không nhầm lẫn khi sử dụng.
Làm cho con người dễ chịu, sảng khoái, tránh được cú sốc trước khi thực hiện công việc.
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