GIÁO ÁN SỐ : 04:        Thời gian thực hiện:       Tiết 7   20/04/2017

Lớp: 15CĐ-ĐL3.

TÊN BÀI : KỸ THUẬT HÀN NỐI ỐNG TRONG SỬA CHỮA MÁY LẠNH
Bước 7:   Nạp ga R22 máy lạnh 1 cục.
MỤC TIÊU: 

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

1. Về kiến thức:  Trình bày được các thông số nạp ga R22 máy lạnh 1 cục.

        2. Về kỹ năng  : Thao tác cơ bản đúng kỹ thuật và an toàn khi nạp ga.

3. Về thái độ    : Thích công việc và kỹ năng làm việc nhóm. 
ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                                                  Thời gian:   1 phút
1. Số học sinh vắng    : ............ Tên:


2. Nội dung nhắc nhở :

KIỂM TRA THIẾT BỊ DỤNG CỤ ĐỒ NGHỂ:                                               Thời gian: 15 phút

         1. Dụng cụ đồ nghề : Vũ + Phúc.

         2. Máy lạnh đang thực tập: Tổ 1,2,3,4,5.

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                                          Thời gian:   4 phút 

1. Câu hỏi kiểm tra : Trước nạp ga làm gì?
2. Dự kiến sinh viên cần kiểm tra: 

	Tên 
	
	

	Điểm 
	
	


VẬT LIỆU, THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ: 

    1. Vật liệu: Bình ga R22.

    2. Thiết bị: Máy lạnh 1 cục.

    3. Dụng cụ: VOM, amper kềm, đồng hồ sac ga.

HƯỚNG DẪN BÀI MỚI :  



                                      Thời gian: 25 phút
· Nội dung: Nạp ga R22 máy lạnh 1 cục
· Hình thức tổ chức:  3 sinh viên/nhóm/1 ML.
· Sản phẩm ứng dụng: Máy lạnh 1 cục
 QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN:

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	1

  2

  3

4

 5


	ĐẶT VẤN ĐỀ: Máy không có ga muốn lạnh làm gì? Có khác cách nạp ga bật lửa không?
MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức

2. Kỹ năng

3. Thái độ

GIỚI THIỆU VẬT LIỆU, THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ THỰC HÀNH.

QUI TRÌNH THỰC HIỆN:

 Nhìn hình vẽ trên bảng ( nhắc lại)

- Đuổi không khí trong dây ( xã gió)

- Mở van đỏ và xanh .( Nạp tĩnh)

Lưu ý: Quan sát kim đồng hồ áp suất tăng dần sau đó đứng yên là được.

- Khóa 2 van.

- Vận hành máy.

Lưu ý: Sử dụng amper thang đo phù hợp.
- Ghi nhận kết quả: Pk, Po, Ilv.

- Nạp tiếp tục hơi ga đến khi đạt yêu cầu.( Nạp động)

Lưu ý: Mở khóa van xanh, Pk, Po, Ilv tăng dần, không được mở van có P quá lớn hư lốc.

Tiêu chuẩn đánh giá nạp ga R22 máy lạnh.

- Khóa 2 van.

- Dừng máy.

NHẬN XÉT, CŨNG CỐ KIẾN THỨC.

PHÂN CÔNG CHIA NHÓM THỰC HÀNH
	GV giải thích.
Sử dụng bảng từ.

SV làm, lớp quan sát.

SV làm, lớp quan sát.

GV giải thích.

SV làm, lớp quan sát.

SV đọc, GV giải thích.

GV thao tác, SV cùng làm, lớp quan sát
GV viết bảng, SV ghi chép….


	1’

    1’

    23’




TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( chuẩn bị, tổ chức, thực hiện ) 

                                                                               Ngày   19   tháng   04    năm 2O17
TỔ TRƯỞNG

               GIẢNG VIÊN
   ( Ký duyệt )


 

                                                                                        VÕ PHƯỚC QUANG
