Giaùo aùn soá : 	1			             Thôøi gian thöïc hieän :    12  tiết     Sĩ số Lôùp : 29
                               Thöïc hieän ngaøy      thaùng         naêm 20
TEÂN BAØI : THIEÁT BÒ ÑIEÄN MAÙY LAÏNH
Muïc ñích :
· Hieåu ñöôïc hoaït ñoäng caùc thieát bò cuûa maùy laïnh. Bieát caùch ño, kieåm tra, ñaáu daây
	Yeâu caàu :
· Kyõ thuaät : thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, ño kieåm tra chính xaùc
· Myõ thuaät : Goïn gaøng
· An toaøn : Khoâng ñöôïc ngaén maïch
Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : 	
· Vaät lieäu : 
	1
	Dây điện mềm 32
	58m
	6
	Tụ đề
	5
	11
	Dây nguồn
	5m cáp 2.0x2 mm2

	2
	Dây điện đơn 16
	30m
	7
	Tụ quạt
	9
	12
	Phích cắm
	1 cái

	3
	Băng keo
	9
	8
	Vít 1cm
	1 bịch
	13
	Dầu máy lạnh
	3 lít

	4
	Tụ ngậm điện
	9
	9
	Dây rút nhỏ
	1 bịch
	14
	Themostat máy lạnh
	9 cái

	5
	Giắc ghim
	3
	10
	CB 20A, Tắp lô điện
	5 cái
	15
	Themis máy lạnh
	9 cái



· Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm,  vítpake, kềm cắt, kềm nhọn;
Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : 
· nhoùm 3 ngöôøi.
Saûn phaåm öùng duïng :
· moät moâ hình maùy laïnh vaø caùc thieát bò ñieän ñaáu hoaøn chænh.



Giaùo aùn soá : 	2			            	 Thôøi gian thöïc hieän :    15  tiết     Lôùp : 29 sv
                                             		Thöïc hieän ngaøy      thaùng         naêm 20

TEÂN BAØI : ÑAÁU ÑIEÄN MAÙY LAÏNH
· Muïc ñích :
· Trình bày được cách đấu điện  maùy laïnh. Bieát caùch ño, kieåm tra, ñaáu daây
	Yeâu caàu :
· Kyõ thuaät : thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, ño kieåm tra chính xaùc
· Myõ thuaät : Goïn gaøng
· An toaøn : Khoâng ñöôïc ngaén maïch
Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : 	
· Vaät lieäu : sử dụng của bài 1 
· Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm, vítpake, kềm cắt, kềm nhọn;
Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : 
· nhoùm 3 ngöôøi.
Saûn phaåm öùng duïng :
· moät moâ hình maùy laïnh vaø caùc thieát bò ñieän ñaáu hoaøn chænh.


Giaùo aùn soá : 	3			            Thôøi gian thöïc hieän :    12  tiết     Lôùp :29 sv
                                                                        Thöïc hieän ngaøy      thaùng         naêm 20
TEÂN BAØI :   CÂN CHỈNH ỐNG MAO 
· Muïc ñích :
· Trình bày được phương pháp cân chỉnh ống mao 
	Yeâu caàu : chọn đúng tiết diện ống .
· Kyõ thuaät : thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, ño kieåm tra chính xaùc
· Myõ thuaät : Goïn gaøng
· An toaøn : Khoâng ñöôïc ngaén maïch
Noäi dung :  caùc phöông phaùp cân chỉnh ống mao.
Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : 	
· Vaät lieäu : 
	1
	Ống mao 1 1,5 mm 
	60 m
	6
	Ống đồng Þ 6 mm 
	9 m

	2
	Bạc hàn
	18 que
	7
	Ống đồng Þ 10 mm 
	9 m

	3
	Băng keo
	9 cuộn
	8
	Ống đồng Þ 16 mm 
	1 m

	4
	Rắc co 6
	18 cái
	9
	
	

	5
	Phin lọc
	9 cái
	10
	
	



· Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm,  vít pake, kềm cắt, kềm nhọn, bộ gia công, đồng hồ sạc ga ;
Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : 	
· Vaät lieäu :  ống mao , bạc hàn.
· Duïng cuï : Maùy laïnh,, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm
Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : 
· nhoùm 3 ngöôøi.
Saûn phaåm öùng duïng :
· Moät maùy ñieàu hoøa cân cáp hoàn  chænh



Giaùo aùn soá : 	4		            	  	Thôøi gian thöïc hieän :    18 tiết	     Lôùp : 29sv
                                                    Thöïc hieän ngaøy            thaùng            20  

TEÂN BAØI : KỸ THUẬT HÀN TRONG SỬA CHỮA MÁY LẠNH
· Muïc ñích : Sau bài học này người học có khả năng thực hành hàn các đường ống trong máy lạnh
	Yeâu caàu : Thực hiện thao tác hàn đúng trình tự .
· Kyõ thuaät : Thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät theo caùc böôùc höôùng daãn thöïc hieän. 
· Myõ thuaät : Mối hàn chắc đẹp ,bóng .
· An toaøn : Khoâng ñöôïc  cháy nổ khi thực hiện 
Noäi dung : hàn nối ống trong maùy laïnh 
Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : 	
· Vaät lieäu : 
	1
	Bạc hàn
	54 que
	6
	Ga maùy laïnh
	2 bình

	2
	Ống đồng Þ 6 mm 
	27 m
	
	
	

	3
	Ống đồng Þ 10 mm 
	27 m
	
	
	

	4
	Ống đồng Þ 13 mm 
	27 m
	
	
	

	5
	Ty sạc ga
	18 cái
	
	
	



· Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm,  vítpake, kềm cắt, kềm nhọn, bộ gia công, đồng hồ sạc ga , vacuum ;
Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : 
· nhoùm 3 ngöôøi.
Saûn phaåm öùng duïng :
· moät maùy laïnh coù ñaày ñuû caùc đường ống hàn ñuùng kyõ thuaät.


Giaùo aùn soá : 5				       		 Thôøi gian thöïc hieän :  9 tiết     Lôùp :
[bookmark: _GoBack]                                           		 Thöïc hieän ngaøy        thaùng         naêm 20
TEÂN BAØI : VỆ SINH MÁY LẠNH   
· Muïc ñích :
· Bieát caùch VỆ SINH máy  ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät.
	Yeâu caàu :
· Kyõ thuaät : Caùc thao taùc ñuùng kyõ thuaät, ñuû. Caùc thieát bò khoâng bò hö hoûng, caùc thieát bò khoâng bò xì hôû
· Myõ thuaät : Goïn gaøng
· An toaøn : Khoâng ñöôïc ngaén maïch
Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : 	
· Vaät lieäu : 
	1
	Giẻ lau
	1 kg
	
	
	

	2
	Máy bơm nước
	1 bộ
	
	
	



· Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm,  vítpake, kềm cắt, kềm nhọn, Thieát bò vệ sinh máy;
Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : 
· nhoùm 3 ngöôøi.
· Duïng cuï : Thieát bò vệ sinh máy , keàm, ñoàng hoà saïc
Saûn phaåm öùng duïng : máy đã vệ sinh .


Giaùo aùn soá : 	6		 		     Thôøi gian thöïc hieän :    12 tiết      Lôùp :
                               		Thöïc hieän ngaøy         thaùng         naêm 20
TEÂN BAØI : VẬN HÀNH MAÙY LAÏNH
· Muïc ñích :
· Bieát caùch vân hành máy 1 cách trình tự  ñuùng kyõ thuaät
	Yeâu caàu :
· Kyõ thuaät : thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, ño kieåm tra chính xaùc. Maùy ñaït ñoä laïnh, boá trí oáng goïn ñeïp
· Myõ thuaät : Goïn gaøng
· An toaøn : Khoâng ñöôïc xì, ngheït
Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : 	
· Vaät lieäu :  không
· Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm,  vítpake, kềm cắt, kềm nhọn, 
Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : 
· nhoùm 3 ngöôøi.
Saûn phaåm öùng duïng :
· moät maùy laïnh ñaõ vận hành  hoaøn chænh.



Giaùo aùn soá : 	7			                 Thôøi gian thöïc hieän :   12 tiết		     Lôùp :
                                          Thöïc hieän ngaøy        thaùng         naêm 20
TEÂN BAØI : CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG  
· Muïc ñích :
· Bieát ñöôïc caùch xaùc ñònh vaø söõa chöõa pan cuûa maùy laïnh gia duïng
	Yeâu caàu :
· Xaùc ñònh chính xaùc hö hoûng, söõa chöõa laïi ñaït yeâu caàu, thieát bò hoaït ñoäng chính xaùc, ñaït ñoä laïnh
Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : 	
· Vaät lieäu : 
	1
	Bạc hàn
	9 que
	
	
	

	2
	Ga máy
	3 kg
	
	
	



· Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm,  vítpake, kềm cắt, kềm nhọn, bộ gia công, đồng hồ sạc ga, vacuum ;
Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : 
· nhoùm 3 ngöôøi.
Saûn phaåm öùng duïng : 
                 Moâ hình ñaõ söõa chöõa hoøan chænh.

