BM24/KT/P.QLĐT

Câu 1: (3 điểm) Cho hệ thống lạnh có thiết bị ngưng tụ là dàn ngưng giải nhiệt gió.
a/ Xác định vị trí lắp đặt và công dụng của van ba ngã Alco.

b/ Giải thích hoạt động của hệ thống lạnh khi sử dụng phương pháp điều chỉnh dùng van ba ngã Alco.

Câu 2: (3 điểm)HTL sử dụng máy nén piston, ống mao, dàn ngưng, dàn bay hơi:
a/ Vẽ sơ đồ nhiệt của kho lạnh trên có quá trình tự động điều chỉnh năng suất lạnh máy nén piston bằng cách đóng ngắt máy nén ON-OFF.

b/ Trình bày hoạt động của quá trình tự động điều chỉnh năng suất lạnh máy nén piston bằng cách đóng ngắt máy nén ON-OFF dùng rơ le nhiệt độ. 
c/Nêu ưu điểm và khuyết điểm của phương pháp này.
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a/ Xác định tên các thiết bị đánh số  từ 1 đến 11.

b/ Trình bày hoạt động cấp lỏng của sơ đồ.

c/ Trình bày cách bảo vệ Bình bay hơi iac không bị ngập lỏng.

Câu 1: (3 điểm) 
Cho hệ thống lạnh gồm các thiết bị: Máy nén, van tiết lưu cân bằng trong, thiết bị ngưng tụ, van điện từ cấp lỏng, thiết bị bay hơi, bình tách lỏng. Hệ thống sử dụng ga R22, với áp suất ngưng tụ là 12,5 kg/cm2 và áp suất bay hơi là 1,6 kg/cm2.Van an toàn cài đặt ở 17 kg/cm2.a/ Xác định giá trị cài đặt của rơ le cao áp.
b/ Để điều chỉnh áp suất hút, người ta cần sử dụng thêm van Danfoss KVL. Xác định vị trí lắp đặt, và trình bày hoạt động của van KVL.
Câu 2: (4 điểm) Cho sơ đồ cấp lỏng như hình vẽ dưới đây:
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a/ Xác định tên của các thiết bị đánh số từ 1 đến 7.
b/ Trình bày hoạt động cấp lỏng của sơ đồ.

c/ Trình bày cách bảo vệ Bình bay hơi Freon không bị ngập lỏng.

Câu 3: (3 điểmCho biết Hệ thống lạnh điều hòa không khí sử dụng van điện từ chuyển dòng 4 ngã:

a/ Trình bày cấu tạo của van.

b/ Hoạt động của van  điện từ chuyển dòng 4 ngã.

Câu 1: hệ thống lạnh có thiết bị ngưng tụ là dngưng giải nhiệt gió:

a/ Xác định vị trí lắp đặt và công dụng của van điều chỉnh Danfoss ( KVR).

b/ Giải thích hoạt động của hệ thống lạnh khi sử dụng phương pháp điều chỉnh dùng van điều chỉnh Danfoss ( KVR).

Câu 2:cấp đông có các thiết bị: máy nén, van tiết lưu, dàn ngưng tụ, bình chứa cao áp, dàn bay hơi :
a/ Vẽ sơ đồ nhiệt của phương pháp xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi.

b/ Trình bày hoạt động của sơ đồ nhiệt hệ thống cấp đông sử dụng phương pháp xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi trên.

Câu 3: (4 điểm)Cho sơ đồ cấp lỏng như hình vẽ dưới đây:
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a/ Xác định tên của các thiết bị đánh số từ 1 đến 8.

b/ Giải thích công dụng của thiết bị số 2.

c/ Trình bày hoạt động cấp lỏng cho bình chứa và cho các dàn bay hơi.
Trang số 1

