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I. PHẦN CHUNG

- Họ và tên:  ĐỖ TRỌNG QUÝ
- Ngày, tháng, năm sinh:  05/09/1972
- Đơn vị công tác: Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
- Tên sáng kiến kinh nghiệm: Điều khiển mức nước bằng cách ứng dụng Rơle điện cực (công tắc mức lỏng không phao) trong học phần Trang bị điện hệ thống lạnh bậc cao đẳng.

- Danh hiệu thi đua đăng ký:   Chiến sĩ thi đua cơ sở
II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
1. Họ và tên người hướng dẫn: không

- Chức vụ : Giảng viên

2. Thời gian thực hiện : 
Thời gian bắt đầu ngày 8 tháng 10 năm  2015

Thời gian kết thúc ngày 15 tháng 03 năm  2016

3.  Ý nghĩa mục đích sáng kiến kinh nghiệm
a/.  ý nghĩa khoa học
Vấn đề điều khiển mức nước trong học phần Trang bị điện hệ thống lạnh bậc Cao đẳng, Giảng viên và sinh viên thường thực hiện bằng van nước có phao nổi hoặc phao điện điều khiển bơm nước.  
Đối với ngành Kỹ thuật lạnh có công suất lớn thường sử dụng thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi (tháp ngưng tụ) nên việc cấp nước bổ sung là việc làm thật sự quan trong. Việc sử dụng hai loại thiết bị kể trên (phao nổi và phao điện) trong việc cấp nước bổ sung cho tháp ngưng tụ là không đáng tin cậy bởi nguyên nhân sau:

b/. Ý nghĩa thực tiễn
+ Đối với van nước có phao nổi: lượng nước cấp bổ sung không đủ do phụ thuộc vào áp lực nước, bị gãy cần phao và phụ kiện trong van nước khi sử dụng lâu ngày.


+ Đối với van điện: có nguy cơ không điều khiển được bơm nước do công tắc không đóng hoặc đóng không dứt khoát nguyên nhân là phao điện không đủ lực đóng do đáy chứa nước của tháp ngưng tụ không đủ sâu nên phao không đủ lực kéo công tắc.
Do vậy, việc ứng dụng rơ le điện cực (công tắc mức lỏng không dùng phao) để điều khiển mức lỏng là rất cần thiết trong quá trình giảng dạy học phần Trang bị điện hệ thống lạnh bậc Cao đẳng trong  trường. 
c/.  Mục tiêu của sáng kiến kinh nghiệm 
Ứng dụng rơ le điện cực (công tắc mức lỏng không dùng phao) điều khiển mức nước trong học phần Trang bị điện hệ thống lạnh bậc cao đẳng.

4.  Kế hoạch thực hiện và dự kiến kết quả đạt được 
	TT
	Thời gian
	Kết quả dự kiến

	1
	8/10/2015 – 11/11/2105
	Viết tổng quan về vấn đề điều khiển mức nước

	2
	13/11/2015– 8/12/2015
	Khảo sát rơ le điện cực do hãng OMRON sản xuất

	3
	01/01/2016 – 28/01/2016
	Viết một số bài tập ứng dụng rơ le điện cực

	4
	24/02/2015 – 6/02/2015
	Giảng dạy bài 9 (Mạch điện điều khiển-Bảo vệ bơm quạt giải nhiệt) cho sinh viên 13CĐ-NL bằng cách áp dụng rơ le điện cực.

	5
	18/02/2015 – 15/03/2016
	Tổng hợp viết báo cáo sáng kiến kinh nghiệm 


a. Kết luận 
Rơ le điện cực (công tắc mức lỏng không dùng phao) được hang OMRON Nhật Bản sản xuất và đã được sử dụng từ rất lâu trong sản xuất công nghiệp, do đó trong ngành Kỹ thuật lạnh nhất là lĩnh vực Lạnh công nghiệp việc sử dụng rơ le điện cực để cấp nước bổ sung cho tháp ngưng tụ là vấn đề cũng rất quen thuộc,  nên đề tài sáng kiến này không có tính mới. Tuy nhiên, kết quả đạt được của sáng kiến này là có thể áp dụng trong việc điều khiển mức nước trong học phần Trang bị điện hệ thống lạnh.
Qua việc áp dụng rơ le điện cực để điều khiển mức nước sinh viên cảm thấy rất thích thú vì tính lạ (do chưa có mô hình), tính thực tế (do được sử dụng trong lĩnh vực Lạnh công nghiệp). 

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VỀ TÍNH THỰC TẾ KHẢ THI VÀ HIỆU QUẢ
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2015.
XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ
NGƯỜI ĐĂNG KÝ




(Ký và ghi rõ họ tên)
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