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1. PHẦN CHUNG

- Họ và tên: ĐỖ TRONG QUÝ


- Ngày, tháng, năm sinh:  05/09/1972
- Đơn vị công tác: Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
- Tên sáng kiến kinh nghiệm: Điều khiển mức nước bằng cách ứng dụng Rơle điện cực (công tắc mức lỏng không phao) trong học phần Trang bị điện hệ thống lạnh  bậc cao đẳng.
- Danh hiệu thi đua đăng ký: Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Họ và tên người hướng dẫn: không
- Chức vụ : Giảng viên


- Thời gian thực hiện : Từ ngày 8 tháng 10 năm  2015 đến ngày 15 tháng 03 năm  2016
NHẬN XÉT CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

2. PHẦN NỘI DUNG

2.1 Đặt vấn đề 
Vấn đề điều khiển mức nước trong học phần Trang bị điện hệ thống lạnh bậc Cao đẳng, Giảng viên và sinh viên thường thực hiện bằng van nước có phao nổi hoặc phao điện điều khiển bơm nước.  Đối với ngành Kỹ thuật lạnh có công suất lớn thường sử dụng thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi (tháp ngưng tụ) nên việc cấp nước bổ sung là việc làm thật sự quan trong. Việc sử dụng hai loại thiết bị kể trên (phao nổi và phao điện) trong việc cấp nước bổ sung cho tháp ngưng tụ là không đáng tin cậy bởi nguyên nhân sau:

+ Đối với nước có phao nổi: lượng nước cấp bổ sung không đủ do phụ thuộc vào áp lực nước, bị gãy cần phao và phụ kiện trong van nước khi sử dụng lâu ngày.

+ Đối với van điện: có nguy cơ không điều khiển được bơm nước do công tắc không đóng hoặc đóng không dứt khoát nguyên nhân là phao điện không đủ lực đóng do đáy chứa nước của tháp ngưng tụ không đủ sâu nên phao không đủ lực kéo công tắc.

Do vậy, việc ứng dụng rơ le điện cực (công tắc mức lỏng không dùng phao) để điều khiển mức lỏng  là rất cần thiết trong quá trình giảng dạy học phần Trang bị điện hệ thống lạnh bậc Cao đẳng trong  trường. 
2.2 Nội dung 

Trong học phần Trang bị điện hệ thống lạnh bậc Cao đẳng, có khá nhiều nội dung liên quan đến vấn đề điều khiển động cơ điện  trong đó có phần điều khiển động cơ bơm nước. Tuy nhiên mô hình máy móc thiết bị phục vụ cho môn học còn có phần thiếu và chưa phù hợp. Việc ứng dụng rơ le điện cực (công tắc mức lỏng không dùng phao) được xem như là một mô hình hỗ trợ một phần cho sinh viên khi điều khiển động cơ bơm nước trong học phần Trang bị điện hệ thống lạnh. Khi hướng bài tập này, giảng viên phải dạy bằng máy chiếu projector để  cho sinh viên có thể thấy rõ rơ le điện cực cũng như các mạch điện ứng dụng của rơ le điện cực trong việc điều khiển bơm nước. 


Kết quả này đem lại nhiều thích thú vì tính lạ (do chưa có mô hình), tính thực tế (do được sử dụng trong lĩnh vực Lạnh công nghiệp) do đó trong tương lai gần sẽ xây dựng thành mô hình thực tế. (đính kèm tài liệu báo cáo)
2.3 Kết luận 

Rơ le điện cực (công tắc mức lỏng không dùng phao) được hang OMRON Nhật Bản sản xuất và đã được sử dụng từ rất lâu trong sản xuất công nghiệp, do đó trong ngành Kỹ thuật lạnh nhất là lĩnh vực Lạnh công nghiệp cũng sử dụng rơ le điện cực để cấp nước bổ sung cho tháp ngưng tụ, nên đề tài sáng kiến này không có tính mới. Tuy nhiên, kết quả đạt được của sáng kiến này là có thể áp dụng trong việc điều khiển mức nước trong học phần Trang bị điện hệ thống lạnh.


Qua việc áp dụng rơ le điện cực để điều khiển mức nước sinh viên cảm thấy rất thích thú vì tính lạ (do chưa có mô hình), tính thực tế (do được sử dụng trong lĩnh vực Lạnh công nghiệp). 

Người viết báo cáo 

                              

           (Ký và ghi rõ họ tên)
                                                                                     Đỗ Trọng Quý
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