UỶ BAN NHÂN DÂN TP. HCM
           COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  

Tröôøng CÑKT Lyù Töï Troïng TP .HCM

           Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

ÑEÀ THI  THÖÏC HAØNH TỐT NGHIỆP(Ñeà 1)
BAÄC ÑAØO TAÏO : TCCN
HOÏC KYØ: 2-  NAÊM HOÏC 2010 – 2011
Moân : Thực tập tay nghề tốt nghiệp                  Lôùp          :    07 – ÑL1, 3
Soá löôïng hoïc sinh : 38 HS
                                  Thôøi gian :    60  phuùt/HS

I. ÑEÀ BAØI: 1. Vận hành hệ thống lạnh công nghiệp.

                 2.  Các thao tác khi vận hành hệ thống lạnh.
II. CAÙC YEÂU CAÀU: 

      1/ Kyõ thuaät: 
2/ Caùc yeâu caàu khaùc:

· Thao taùc: Chuaån xaùc.     

· Toå chöùc : Goïn gaøng.

· An toaøn : Cho ngöôøi vaø thieát bò.

· Thôøi gian:    60 phuùt , vận hành máy chạy lạnh đạt yêu cầu.

III. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC :

1/ Khoâng söû duïng moät ngöôøi döôùi moät baäc.

2/ Ñöôïc söû duïng nhöõng trang thieát bò nhaø tröôøng hieän coù: Duïng cuï, Ñoàng hoà…. 

3/ Khoâng chuaån bò phoâi lieäu tröôùc.

IV. PHAÂN PHOÁI ÑIEÅM:

      1. Kyõ thuaät. 

7 ñieåm.

      2. Toå chöùc.

0,5 ñieåm.

      3. Thao taùc.
           1 ñieåm.

      4. An toaøn. 
           0,5 ñieåm.

      5. Thôøi gian. 

1 ñieåm.

               Ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2010 

HIEÄU TRÖÔÛNG                            TRÖÔÛNG  KHOA                     TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN    



      
THANG ÑIEÅM

Ñieåm kyõ thuaät: 
7 ñieåm.
	STT
	NOÄI DUNG CHI TIEÁT
	ÑIEÅM
	GHI CHUÙ

	1
	Cấp nguồn, bật CB 
	0.25
	

	2
	Vận hành được hệ thống hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật
	0.5
	

	3
	Kẹp ampe kiểm tra được dòng của hệ thống.
	0.5
	

	4
	Kiểm tra được các thông số áp suất Po, Pk.
	0.5
	

	5
	Đánh giá được các thông số và lượng ga cần nạp vào máy.
	0.5
	

	6
	Nạp được ga vào hệ thống, nạp mới hoặc nạp bổ sung.
	0.5
	

	7
	Khaéc phuïc được söï coá khi nạp ga.
	0.5
	

	8
	Đánh giá được công suất của máy.
	0.5
	

	9
	Phát hiện  được pan trên hệ thống.
	1
	

	10
	Đưa ra biện pháp và khắc phục sự cố.
	1
	

	11
	Máy chạy đạt độ lạnh.
	0,25
	

	12
	Vẽ được sơ đồ nhiệt của hệ thống.
	1
	


CAÙC ÑIEÅM KHAÙC: 

1. Toå chöùc nôi laøm vieäc: ( goïn gaøng, saïch seõ ).


        0,5 ñieåm.   

2. Thao taùc: ( Ñuùng quy trình, chuaån xaùc ).



1 ñieåm.

3. An toaøn: ( An toaøn tuyeät ñoái cho ngöôøi, maùy moùc, duïng cu)ï.    0,5 ñieåm.

4. Thôøi gian: ( Ñaït vaø vöôït tröôùc thôøi gian qui ñònh ). 


1 ñieåm.





Quùa 10 phuùt.



      0, 75 ñieåm.





Quùa 15 phuùt.



       0,5  ñieåm.





Quùa 20 phuùt.



      0,25  ñieåm.





Quùa 25 phuùt.



           0   ñieåm.

GHI CHUÙ:

1. Ñieåm kyõ thuaät ñöôïc phaân boå öu tieân cho nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät töø cao ñeán thaáp( khoâng chia bình quaân). Ñieåm kyõ thuaät phaûi ( 3,5 môùi coäng caùc ñieåm khaùc ñeå ñaït ñöôïc ñieåm chung cuûa toaøn baøi. 

2. Caùc muïc 1,2,3 trong phaàn II tuøy möùc ñoä sai phaïm maø tröø ñieåm hoaëc laäp bieân baûn ñeå xöû lyù. 

3. Quùa trình thi,kieåm tra neáu coù tai naïn cho ngöôøi vaø hö hoûng duïng cuï, maùy moùc thì Caùn boä coi thi phaûi giaûi quyeát söï coá vaø baùo caùo gaáp cho Tröôûng , phoù Khoa hoaëc Tröôûng ban coi thi ñeå xöû lyù.

4. Giaùo vieân soaïn ñeà phaûi noäp baûn veõ chuaån xaùc, roõ raøng keøm theo ñeà vaø phaûi ñöôïc caùc caáp kyù duyeät theo qui ñònh.

Sôû Giaùo Duïc Vaø Ñaøo Taïo TP. HCM
           COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  

Tröôøng CÑKT Lyù Töï Troïng TP .HCM

           Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

ÑEÀ THI  THÖÏC HAØNH (Ñeà 2)

BAÄC ÑAØO TAÏO: TCCN
HOÏC KYØ: 2 - NAÊM HOÏC 2009 – 2010
Moân :
T.T SC TỦ LẠNH NÂNG CAO
            Lôùp          :    07 – ÑL1
Soá löôïng hoïc sinh : 38 HS
                                  Thôøi gian :    180  phuùt/HS

I. ÑEÀ BAØI: 1. Ñaáu maïch điện tủ lạnh xả đá bằng điện trở dùng timer 4 dây ?                   
                    2. Hàn đường ống, cân cáp, rút gió nạp ga tủ lạnh?                   
II. CAÙC YEÂU CAÀU: 

      1/ Kyõ thuaät: 
2/ Caùc yeâu caàu khaùc:

· Thao taùc: Chuaån xaùc.     

· Toå chöùc: Goïn gaøng.

· An toaøn: Cho ngöôøi vaø thieát bò.

· Thôøi gian:    60 phuùt/ Ñaáu maïch, 120 phuùt / Hoàn thiện tủ chạy lạnh đạt yêu cầu.
III. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC :

1/ Khoâng söû duïng moät ngöôøi döôùi moät baäc.

2/ Ñöôïc söû duïng nhöõng trang thieát bò nhaø tröôøng hieän coù: Duïng cuï, Ñoàng hoà…. 

3/ Khoâng chuaån bò phoâi lieäu tröôùc.

IV. PHAÂN PHOÁI ÑIEÅM:

      1. Kyõ thuaät. 

7 ñieåm.

      2. Toå chöùc.

0,5 ñieåm.

      3. Thao taùc.
           1 ñieåm.

      4. An toaøn. 
           0,5 ñieåm.

      5. Thôøi gian. 

1 ñieåm.

               Ngaøy 01 thaùng 04 naêm 2010 

HIEÄU TRÖÔÛNG                            TRÖÔÛNG  KHOA                     TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN    



      
THANG ÑIEÅM

Ñieåm kyõ thuaät: 
7 ñieåm.
	STT
	NOÄI DUNG CHI TIEÁT
	ÑIEÅM
	GHI CHUÙ

	1
	Cấp nguồn  : Mở cửa tủ đèn soi sáng coù ñieän.
	0.5
	

	2
	Bật thermostat  : Lốc chạy .
	0.5
	

	3
	Kẹp ampe kiểm tra có dòng nằm trong định mức.
	0.5
	

	4
	Nhấn công tắc cửa : đèn soi sáng không coù ñieän.
	0.5
	

	5
	Xoay cam timer ở chế độ xả:  Điện trở có điện.
	0.5
	

	6
	Xoay cam chế độ làm lạnh:Điện trở không có điện.
	0.5
	

	7
	Đi ống đúng yêu cầu kỹ thuật.
	0.5
	

	8
	Hàn ống đẹp đạt yêu cầu kỹ thuật.
	0.5
	

	9
	Cân cáp đúng tiêu chuẩn.
	0.5
	

	10
	Thử xì hệ thống đạt yêu cầu về kỹ thuật.
	0.5
	

	11
	Hút chân không đạt yêu cầu về kỹ thuật.
	0.5
	

	12
	Khaéc phuïc được söï coá khi nạp ga.
	1
	

	13
	Máy chạy đạt độ lạnh.
	0.5
	


CAÙC ÑIEÅM KHAÙC: 

1. Toå chöùc nôi laøm vieäc: ( goïn gaøng, saïch seõ ).


        0,5 ñieåm.   

2. Thao taùc: ( Ñuùng quy trình, chuaån xaùc ).



1 ñieåm.

3. An toaøn: ( An toaøn tuyeät ñoái cho ngöôøi, maùy moùc, duïng cu)ï.    0,5 ñieåm.

4. Thôøi gian: ( Ñaït vaø vöôït tröôùc thôøi gian qui ñònh ). 


1 ñieåm.





Quùa 10 phuùt.



      0, 75 ñieåm.





Quùa 15 phuùt.



       0,5  ñieåm.





Quùa 20 phuùt.



      0,25  ñieåm.





Quùa 25 phuùt.



           0   ñieåm.

GHI CHUÙ:

1. Ñieåm kyõ thuaät ñöôïc phaân boå öu tieân cho nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät töø cao ñeán thaáp( khoâng chia bình quaân). Ñieåm kyõ thuaät phaûi ( 3,5 môùi coäng caùc ñieåm khaùc ñeå ñaït ñöôïc ñieåm chung cuûa toaøn baøi. 

2. Caùc muïc 1,2,3 trong phaàn II tuøy möùc ñoä sai phaïm maø tröø ñieåm hoaëc laäp bieân baûn ñeå xöû lyù. 

3. Quùa trình thi,kieåm tra neáu coù tai naïn cho ngöôøi vaø hö hoûng duïng cuï, maùy moùc thì Caùn boä coi thi phaûi giaûi quyeát söï coá vaø baùo caùo gaáp cho Tröôûng , phoù Khoa hoaëc Tröôûng ban coi thi ñeå xöû lyù.

4. Giaùo vieân soaïn ñeà phaûi noäp baûn veõ chuaån xaùc, roõ raøng keøm theo ñeà vaø phaûi ñöôïc caùc caáp kyù duyeät theo qui ñònh.

