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GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
MÔN: ÔTÔ                               LỚP: 
Giáo án số: 05                     Số tiết: 5              Tổng số tiết đã dạy: 20.
Thực hiện ngày:
Chương 3: TÍNH TOÁN SỨC KÉO Ô TÔ (tt)
· Mục đích: Sau khi học xong bài học, SV biết được các lực tác dụng lên ôtô, phân tích được các đặc điểm của sức kéo trên ôtô. Biết được công dụng, yêu cầu của động cơ trên ôtô.
· Yêu cầu: SV phải nắm được các yêu cầu chung đối với lực tác dụng lên ôtô, đặc điểm của các loại lực và mô men tác dụng lên ôtô.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 5 phút.
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Ñieåm danh, nhaéc nhôû thôøi gian vaøo lôùp

· Nhắc nhở vệ sinh, tác phong, đồng phục, học bài.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 10 phút.
· Câu hỏi kiểm tra:
1. Vẽ đường đặc tính ngoài của động cơ?
2. Vẽ hình và tính tỉ số truyền của hộp số trên ô tô có 4 cấp số?
III. GIẢNG BÀI MỚI: 210 phút.
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	Nội dung hướng dẫn
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(phút)
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Phương tiện

	
	
	
	Hoạt động của
Sinh Viên
	Hoạt động của
Giáo Viên
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	3.3

	CÂN BẰNG CÔNG SUẤT Ô TÔ 

3.3.1. Phương trình cân bằng công suất 

	100
30

	SV: Nghe giảng, ghi chú
SV: Nghe giảng, ghi chú
SV: Nghe giảng, ghi chú, đặt câu hỏi thắc mắc
	GV: Trình bày các thông số khi xe vận hành? công suất của động cơ lắp trên ô tô tiêu tốn cho chuyển động của ô tô gồm những yếu tố nào?

GV: phương trình cân bằng công suất? gọi SV lên bảng phân tích
GV: Giải thích, trả lời
	Dùng máy chiếu,
Giáo trình, bảng phấn


	
	3.3.2. Đồ thị cân bằng công suất
	30

	SV: Nghe giảng, quan sát và ghi chú
SV: Nghe giảng, ghi chú
SV: Nghe giảng, ghi chú, đặt câu hỏi thắc 
mắc
SV: Nghe giảng, ghi chú

	GV: Vẽ hình, Biểu diễn các giá trị của các thành phần trong biểu thức 3.41 hoặc 3.42 lên đồ thị N – V(ne) ta được đồ thị cân bằng công suất (hình 3.5). Đồ thị (hình 3.5) biểu diễn các giá trị công suất của xe có hộp số 3 cấp. Khi xe chạy số 3, đường Nf + Nω gặp đường Nk tại vị trí xe đạt Vmax. 

GV: Trình bày lực cản quán tính: Khi tăng tốc khối lượng của mooc khi chuyển động có gia tốc cũng gây nên lực cản. 

GV: Trình bày cách xác định công suất
GV: Giải thích, trả lời

	Dùng máy chiếu,
Giáo trình, bảng phấn


	3.4
	CÂN BẰNG LỰC KÉO Ô TÔ 

3.4.1. Phương trình cân bằng lực kéo
	110
50
	SV: Quan sát, nghe giảng, ghi chú
SV: Suy nghĩ, ghi chú, đặt câu hỏi thắc mắc

	GV: Khi xe chuyển động, lực kéo phát ra tại bánh xe chủ động phải thắng các lực cản: cản lăn, cản không khí, cản lên dốc, cản quán tính và cản mooc kéo. GV: gọi SV lên bảng phân tích
GV: Trả lời thắc mắc, tổng hợp lại
	Dùng máy chiếu,
Giáo trình, bảng phấn



	
	3.4.2. Đồ thị cân bằng lực kéo
	60
	SV: Quan sát, nghe giảng, ghi chú
SV: Nghe giảng, suy nghĩ và trả lời
SV: Suy nghĩ, ghi chú, đặt câu hỏi thắc mắc
	GV: Khác với khi xe đứng yên, khi xe chuyển động, ngoài các phản lực thẳng đứng từ mặt đường F1 và F2 sẽ xuất hiện thêm các lực và các mô men 
GV gọi SV lên bảng ghi công thức tính.
GV: Trả lời thắc mắc, tổng hợp lại
	Dùng máy chiếu,
Giáo trình, bảng phấn




IV. CÂU HỎI VỀ NHÀ: 5 phút.
1. Thiết lập phương trình cân bằng công suất trên ô tô?
2. Vẽ hình và phân tích đồ thị cân bằng lực kéo ô tô?
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Tổ trưởng

	Giáo Viên
Nguyễn Phụ Thượng Lưu
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