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ÑEÀ THI KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN LYÙ THUYEÁT
BAÄC ÑAØO TAÏO :  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
HOÏC KY Ø:    I     NAÊM HOÏC :  2017 – 2018

              HOÏC PHAÀN : TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH.
              LÔÙP : 15TC-NL(9+3) : Ngày thi ____/____/ 2017 
	Đề thi số  2


Thôøi gian: 90 phuùt (khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)

                  (Sinh vieân ñöôïc pheùp söû duïng taøi lieäu, cấm trao đổi)
Câu 1: (3 điểm) 
Cho hệ thống lạnh gồm các thiết bị: Máy nén, van tiết lưu cân bằng trong, thiết bị ngưng tụ, van điện từ cấp lỏng, thiết bị bay hơi, bình tách lỏng. Hệ thống sử dụng ga R22, với áp suất ngưng tụ là 12,5 kg/cm2 và áp suất bay hơi là 1,6 kg/cm2.Van an toàn cài đặt ở 17 kg/cm2.

a/ Xác định giá trị cài đặt của rơ le cao áp.
b/ Để điều chỉnh áp suất hút, người ta cần sử dụng thêm van Danfoss KVL.  Xác định vị trí lắp đặt, và trình bày hoạt động của van KVL.
Câu 2: (4 điểm) 
Cho sơ đồ cấp lỏng như hình vẽ dưới đây:
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a/ Xác định tên của các thiết bị đánh số từ 1 đến 7.
b/ Trình bày hoạt động cấp lỏng của sơ đồ.

c/ Trình bày cách bảo vệ Bình bay hơi Freon không bị ngập lỏng.
Câu 3: (3 điểm)
Cho biết Hệ thống lạnh điều hòa không khí sử dụng van điện từ chuyển dòng 4 ngã:

a/ Trình bày cấu tạo của van.

b/ Hoạt động của van  điện từ chuyển dòng 4 ngã.
HẾT
- Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.

- Đề thi gồm 2 trang, thí sinh không được tham khảo tài liệu.

Thành phố Hồ Chí Minh,  ngày 01  tháng 12  năm 2017
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    Đinh Đồng Hiệp
Đặng Thế Huân
Phan Văn Hòa
Trang số 1

