SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TÊN ĐƠN VỊ: 

BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN

Tên người viết sáng kiến: ĐẶNG THÁI SƠN
Chức vụ: Tổ trưởng tổ điện ôtô, Tổ trưởng Công đoàn khoa Công nghệ Động lực 
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Động lực trường CĐKT Lý Tự Trọng TP HCM
Tên sáng kiến: Thi công sa bàn hệ thống đèn báo khẩn cấp trên ôtô 
1. Đặt vấn đề:
SV trước khi bắt đầu học các môn thực hành điện ôtô thường gặp một số vấn đề sau:

· Chưa nắm được phương pháp đo kiểm bằng đồng hồ VOM

· Chưa nắm được các tình huống đo điển hình trên các hệ thống điện ôtô

· Khi SV học lý thuyết những bài về hoạt động của mạch điện, các khái niệm về độ sụt áp, mạch hở, mạch tăng điện trở ... thì khó hình dung, nắm bắt được nội dung bài học 

· Tại khoa chưa có 1 sa bàn (sa bàn) được thiết kế riêng biệt cho SV cho mục đích SV làm quen phương pháp đo, đồng thời các thiết bị trên sa bàn phải đơn giản, tránh làm SV bị rối vì SV chưa nắm rõ các hệ thống chuyên biệt trên ôtô

· Mặt khác, việc di chuyển thường xuyên các sa bàn lớn cũng dễ làm hư hỏng các sa bàn 

· Vì vậy, cần phải có 1 sa bàn đáp ứng các yêu cầu trên. 
2. Nội dung cơ bản:
· Các sa bàn thực hành tại xưởng thường tích hợp nhiều hệ thống, gây rối cho SV-HS mới vào học chuyên ngành, đặc biệt là các hệ học  nghề. Do đó, cần cải tiến sao cho sa bàn thật đơn giản nhưng đầy đủ các tình huống hư hỏng mà các em sau này khi thực hành, sửa chữa sẽ gặp.
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Hình 1: Sa bàn thực hành tại xưởng thường được tích hợp nhiều hệ thống 

· Tiến hành xây dựng sơ đồ dựa trên ý tưởng đào tạo của hãng Toyota
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Hình 2: Các hướng dẫn về chẩn đoán hư hỏng thông thường của mạch điện thân xe của hãng Toyota

· Vẽ sơ đồ sa bàn  và tiến hành thi công sa bàn. Điểm cải tiến của sa bàn là đơn giản: Gồm có 2 bóng đèn đấu song song, 2 công tắc đơn giản để SV-HS làm quen vẽ sơ đồ - đo kiểm công tắc. Phía sau sa bàn có bố trí các công tắc tạo hư hỏng, để tạo tình huống cho SV-HS tìm nguyên nhân. 
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Hình 3: Sơ đồ mạch điện sa bàn đèn báo khẩn cấp

· Kết quả áp dụng 

· Áp dụng lần đầu vào kỳ thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường tháng 03/2016, kỳ thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố 05/2016. Kết quả đạt được là:
· Các HS tham gia lớp học (lớp 14TCÔ, hệ TCCN, học kỳ cuối) đều hứng thú, ứng dụng thiết thực trong quá trình đi thực tập tại Công ty - Xí nghiệp.

· Ban giám khảo, người nghe trong các buổi giảng đều dễ dàng theo dõi, nắm bắt nội dung bài giảng 

· Áp dụng chính thức cho các khoá 14CĐÔ (hệ Cao đẳng chính quy), 15TCÔ (hệ TCCN), 15CĐNÔ (hệ Cao đẳng nghề), 15TCN (hệ Trung cấp nghề). Trong đó đặc biệt là các hệ học nghề:

· Thiết kế đơn giản giúp dễ dàng tiếp thu khi học lý thuyết, các tình huống hư hỏng giúp hứng thú với các môn học thực hành 
3. Mức độ làm lợi bằng tiền (nếu tính được) hoặc lợi ích xã hội mang lại trong năm áp dụng:
· Người học dễ tiếp thu, hứng thú khi học. Làm nền tảng vững chắc khi các em học các môn chuyên ngành về điện thân xe trên ôtô. Giúp các em dễ dàng hoà nhập khi ra trường.
4. Các đơn vị / lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến:
· Các khoa đào tạo ngành sửa chữa ôtô 

· Các khoa ngành khác có thể tham khảo: Khoa điện – điện tử, khoa Cơ khí, khoa Điện lạnh 
5. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: 
· Có hiệu quả trong phạm vi đơn vị áp dụng. Chưa có điều kiện để áp dụng nhân rộng ra các đơn vị khác 
6. Các chứng cứ đính kèm để minh họa về phạm vi ảnh hưởng
· Sa bàn sau khi được hoàn tất. Mặt trước sa bàn có các giắc nối ra để người học dễ dàng đo kiểm và khắc phục lỗi do hư hỏng. Đồng hồ VOM được thiết kế đặt ở giữa để dễ đo kiểm, phần que đen VOM được thay thế bằng kẹp để người học dễ thao tác. 
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Hình 4: Sa bàn sau khi hoàn thành
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Hình 5: Phần sau sa bàn là bảng công tắc tạo tình huống hư hỏng
	Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	TP HCM, ngày ... tháng ... năm 2017

Người viết sáng kiến 


