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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp (12+2)
	Học phần: Hệ thống điện thân xe
	Lớp:  14TC-Ô (lớp riêng)  Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 01
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)
a. Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống chiếu sáng dương chờ (lấy mát qua công tắc đèn)? (1đ)
b. Viết nguyên lý hoạt động của mạch điện khi công tắc máy bật On, công tắc chính bật tail, công tắc chuyển bật Low? (0,5đ)
c. Viết nguyên lý hoạt động của mạch điện khi công tắc máy bật On, công tắc chính bật head, công tắc chuyển bật Low? (1đ)
Câu 2: (2,5 điểm)
a. Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống tín hiệu sử dụng công tắc Hazard rời? (1đ)
b. Viết nguyên lý hoạt động của mạch điện khi công tắc máy bật On, công tắc Hazard bật Off, công tắc rẽ bật Right? (0,5đ)
c. Viết nguyên lý hoạt động của mạch điện khi công tắc máy bật On, công tắc Hazard bật On, công tắc rẽ bật Off? (1đ)
Câu 3: (2,5 điểm)
a. Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống khởi động? (1đ)
b. Viết nguyên lý hoạt động của mạch điện khi hệ thống hoạt động ở chế độ hút? (1,5đ)
Câu 4: (2,5 điểm)
a. Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống gạt nước có chế độ Low, High, Off và công tắc dạng cam? (1đ)
b. Viết nguyên lý hoạt động của mạch điện khi hệ thống hoạt động ở chế độ High sau đó chuyển qua chế độ Off? (1,5đ)
_______Hết_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: TCCN (12+2)
	Học phần: Hệ thống điện thân xe
	Lớp:  14TC-Ô     Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số
 01
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,5

	
	a
	[image: ]
	1,0

	
	b
	Khi bật công tắc chính ở vị trí Tail: Dòng điện đi từ: (+)  ắc-quy  W1  A2  A11  mát, cho dòng từ:  (+) ắc-quy  cọc 4', 3'  cầu chì  đèn  mát, 

Đèn đuôi sáng. 

	0,25



0,25

	
	c
	(+) ắc-quy  W2  A13  A11  mát, rơ-le đóng 2 tiếp điểm 3 và 4 lúc đó có dòng từ: (+)  ắc-quy  4', 3'  cầu chì  đèn cốtA12A3mát 

Đèn cốt sáng. 
	0,5



0,5

	2
	
	
	2,5

	
	a
	[image: ]
	1,0

	
	b
	Khi công – tắc Hazard ở vị trí OFF, công tắc máy On, công tắc báo rẽ bật Right: (+) ắc – quy công – tắc máy B1 Fchân B bộ chớp  chân L bộ chớp công – tắc điều khiển xi-nhan đèn phảimát

Đèn xi-nhan phải sáng tắt. 

	0,25




0,25

	
	c
	Khi công – tắc máy ở vị trí On, và ta bật công – tắc Hazard On: (+) ắc – quyB2 chân B của bộ chớp  chân L của bộ chớp  TB, TL, TR các đèn xi-nhanmát

Các đèn xi-nhan sáng tắt. 

	1,0

	3
	
	
	2.5

	
	a
	[image: ]
	1

	
	b
	Khi công tắc máy bật Start: (+) ắc-quyST công tắc máychân 50 máy khởi độngcuộn kéocực C máy khởi động cụm mô-tơ máy khởi động mát
Cuộn kéo có điện

Đồng thời:
(+) ắc-quyST công tắc máychân 50 máy khởi độngcuộn giữ mát
Cuộn giữ có điện

Ở chế độ kéo (hút) cuộn giữ và cuộn kéo (cuộn hút) có điện 
	0,5





0,5



0,5

	4
	
	
	2.5

	
	a
	[image: Description: gn61]
	1,0

	
	[bookmark: _GoBack]b
	Khi bật High:
(+) ắc-quycông tắc gạt nướcchổi than +2mátmô-tơ quay nhanh

Gạt về Off
Đường qua công tắc gạt nước bị hở
(+) ắc-quyB công tắc camP2P1công tắc gạt nướcchân +1 mô-tơ gạt nướcmát mô-tơ quay chậm

Khi đến điểm dừng P2 không nối P1 mô-tơ ngừng hoạt động 
	0,5



0,5




0,5

	
	
	TỔNG CỘNG
	10



TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					                (Ký và ghi rõ họ tên)	
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