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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp (12+2)
	Học phần: Hệ thống điện thân xe
	Lớp:  14TC-Ô (lớp riêng)  Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 02
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)
a. Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống chiếu sáng dương chờ (lấy mát qua công tắc đèn)? (1đ)
b. Viết nguyên lý hoạt động của mạch điện khi công tắc máy bật On, công tắc chính bật head, công tắc chuyển bật High? (1,5đ)
Câu 2: (2,5 điểm)
a. Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống tín hiệu sử dụng công tắc Hazard rời? (1đ)
b. Viết nguyên lý hoạt động của mạch điện khi công tắc máy bật Off, công tắc Hazard bật On, công tắc rẽ bật Off? (1,5đ)
Câu 3: (2,5 điểm)
a. Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống khởi động? (1đ)
b. Viết nguyên lý hoạt động của mạch điện khi hệ thống hoạt động ở chế độ giữ? (1,5đ)
Câu 4: (2,5 điểm)
a. Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống gạt nước có chế độ Low, High, Off và công tắc dạng cam? (1đ)
b. Viết nguyên lý hoạt động của mạch điện khi hệ thống hoạt động ở chế độ Low sau đó chuyển qua chế độ Off? (1,5đ)
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
       (Ký tên và ghi rõ họ tên)	          (Ký tên và ghi rõ họ tên)    	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
									


		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: TCCN (12+2)
	Học phần: Hệ thống điện thân xe
	Lớp:  14TC-Ô     Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số
 01
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,5

	
	a
	[image: ]
	1,0

	
	b
	(+) ắc-quy  W2  A13  A11  mát, rơ-le đóng 2 tiếp điểm 3 và 4 lúc đó có dòng từ: (+)  ắc-quy  4', 3'  cầu chì  đèn phaA12A3mát 

Đèn pha sáng. 

Đồng thời: (+) ắc-quytiếp điểm rơ-le đèn đầuđèn cốtđèn báo phamát

Đèn báo pha trên táp-lô sáng 
	0,5



0,5




0,5

	2
	
	
	2,5

	
	a
	[image: ]
	1,0

	
	b
	Khi công – tắc máy ở vị trí Off, và công – tắc Hazard On: (+) ắc – quyB2 chân B của bộ chớp  chân L của bộ chớp  TB, TL, TR các đèn xi-nhanmát

Các đèn xi-nhan sáng tắt. 

	1,0



0,5

	3
	
	
	2.5

	
	a
	[image: ]
	1

	
	b
	Khi hoạt động ở chế độ kéocực 30 và cực C nối nhaucuộn kéo bị đẳng thế dương 2 đầu

Cuộn kéo không có điện

Đồng thời:
(+) ắc-quyST công tắc máychân 50 máy khởi độngcuộn giữ mát
Chỉ cuộn giữ có điện

Ở chế độ giữ chỉ cuộn giữ có điện 
	0,5





0,5



0,5

	4
	
	
	2.5

	
	a
	[image: Description: gn61]
	1,0

	
	b
	Khi bật Low:
(+) ắc-quycông tắc gạt nướcchổi than +1mátmô-tơ quay chậm

Gạt về Off
Đường qua công tắc gạt nước bị hở
(+) ắc-quyB công tắc camP2P1công tắc gạt nướcchân +1 mô-tơ gạt nướcmát mô-tơ quay chậm

Khi đến điểm dừng P2 không nối P1 mô-tơ ngừng hoạt động 
	0,5



0,5




0,5
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TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					                (Ký và ghi rõ họ tên)	
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