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I. PHẦN CHUNG:

· Họ và tên: ĐẶNG THÁI SƠN 

· Ngày, tháng, năm sinh: 06/08/1984

· Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Động lực 
· Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Thi công sa bàn hệ thống đèn báo khẩn cấp trên ôtô”
II. PHẦN THUYẾT MINH:

a. Thi công sa bàn hệ thống đèn báo khẩn cấp trên ôtô:
· Bước 1: Xác định chân ra công-tắc máy, công-tắc đèn, đèn và lắp đặt các công-tắc và đèn lên sa bàn.
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Hình 1: Sa bàn mạch điện đèn báo khẩn cấp trên ôtô
· Bước 2: Lắp đặt đồng hồ VOM có que đen được cải tiến gắn với đầu kẹp cá sấu để dễ thao tác khi đo. Ngoài ra, đồng hồ VOM còn được trang bị thêm 1 đèn báo để SV ngồi xa có thể quan sát 
· Bước 3: Lắp đặt bộ công-tắc tạo PAN (tạo tình huống hư hỏng) lên sa bàn 
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Hình 3: Lắp đặt bộ công-tắc tạo PAN lên sa bàn.
· Bước 4: Lắp đặt các chi tiết phụ khác: Điện trở, còi cảnh báo khi có hiện tượng ngắn mạch 
· Bước 5: Đấu dây và hoàn thiện sa bàn 

b. Hướng dẫn sử dụng sa bàn hệ thống gạt nước loại âm chờ: 
· Khi học các bài học lý thuyết: 
· Bước 1: Cấp nguồn cho sa bàn
· Bước 2: Gạt công-tắc tạo PAN ở phía sau sa bàn 
· Bước 3: GV sử dụng đồng hồ VOM đo kiểm, phân tích từng trường hợp 
· Khi học các bài học thực hành: 
· Bước 1: Cấp nguồn cho sa bàn
· Bước 2: Gạt công-tắc tạo PAN để tạo tình huống hư hỏng 
· Bước 3: Đo kiểm, suy luận để tìm nguyên nhân hư hỏng. Đối chiếu với đáp án bằng cách quan sát công-tắc tạo PAN
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