	GIÁO ÁN SỐ: 03
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Ngày thực hiện: ngày … tháng … năm 2016
Lớp: 14TC Ô1- Nhóm 1 


KIỂM TRA HỆ THỐNG GẠT NƯỚC 
· Mục tiêu: 

· Sau khi học xong bài thực tập này Học sinh:

· Kiểm tra được các hư hỏng cơ bản trên mạch điện hệ thống gạt nước 

· Yêu cầu: 

· Kiểm tra được các hư hỏng cơ bản trên mạch điện hệ thống gạt nước 

· Thực hiện đúng kỹ thuật, thao tác chuẩn, an toàn cho người và thiết bị.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 1 phút
· Số HS vắng: …. tên: …………………………………………………………
· Nhắc nhở thời gian khi vào lớp.
· Nhắc nhở vệ sinh lớp.
· Nhắc nhở về tác phong, đồng phục, học bài.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 4 phút 
· Câu hỏi kiểm tra:
1. Nhận diện các chi tiết trên mô hình hệ thống gạt nước?
· Dự kiến HS kiểm tra: 01
	Tên 
	
	
	
	

	Điểm 
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI: 220 phút 
· Nội dung: Kiểm tra hệ thống gạt nước .
· Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn: Mô hình hệ thống gạt nước, đồng hồ VOM và bộ đồ nghề thích hợp. 
· Hình thức tổ chức hướng dẫn: Hướng dẫn ban đầu sau đó chia nhóm thực tập.
· Sản phẩm ứng dụng: Các mô hình hệ thống gạt nước có trong xưởng. 
CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp
	Hoạt động của Giáo viên 
và Học sinh
	Phương tiện, đồ dùng dạy học

	
	
	
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	

	A.  HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

3.1 Mục tiêu.
3.2 Phương tiện – dụng cụ - thiết bị 
· Giới thiệu thiết bị, dụng cụ (gồm dụng 

cụ thực hành, dụng cụ kiểm tra).


	1 phút 
	Thuyết trình. 

	Trình bày mục tiêu của bài.

Thuyết trình kết hợp vật thật.


	Chú ý nghe giảng.

Quan sát.


	Các dụng cụ thiết bị sử dụng trong tiết giảng, bảng phấn.


	3.3 Nội dung thực hiện:

3.3.1 Khảo sát và ghi nhận tổng quát

· Bình ắc – quy 

· Công – tắc máy
· Mô-tơ gạt nước 
· Công – tắc điều khiển gạt nước 
	1 phút 
	Hướng dẫn
	Khảo sát các thiết bị của hệ thống gạt nước. 
	Quan sát, chú ý nghe giảng 
	Các thiết bị sử dụng trong hệ thống gạt nước.

	3.3.2 Quy trình kiểm tra mạch điện hệ thống gạt nước:

· Kiểm tra điện áp nguồn ắc – quy:

Bước 1: Bật đồng hồ VOM thang đo điện áp
Bước 2: Đưa que đỏ vào cực dương, que đen vào cực âm ắc-quy

Bước 3: Đọc giá trị đo được trên VOM

· Kiểm tra cầu chì: 

Bước 1: Dùng que đỏ đo tại điểm nối với nguồn dương của cầu chì
Bước 2: Đọc giá trị trên đồng hồ

Bước 3: Dùng que đỏ đo tại điểm còn lại của cầu chì

Bước 4: Đọc giá trị trên đồng hồ

· Kiểm tra công tắc gạt nước:

Bước 1: Dùng que đỏ đo tại chân B của công-tắc gạt nước

Bước 2: Đọc giá trị trên đồng hồ

Bước 3:  Bật công-tắc gạt nước chế độ Low

Bước 4: Dùng que đỏ đo tại chân +1 của công-tắc gạt nước

Bước 5: Đọc giá trị trên đồng hồ

· Kiểm tra mô-tơ gạt nước:

Bước 1: Dùng que đỏ đo tại chân +1 của mô-tơ gạt nước

Bước 2: Đọc giá trị trên đồng hồ

· Quy trinh lấy giắc rời ra khỏi cụm giắc:

Bước 1: Sử dụng dụng cụ chuyên dụng hoặc dụng cụ tương đương để lấy

Bước 2: Quan sát các chốt khoá có trên cụm giắc để có phương án tháo cho phù hợp

Bước 3: Mở các chốt khoá bên ngoài (nếu có)

Bước 4: Sử dụng dụng cụ chuyên dùng để lấy giắc
	3 phút

10 phút

5 phút

5 phút

15 phút 


	Hướng dẫn, thao tác mẫu 
Hướng dẫn, thao tác mẫu
Hướng dẫn, thao tác mẫu
Hướng dẫn, thao tác mẫu
Hướng dẫn, thao tác mẫu

	Gọi 1 HS bật thang đo điện áp

Đo điện áp

Đọc giá trị đo và kết luận 

Kiểm tra cầu chì, chỉ cho HS vị trí hộp cầu chì trên xe
Gọi 1 HS lên lấy cầu chì từ hộp cầu chì

Phân tích thao tác của HS, thao tác lại

Gọi HS thao tác lại

Kiểm tra công tắc gạt nước 

Kiểm tra mô-tơ gạt nước 

Gọi 1 HS lên tháo giắc, lấy giắc ra khỏi cụm giắc
Nhận xét
Tiến hành làm thao tác mẫu 

Gọi 1 HS lên làm lại

Nhận xét

Tổng kết bài và chia nhóm thực tập 
	Bật thang đo điện áp

Quan sát

Nghe giảng 

Quan sát, nghe giảng 

Lấy cầu chì từ hộp cầu chì 

Lắng nghe, quan sát, rút kinh nghiệm 

Quan sát

Quan sát

Quan sát 

Lên lấy giắc
Quan sát

Lên thao tác 

Nghe giảng

Nghe giảng 
	Bình ắc-quy, đồng hồ VOM

Cầu chì, hộp cầu chì, dụng cụ lấy cầu chì 

Công-tắc gạt nước 

Mô-tơ gạt nước
Giắc, dụng cụ lấy giắc 

	B.  HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

Phân nhóm thực hành:
Tổ 1: Bộ thực hành hệ thống gạt nước số 1.
Tổ 2: Bộ thực hành hệ thống gạt nước số 2.
Tổ 3: Bộ thực hành hệ thống gạt nước số 3.
Tổ 4: Bộ thực hành hệ thống gạt nước số 4.
Nhắc nhở:

- Thực hiện đúng yêu cầu bài học.

- Ghi bài vở đầy đủ.

- Nghiêm túc trong khi thực tập. 

- An toàn lao động cho người và thiết bị. 
	160 phút

	Quan sát, kiểm tra.


	Phân nhóm.

Quan sát, di chuyển để theo dõi HS thực tập. 

Nhắc nhở động tác sai khi thực hành.


	Chú ý nghe phân nhóm.

Thực hiện công việc theo hướng dẫn của Giáo viên.


	Các mô hình hệ thống gạt nước, đồ nghề phù hợp 

	C.  HƯỚNG DẪN KẾT     THÚC.
Vệ sinh lớp.

Trả dụng cụ, thiết bị.

Nhận xét buổi học:

· An toàn.

· Chuyên môn.
	20 phút
	Nhận xét.
	Nhận xét một số thao tác sai thường mắc phải của HS.
	Ghi nhận, rút kinh nghiệm.
	


IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: (Về chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

	Tổ trưởng 

	Ngày … tháng … năm 2016
Giáo viên
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