BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
CÁC THIẾT BỊ TẠO TÍN HIỆU, CÁC THIẾT BỊ ĐO CƠ BẢN
1.1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:
- Sử dụng được các bộ tạo tín hiệu 
- Sử dụng được đồng hồ VOM để đo điện áp, cường độ dòng điện tại các điểm đo
- Sử dụng được dao động ký (oscilloscope) để kiểm tra các tín hiệu tại các điểm đo
1.2. Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:
- Bộ thực hành mạch điện trở SO4203-6A
- Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm
- Dây điện, các giắc nối
1.3. Nội dung thực hiện: 
1.3.1 Khảo sát các thiết bị  
1.3.2 Hướng dẫn sử dụng bộ tạo tín hiệu 
1.3.3 Hướng dẫn sử dụng đồng hồ VOM 
1.3.4 Hướng dẫn sử dụng dao động ký (oscilloscope)

BÀI THỰC HÀNH SỐ 2: ĐO KIỂM MẠCH ĐIỆN ĐIỆN TRỞ

2.1 Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:
- Sử dụng được đồng hồ VOM để đo điện áp, cường độ dòng điện tại các điểm đo
- Giải thích được ý nghĩa các giá trị đo được 
2.2 Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:
- Bộ thực hành mạch điện trở SO4203-6A
- Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm
- Dây điện, các giắc nối
2.3 Nội dung thực hiện: 
2.3.1 Khảo sát các thiết bị  
2.3.2 Đo kiểm mạch điện trở mắc nối tiếp 
2.3.3 Đo kiểm mạch điện trở mắc song song 
2.3.4 Đo kiểm mạch điện trở mắc hỗn hợp 

BÀI THỰC HÀNH SỐ 3: ĐO KIỂM MẠCH ĐIỆN CHIA ĐIỆN ÁP 

3.1 Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:
- Sử dụng được đồng hồ VOM để đo điện áp, cường độ dòng điện tại các điểm đo
- Giải thích được ý nghĩa các giá trị đo được 
3.2 Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:
- Bộ thực hành mạch điện chia điện áp SO4201-6E
- Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm
- Dây điện, các giắc nối
3.3 Nội dung thực hiện:
3.3.1 Khảo sát các thiết bị  
3.3.2 Đo kiểm mạch điện 

BÀI THỰC HÀNH SỐ 4: ĐO KIỂM MẠCH ĐIỆN CÁC 
ĐIỆN TRỞ ĐẶC BIỆT

4.1 Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:
- Sử dụng được đồng hồ VOM để đo điện áp, cường độ dòng điện tại các điểm đo
- Giải thích được ý nghĩa các giá trị đo được 
4.2 Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:
- Bộ thực hành mạch điện trở SO4203-7B 
- Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm
- Dây điện, các giắc nối
4.3 Nội dung thực hiện:
4.3.1 Khảo sát các thiết bị  
4.3.2 Đo kiểm mạch điện nhiệt điện trở NTC 
4.3.3 Đo kiểm mạch điện nhiệt điện trở PTC
4.3.4  Đo kiểm mạch điện quang điện trở 

BÀI THỰC HÀNH SỐ 5: ĐO KIỂM MẠCH ĐIỆN DIODE
5.1 Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:
- Sử dụng được đồng hồ VOM để đo điện áp, cường độ dòng điện tại các điểm đo
- Sử dụng được dao động ký để kiểm tra các tín hiệu tại các điểm đo
- Đọc được các sơ đồ hiển thị từ dao động ký (oscilloscope)
- Giải thích được ý nghĩa các giá trị đo được 
5.2 Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:
- Bộ thực hành mạch điện diode SO4203-7A
- Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm
- Dây điện, các giắc nối 
5.3 Nội dung thực hiện:
5.3.1 Khảo sát các thiết bị  
5.3.2 Đo kiểm mạch điện phân cực diode thường
5.3.3 Đo kiểm mạch điện phân cực diode zener 

BÀI THỰC HÀNH SỐ 6: ĐO KIỂM MẠCH ĐIỆN CHỈNH LƯU 
HỆ THỐNG NẠP ĐIỆN ÔTÔ
6.1 Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:
- Giải thích được ý nghĩa các giá trị đo được từ dao động ký (oscilloscope), đồng hồ VOM
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch điện chỉnh lưu hệ thống nạp điện ôtô 
6.2 Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:
- Bộ thực hành mạch điện tiết chế hệ thống nạp điện ôtô SO4203-7A
- Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm
- Dây điện, các giắc nối 
6.3 Nội dung thực hiện:
6.3.1 Khảo sát các thiết bị  
6.3.2 Đo kiểm mạch điện chỉnh lưu khi điện áp máy phát cao
6.3.2 Đo kiểm mạch điện chỉnh lưu khi điện áp máy phát thấp 

[bookmark: _GoBack]BÀI THỰC HÀNH SỐ 7: ĐO KIỂM MẠCH ĐIỆN TRANSISTOR BJT
7.1 Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:
- Sử dụng được đồng hồ VOM để đo điện áp, cường độ dòng điện tại các điểm đo
- Sử dụng được dao động ký để kiểm tra các tín hiệu tại các điểm đo
- Đọc được các sơ đồ hiển thị từ dao động ký (oscilloscope)
- Giải thích được ý nghĩa các giá trị đo được 
7.2 Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:
- Bộ thực hành mạch điện transistor SO4203-7E
- Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm
- Dây điện, các giắc nối 
7.3 Nội dung thực hiện:
7.3.1 Khảo sát các thiết bị  
7.3.2 Đo kiểm mạch điện transistor ở trạng thái ngắt
7.3.3 Đo kiểm mạch điện transistor ở trạng thái khuếch đại
7.3.4 Đo kiểm mạch điện transistor ở trạng thái dẫn mạnh

BÀI THỰC HÀNH SỐ 8: ĐO KIỂM MẠCH ĐIỆN TIẾT CHẾ 
HỆ THỐNG NẠP ĐIỆN ÔTÔ
8.1 Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:
- Giải thích được ý nghĩa các giá trị đo được từ dao động ký (oscilloscope), đồng hồ VOM
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch điện tiết chế hệ thống nạp điện ôtô 
8.2 Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:
- Bộ thực hành mạch điện tiết chế hệ thống nạp điện ôtô SO4203-7A
- Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm
- Dây điện, các giắc nối 
8.3 Nội dung thực hiện:
8.3.1 Khảo sát các thiết bị  
8.3.2 Đo kiểm mạch điện tiết chế khi điện áp máy phát cao
8.3.3 Đo kiểm mạch điện tiết chế khi điện áp máy phát thấp 

BÀI THỰC HÀNH SỐ 9: ĐO KIỂM MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐÁNH LỬA CỦA HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ÔTÔ

9.1 Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:
- Giải thích được ý nghĩa các giá trị đo được từ dao động ký (oscilloscope), đồng hồ VOM
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển đánh lửa của hệ thống đánh lửa ôtô 
9.2 Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:
- Bộ thực hành mạch điện điều khiển đánh lửa ôtô SO4203-4U
- Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm
- Dây điện, các giắc nối 
9.3 Nội dung thực hiện:
9.3.1 Khảo sát các thiết bị  
9.3.2 Đo kiểm mạch điện điều khiển đánh lửa khi các cảm biến gửi tín hiệu đánh lửa 
9.3.3 Đo kiểm mạch điện điều khiển đánh lửa khi các cảm biến không gửi tín hiệu đánh lửa 
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