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	HỌC PHẦN :THỰC TẬP Ô TÔ 
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I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: Sau khi học xong bài thực tập này SV có kiến thức về qui trình xả gió dầu phanh trong hệ thống phanh thủy lực.
2. Về kỹ năng: Sau khi học xong bài thực tập này SV thực hiện được công việc xả gió dầu phanh trong hệ thống phanh thủy lực.
3. Về thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong công việc. Cẩn thận trong công việc để tránh xảy ra tai nạn lao động.

II.  DỤNG CỤ - THIẾT BỊ
· Sa bàn phanh thủy lực.
· Dụng cụ: SST 8,17.
· Khay đựng dụng cụ, giẻ lau, dầu phanh mới, bình nhựa chứa dầu xả.
· Bảng và phấn.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Những lưu ý khi xả gió dầu phanh:
· Phải đạp chân phanh từ từ để tránh bọt khí vỡ ra;
· Công việc này cần phải có 2 người, ở mỗi bước 2 người phải sử dụng tín hiệu để hiểu ý nhau;
· Châm thêm dầu phanh mới vào bình chứa nếu cần. Vì trong qúa trình thực hiện có thể châm dầu phanh nhiều lần.
· Chú ý: Phải châm dầu cẩn thận để tránh tạo bọt khí
2. Qui trình xả gió dầu phanh: 
a. Xả gió xy lanh chính:
· Bước 1: Tháo các đường ống dẫn dầu đến các xy lanh tại xy lanh phanh chính;
· Bước 2:  Đạp bàn đạp phanh vài lần và giữ ở vị trí thấp nhất;
· Bước 3:  Dùng 2 ngón tay cái chặn dầu tại các đường dầu ra xy chính;
· Bước 4:  Nhả bàn đạp phanh;
· Bước 5:  Lặp lại các bước trên 3 đến 4 lần;
· Bước 6:  Xiết các đường ống dẫn dầu lại.
b. Xả gió xy lanh bánh xe: 
· Bước 1: Tháo nắp đậy nút xả gió ở bánh xe sau bên phải;
· Bước 2: Nối ống nhựa vào nút xả gió, còn đầu kia của ống vào bình trong suốt có chứa 1/3 dầu phanh;
· Bước 3: Đạp bàn đạp phanh vài lần và giữ giữ ở vị trí thấp nhất;
· Bước 4: Nới lỏng ốc xả gió khoảng ½ vòng. Dầu phanh có chứa lẫn bọt khí vào bình trong suốt. Sau đó xiết ốc xả gió lại. Lập lại bước này đến khi nào không còn bọt khí nữa thì khóa ốc xả gió lại;
· Bước 5: Lắp nắp đậy nút xả gió lại;
· [bookmark: _GoBack]Bước 6: Lặp lại các bước trên cho các bánh xe còn lại.
· Chú ý: Kiểm tra  sự rò rỉ trong hệ thống phanh.
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