ĐỀ XUẤT SỬA CHỮA
	1/ Sa bàn  hệ thống phun xăng đánh lửa trực tiếp
Hư ECU loại TOYOTA (IGT1; IGT2)
	2/ Sa bàn hệ thống đánh lửa trực tiếp
Hư ECU loại TOYOTA (IGT1; IGT2)
	3/ Mô hình động cơ phun xăng 4S-FE
Hư 2 ECU loại TOYOTA (IGT1; IGT2)
	4/ Mô hình động cơ phun xăng 3S-FE	
Thiếu 5 ECU loại TOYOTA  3S-FE
	5/ Mô hình động cơ phun xăng kí hiệu động cơ 8N2 – 0148
Thiếu 2 ECU (IGT1; IGT2; IGT3; IGT4); 
[bookmark: _GoBack]Thiếu 2 bô-bin đánh lửa trực tiếp
	6/ Mô hình động cơ CAMRRY V6 3.0
Thiếu 1 bô-bin đôi đánh lửa trực tiếp
	7/ Mô hình động cơ HONDA PGM-FI ACCOR 86
Hư ECU

