GIÁO ÁN SỐ : 05

Thời gian thực hiện: 17/03/2017

Lớp: 15CĐ-ĐL3.


TÊN BÀI : 

VỆ SINH THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT TỦ LẠNH

Phần Thiết Bị Ngưng Tụ

 MỤC TIÊU: 

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

1. Về kiến thức: Trình bày được các thông số, quy trình kiểm tra và vệ sinh, thiết bị ngưng tụ trong tủ lạnh.


2. Về kỹ năng: Thực hiện được công việc kiểm tra và vệ sinh thiết bị ngưng tụ của tủ lạnh đúng kỹ thuật và an toàn

3. Về thái độ:    

- Tự tin trong nghề nghiệp.

- Thực hiện đúng tác phong công nghiệp, ngăn nắp, cẩn thận, sạch sẽ.

- Nâng cao khả năng làm việc hợp tác với đồng nghiệp.

ỔN ĐỊNH LỚP : 1 phút
1. Số học sinh vắng: ............ Tên:


2. Nội dung nhắc nhở:

KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 4 phút 

1. Câu hỏi kiểm tra : 

Dùng VOM xác định các chân chung chạy đề của block tủ lạnh?
2. Dự kiến học sinh cần kiểm tra: 

	Tên 
	
	

	Điểm 
	
	


VẬT LIỆU, THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ: 

    1. Vật liệu:  Gaz R134a, chai nitơ, bạc hàn.

    2. Thiết bị: Tủ lạnh.

    3. Dụng cụ: VOM, am-pe kềm, máy đo nhiệt độ, đồng hồ sac gaz, bộ hàn gió đá, kềm bằng, kềm cắt.

HƯỚNG DẪN BÀI MỚI :  



Thời gian:
40 phút
· Nội dung: thử nghiệm, vệ sinh thiết bị ngưng tụ.
· Hình thức tổ chức:  5 sinh viên/nhóm/thiết bị.
· Sản phẩm ứng dụng: tủ lạnh.
CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN:
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	Phương pháp tổ chức thực hiện
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	ĐẶT VẤN ĐỀ: Tủ lạnh khi sử dụng một thời gian thì gặp vấn đề lạnh kém, hay lạnh nữa dàn,… thông thường do tắc bẩn, tắc ẩm. Mà nguyên nhân dẫn đến tắc bẩn, tắc ẩm chính là xử lý chân không chưa sạch khi sửa chữa hay do dầu bôi trơn cuốn theo môi chất vào dàn ngưng cản trở sự trao đổi nhiệt,…Để khắc phục sự cố trên vấn đề đầu tiên là cần phải làm sạch dàn ngưng và đó cũng là nội dung của bài học hôm nay “Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt”
MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức

2. Kỹ năng

3. Thái độ

GIỚI THIỆU VẬT LIỆU, THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ THỰC HÀNH.

NỘI DUNG
1. Yêu cầu

- Đảm bảo được năng suất ngưng tụ cho tủ
- Đảm bảo được độ bền, độ kín nhất định
2. Cấu tạo
- Ống thép đi nổi

- Ống đồng đi âm

- Phương thức trao đổi nhiệt chính là đối lưu

3. Vị trí

4. Thử nghiệm và vệ sinh thiết bị ngưng tụ

4.1. Mục đích của việc thử nghiệm và vệ sinh

4.2. Định hướng của giáo viên về quy trình thử nghiệm và vệ sinh thiết bị ngưng tụ tủ lạnh
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN MẪU
Thử nghiệm dàn ngưng

· B1. Cô lập dàn ngưng tụ

· B2. Hàn 2 van nạp vào 2 đầu dàn ngưng

· B3. Kết nối 2 đồng hồ cao áp vào 2 đầu dàn ngưng

· B4. Kết nối bình nitơ vào đầu dịch vụ đồng hồ 1

· B5. Nâng áp suất từ từ lên áp suất thử bền ( kiểm tra xì 

· B6. Giảm áp xuống áp suất thử kín trong 10 phút ( kiểm tra xì 

· B7. Xả hết nitơ ( khắc phục chỗ xì nếu có

Vệ sinh dàn ngưng

· B8. Nạp 1 xilanh methanol vào dây dịch vụ đồng hồ

· B9. Tháo đồ hồ cao áp 2 ra khỏi dàn ngưng

· B10. Dùng nitơ thổi methanol tuần hoàn qua dàn ngưng
· B11. Lập lại B.8 và B.10 cho đến khi sạch dàn thì ngừng
SV THAO TÁC LẠI

PHÂN CÔNG CHIA NHÓM THỰC HÀNH
	GV giải thích.
GV nêu mục tiêu bài học.
HS theo dõi lắng nghe mục tiêu của bài học mới.

GV giới thiệu dụng cụ, thiết bị thực hành.
HS theo dõi và lắng nghe.

GV đặt câu hỏi, thuyết minh
HS theo dõi, lắng nghe và trả lời
GV đặt câu hỏi, thuyết minh

HS theo dõi, lắng nghe và trả lời

GV đặt câu hỏi, thuyết minh

HS theo dõi, lắng nghe và trả lời

GV đặt câu hỏi, thuyết minh

HS theo dõi, lắng nghe và trả lời
GV thực hiện làm mẫu
HS quan sát, theo dõi GV thao tác
GV gọi 1SV lên thao tác lại bước 1(bước 11
​Chia nhóm HS: 5HS/1 tủ lạnh

SV thực tập theo bài giảng thực hiện.
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TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( chuẩn bị, tổ chức, thực hiện ) 

TỔ TRƯỞNG

     Ngày    tháng    năm 2O17
   ( Ký duyệt )


Chữ ký giáo viên 






   VÕ ANH HÀO
   





TRẦN ĐÌNH KHOA 

