SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÊN ĐƠN VỊ:

BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN

Tên người viết sáng kiến: TRẦN QUỐC DUY
Chức vụ: Giảng Viên Khoa Công nghệ Động lực 
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Động lực trường CĐKT Lý Tự Trọng TP HCM
Tên sáng kiến: Mô hình dàn trải kim phun commonrail
Đặt vấn đề:
Khi SV học thực hành môn động cơ Diesel đến bài thực hành tìm hiểu về động cơ Commonrail thì sinh viên thường gặp phải những khó khăn sau:

· Không nắm rõ được cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống phun dầu commrail

· Các mô hình trên động cơ commonrail tại xưởng rất phức tạp, không thể thực hiện tháo ráp để tìm hiểu cấu tạo.

· Các mô hình dàn trải kim phun commonrail tại xưởng thực tập còn thiếu so với số lượng sinh viên học thực tập.
1. Nội dung cơ bản:
Sơ đồ hệ thống cung cấp nhiên liệu trên trên động cơ phun dầu điện tử.
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Hình 1: Sơ đồ hệ thông cung cấp nhiên liệu.
Nguyên lý hoạt động:


Nhiên liệu được dẫn lên từ bơm tiếp dầu đặt trong bơm áp cao được nén tới áp suất cần thiết. Pittong trong bơm áp cao tạo ra áp suất phun cần thiết , áp suất này thay đổi theo tốc độ động cơ và điều kiện tải từ 20 Mpa ở chế độ không tải đến 135 Mpa ở chế độ tải cao và tốc độ vận hành cao ( trong các hệ thống Diesel điện tử thông thường thì áp suất này từ 10 đến 80 Mpa.


EDC điều khiển SCV ( van điều khiển nạp ) để điều chỉnh áp suất nhiên liệu, điều chỉnh lượng nhiên liệu đi vào bơm áp cao.


EDC luôn theo dõi áp suất nhiên liệu trong ống phân phối bằng cảm biến áp suất nhiên liệu và thực hiện điều khiển phản hồi.
Cấu tạo kim phun dầu điện tử ( kim phun Commonrail)
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Hình 2: cấu tạo kim phun commonrail.
2. Các đơn vị / lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến:
· Các khoa đào tạo ngành sửa chữa ôtô.
3. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: 
Có hiệu quả trong phạm vi đơn vị áp dụng
4. Kết quả thực hiện:
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Hình 3: mô hình dàn trải kim phun comminrail
	Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	TP HCM, ngày ... tháng ... năm 2017

Người viết sáng kiến 


1. Van ngoài   	6. Van trong


2.Tiết lưu 2	    	7. Đường dầu hồi


3. Tiết lưu 1		8. Khoang chốt tỳ


4. Đường dầu 	9.Lò xo hồi vị


5. Chốt tỳ		10.Kim phun











