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GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
MÔN: NHẬP MÔN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Ô TÔ                              LỚP: 
Giáo án số: 02                     Số tiết: 2              Tổng số tiết đã dạy: 02.
Thực hiện ngày: 
BÀI 1: CẤU TẠO CHUNG VỀ Ô TÔ (TT)
PHẦN I :ĐỘNG CƠ Ô TÔ
· Mục tiêu: Sau khi học xong bài học:
· Sinh viên mô tả đươc cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống cơ bản về động cơ;

· Nhận biết được vị trí các hệ thống trên ô tô.
· Yêu cầu: Sinh viên phải nắm được:
· Vị trí các hệ thống trên ô tô;

· Đặc điểm và hoạt động của các hệ thống  trên ôtô.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2 phút.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 08 phút.
· Câu hỏi kiểm tra: - Nêu cấu tạo chung của ô tô, phân loại ô tô ?
    - Các hệ thống trên ô tô và công dụng của chúng ?
III. GIẢNG BÀI MỚI: 80 phút.
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	 THÂN VỎ ĐỘNG CƠ
1. Nắp máy
2. Thân máy
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	Trình bày công dụng :
- Đậy kín xy lanh, tạo thành buồng đốt, làm bằng hợp kim gang hoặc nhôm;

   -  Là nơi lắp xú pap, ống góp hút, góp thoát, đường nước làm mát, van hằng nhiệt;

   - Là nơi lắp các bu gi, kim phun xăng ( đối với động cơ xăng);

   - Là nơi lắp các kim phun dầu ( đối cới động cơ diesel). 

Trình bày công dụng :
- Là chi tiết có trọng lượng lớn nhất của động cơ.

 - Được làm bằng hợp kim gang hoặc nhôm.

 - Là nơi lắp toàn bộ các chi tiết của động cơ lên đó.
  - Có các đường dẫn nước làm mát động cơ và dầu bôi trơn động cơ được gia công bên trong.

	- Nghe giảng và chú ý ghi bài
- Nghe giảng và chú ý ghi bài
	Giáo trình, bảng phấn, máy chiếu.
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	CƠ CẤU PISION – THANH TRUYỀN – TRỤC KHUỶU:

1. Nhóm piston:
2. Thanh truyền: 
3. Trục khuỷu:
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	-Trình bày công dụng nhóm piston:
 * Là chi tiết chuyển động tịnh tiến, lên xuống trong lòng xi lanh;

 * Kết hợp với thành xi lanh và nắp máy để tạo thành buồng đốt;

 * Đối với động cơ 2 thì, piston còn có niệm vụ đóng mở các cửa hút và xả khí.
-Trình bày công dụng của thanh truyền:

 * Nhận lực tác động từ piston truyền qua cho trục khuỷu, biến chuyển động lên xuống của piston thành chuyển động quay tròn của trục khuỷu;

 * Kết cấu thanh truyền gồm 3 phần là đầu nhỏ, đầu to và thân thanh truyền.

-Trình bày về trục khuỷu:

 * Nhận lực tác dụng từ thanh truyền do piston truyền tới, và chuyển lực này thành mô men quay kéo máy công tác;
 * Trục khuỷu gồm đầu trục khuỷu, đuôi trục và các khuỷu mà trên đó có các cổ trục chốt khuỷu và các đối trọng.


	- Nghe giảng và chú ý ghi bài 
- Nghe giảng và chú ý ghi bài 
- Nghe giảng và chú ý ghi bài
	Giáo trình, bảng phấn, máy chiếu
Giáo trình, bảng phấn, máy chiếu 



IV. CÂU HỎI VỀ NHÀ:
· Tìm hiểu các hệ thống khác củ động cơ?
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Ngày …… tháng …… năm
Tổ trưởng
Triệu Phú Nguyên


	Ngày … …tháng …… năm 
Giáo Viên
Nguyễn Thanh Hùng
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