
Câu 1: Nêu công dụng, yêu cầu của ly hợp dùng trên ôtô?
1. Coâng duïng:
Ly hôïp naèm ôû giöõa ñoäng cô vaø hoäp soá coù nhieäm vuï truyeàn vaø caét moâmen töø truïc khuyûu ñoäng cô tôùi heä thoáng truyeàn löïc. Ñoàng thôøi ly hôïp ñoùng vai troø nhö moät cô caáu an toaøn nhaèm traùnh quaù taûi cho heä thoáng truyeàn löïc vaø ñoäng cô khi chòu quaù taûi lôùn. Ly hôïp coù khaû naêng daäp taét hieän töôïng coäng höôûng trong truyeàn ñoäng nhaèm naâng cao chaát löôïng truyeàn löïc.
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2. Yeâu caàu ñoái vôùi ly hôïp
· Phaûi noái hoäp soá vaø ñoäng cô moät caùch eâm dòu. Ñoùng ngaét nhanh vaø chính xaùc, ñaûm baûo an toaøn cho heä thoáng truyeàn löïc khi quaù taûi.
·  ÔÛ traïng thaùi ñoùng ly hôïp phaûi truyeàn heát ñöôïc moâmen quay lôùn nhaát cuûa ñoäng cô maø khoâng bò tröôït ôû baát cöù ñieàu kieän söû duïng naøo.
·  Ly hôïp ñieàu khieån deã daøng, löïc taùc duïng leân baøn ñaïp nhoû.
· Keát caáu ly hôïp ñôn giaûn, deã ñieàu chænh, chaêm soùc, caùc beà maët ma saùt thoaùt nhieät toát, coù tuoåi thoï cao.

Câu 2: Veõ hình vaø trình baøy nguyeân lyù laøm vieäc cuûa boä ly hôïp ma saùt khoâ loaïi loø xo maøng ?
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 ma2ng
)














		-	Khi ñoùng ly hôïp, ngöôøi laùi rôøi chaân khoûi baøn ñaïp ly hôïp, luùc naøy baøn ñaïp ôû traïng thaùi töï do, caùc loø xo ñaåy ñóa eùp eùp chaët ñóa ma saùt leân baùnh ñaø. Nhôø coù ma saùt neân ñóa ma saùt, ñóa eùp, loø xo, voû ly hôïp vaø baùnh ñaø taïo thaønh moät khoái cöùng quay cuøng baùnh ñaø, do ñoù moâmen ñöôïc truyeàn töø truïc khuyûu- baùnh ñaø qua ñóa ma saùt vaø then hoa ñeán truïc sô caáp cuûa hoäp soá.
	- Muoán ngaét ly hôïp, chæ caàn ñaïp chaân leân baøn ñaïp, thoâng qua thanh noái, khôùp tröôït chuyeån ñoäng sang traùi eùp vaøo ñaàu caàn baåy laøm caùc caàn baåy quay treân giaù ñôõ vaø ñaàu kia cuûa caàn baåy keùo ñóa eùp thaéng löïc eùp loø xo, dòch chuyeån sang phaûi vaø taùch ñóa ma saùt khoûi maët baùnh ñaø. Luùc naøy ñóa ma saùt ôû traïng thaùi töï do vaø moâmen ñoäng cô khoâng theå truyeàn qua ñóa tôùi truïc sô caáp hoäp soá.
	-	Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa ly hôïp duøng loø xo maøng cuõng töông töï nhö ñoái vôùi ly hôïp duøng loø xo truï, chæ coù moät ñieåm khaùc nhau nhoû laø loø xo maøng vöøa ñoùng vai troø loø xo eùp khi ñoùng ly hôïp vöøa ñoùng vai troø caàn baåy khi môû ly hôïp.

Câu 3: Nêu công dụng, phân loại, yêu cầu của hộp số dùng trên ôtô?
Coâng duïng: 
	- Nhaèm thay ñoåi tyû soá truyeàn vaø moâmen xoaén töø ñoäng cô ñeán caùc baùnh xe chuû ñoäng phuø hôïp vôùi moâmen caûn luoân thay ñoåi vaø nhaèm taän duïng toái ña coâng suaát cuûa ñoäng cô.
	- Giuùp cho xe thay ñoåi ñöôïc nhieàu chuyeån ñoäng.
	- Ñaûm baûo cho xe döøng taïi choã maø khoâng caàn taét maùy hoaëc khoâng caàn taùch ly hôïp.
	- Daãn ñoäng moâmen xoaén ra ngoaøi cho caùc boä phaän ñaëc bieät ñoái vôùi caùc xe chuyeân duïng.
Phaân loaïi:
	Theo phöông phaùp thay ñoåi tyû soá truyeàn, hoäp soá ñöôïc chia thaønh: Hoäp soá coù caáp vaø hoäp soá voâ caáp.
	1.	 Hoäp soá coù caáp ñöôïc chia theo:
	- Theo sô ñoà ñoäng hoïc goàm coù:
		+ Loaïi coù truïc coá ñònh (hoäp soá hai truïc, hoäp soá ba truïc…).
		+ Loaïi coù truïc khoâng coá ñònh (hoäp soá haønh tinh moät caáp, hai caáp…).
	- Theo daõy soá truyeàn goàm coù:
		+ Moät daõy tyû soá truyeàn (3 soá, 4 soá, 5 soá…).
		+ Hai daõy tyû soá truyeàn.
	- Theo phöông phaùp sang soá goàm coù:
		+ Hoäp soá ñieàu khieån baèng tay.
		+ Hoäp soá töï ñoäng.
	2.	 Hoäp soá voâ caáp ñöôïc chia theo:
	- Hoäp soá thuûy löïc (Hoäp soá thuûy tónh, hoäp soá thuûy ñoäng).
	- Hoäp soá ñieän.
	- Hoäp soá ma saùt.
Yeâu caàu: 
	- Coù daõy tyû soá truyeàn phuø hôïp nhaèm naâng cao tính naêng ñoäng löïc hoïc vaø tính naêng kinh teá cuûa oâ toâ.
	- Phaûi coù hieäu suaát truyeàn löïc cao. Khoâng coù tieáng oàn khi laøm vieäc, sang soá nheï nhaøng, khoâng sinh ra löïc va ñaäp ôû caùc baùnh raêng khi gaøi soá.
	- Phaûi coù keát caáu goïn beàn chaéc, deã ñieàu khieån, deã baûo döôõng hoaëc kieåm tra vaø söûa chöõa khi coù hö hoûng.


Câu 4: Veõ hình vaø trình baøy doøng truyeàn coâng suaát cuûa hoäp soá 3 caáp(3 tieán 1 luøi, loaïi 3 truïc)
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Do baùnh raêng soá 1 vaø soá 2 luoân aên khôùp vôùi nhau neân khi truïc sô caáp chuyeån ñoäng seõ laøm cho truïc trung gian quay theo, caùc baùnh raêng soá 6 treân truïc thöù caáp vaø baùnh raêng soá 8 treân truïc soá luøi cuõng chuyeån ñoäng theo.
- Vò trí tay soá 1:
	Luùc naøy baùnh raêng 4 treân truïc thöù caáp seõ di chuyeån qua aên khôùp vôùi baùnh raêng soá 3 treân truïc trung gian. Ñöôøng truyeàn momen nhö sau: Truïc sô caáp -> Baùnh raêng soá 1 -> Baùnh raêng soá 2 -> Truïc trung gian -> Baùnh raêng soá 3 -> Baùnh raêng soá 4 -> Truïc thöù caáp.
- Vò trí tay soá 2:
	Luùc naøy boä ñoàng toác treân truïc thöù caáp seõ di chuyeån qua aên khôùp vôùi baùnh raêng soá 6 treân truïc thöù caáp. Ñöôøng truyeàn momen nhö sau: Truïc sô caáp -> Baùnh raêng soá 1 -> Baùnh raêng soá 2 -> Truïc trung gian -> Baùnh raêng soá 5 -> Baùnh raêng soá 6 -> Boä ñoàng toác -> Truïc thöù caáp.

- Vò trí tay soá 3:
	Luùc naøy boä ñoàng toác treân truïc thöù caáp seõ di chuyeån qua aên khôùp vôùi baùnh raêng soá 1 treân truïc sô caáp. Ñöôøng truyeàn momen nhö sau: Truïc sô caáp -> Baùnh raêng soá 1 ->Boä ñoàng toác -> Truïc thöù caáp. Ñaây chính laø tay soá truyeàn thaúng, coù tyû soá truyeàn baèng 1.
- Vò trí tay soá luøi:
Luùc naøy baùnh raêng 4 treân truïc thöù caáp seõ di chuyeån qua phaûi aên khôùp vôùi baùnh raêng soá 8 treân truïc soá luøi. Do baùnh raêng soá 7 treân truïc trung gian luoân aên khôùp vôùi baùnh raêng soá 8 treân truïc soá luøi neân seõ laøm cho truïc thöù caáp quay ngöôïc vôùi chieàu quay ban ñaàu. Ñöôøng truyeàn momen nhö sau: Truïc sô caáp -> Baùnh raêng soá 1 -> Baùnh raêng soá 2 ->Truïc trung gian -> Baùnh raêng soá 7 -> Baùnh raêng soá 8 -> Baùnh raêng soá 4 -> Truïc thöù caáp.



Câu 5 : Veõ hình vaø trình baøy nguyeân lyù laøm vieäc cuûa caàu chuû ñoäng (loaïi vi sai ñoái xöùng) ?


 (
Voû vi sai  
) (
Baùnh raêng cuøi thôm
)
[image: ]

 (
Truïc chöõ thaäp
) (
Baùnh raêng vaønh chaäu
)





 (
Baùnh raêng baùn truïc
) (
Baùn truïc
)


 (
Baùnh raêng vi sai  
)




· Tröôøng hôïp xe chaïy thaúng
Söùc caûn laên cuûa hai baùnh xe chuû ñoäng haàu nhö baèng nhau khi xe chaïy treân ñöôøng baèng phaúng, vì theá hai baùnh raêng baùn truïc chuyeån ñoäng nhö nhau vaø baèng vôùi soá voøng quay cuûa caùc baùnh raêng vi sai. Luùc naøy caû boä vi sai quay nhö moät cuïm vaø quay theo baùnh raêng vaønh chaäu => tröôøng hôïp naøy boä vi sai khoâng laøm vieäc.
Ñöôøng truyeàn löïc: Baùnh raêng cuøi thôm=> baùnh raêng vaønh chaäu=> voû boä vi sai => truïc chöõ thaäp=> baùnh raêng baùn truïc=> baùn truïc.
· Tröôøng hôïp xe quay voøng (giaû söû quay voøng traùi)
Khi xe quay voøng, baùnh xe phía trong chaïy moät khoaûng caùch nhoû hôn so vôùi baùnh xe beân ngoaøi. Vì vaäy, löïc caûn taùc duïng leân baùnh xe beân traùi (baùnh raêng baùn truïc beân traùi) lôùn neân moãi baùnh raêng vi sai töï quay quanh truïc cuûa noù. Keát quaû laø soá voøng quay baùnh raêng baùn truïc beân phaûi quay nhanh hôn. Noùi caùch khaùc do baùnh raêng vi sai quay quanh treân truïc cuûa noù neân laøm taêng toác ñoä quay moät beân baùnh raêng vaø laøm giaûm toác ñoä cuûa baùnh raêng beân kia (tuøy thuoäc vaøo löïc caûn taùc duïng leân baùnh xe).
Ñöôøng truyeàn löïc: Baùnh raêng cuøi thôm=> baùnh raêng vaønh chaäu=> voû boä vi sai => truïc chöõ thaäp=> baùnh raêng vi sai => baùnh raêng baùn truïc=> baùn truïc. 



Câu 6 : Vẽ hình, trình bày hoạt động của hệ thống phanh điều khiển bằng thủy lực ?
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· Khi ñaïp phanh, löïc ñaïp ñöôïc truyeàn töø baøn ñaïp qua caàn ñaåy vaøo xylanh chính ñeå ñaåy piston trong xylanh. Löïc cuûa aùp suaát thuyû löïc beân trong xylanh chính ñöôïc truyeàn qua caùc ñöôøng oáng daãn daàu ñeán caùc xylanh baùnh xe thöïc hieän quaù trình phanh.
· Khi nhaû phanh, ngöôøi laùi boû chaân khoûi baøn ñaïp phanh luùc naøy piston xylanh chính trôû laïi vò trí khoâng laøm vieäc vaø daàu töø caùc xylanh baùnh xe theo ñöôøng oáng hoài veà xylanh chính vaøo buoàng chöùa, ñoàng thôøi taïi caùc baùnh xe loø xo hoài vò keùo hai guoác phanh taùch khoûi troáng phanh vaø keát thuùc quaù trình phanh.

Câu 7 : Điền đầy đủ thông tin trên hình và trình bày hoạt động  của xylanh chính trong trường hợp xảy ra sự cố ?
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Tröôøng hôïp xaûy ra söï coá.
Roø ræ daàu phanh ôû phía sau: Trong tröôøng hôïp naøy piston soá 1 coù moät thanh noái ôû phía tröôùc, khi aùp löïc daàu bò maát ôû buoàng soá 1. Thanh noái naøy seõ ñöôïc ñaåy vaøo taùc ñoäng leân piston soá 2. Luùc naøy piston soá 2 seõ ñöôïc vaän haønh baèng cô khí vaø thöïc hieän quaù trình phanh hai baùnh tröôùc.
Roø ræ daàu phanh ôû phía tröôùc: Töông töï nhö piston soá 1, piston soá 2 cuõng coù moät thanh noái ôû phía tröôùc. Khi buoâng aùp suaát soá 2 bò maát aùp löïc piston soá 2 seõ dòch chuyeån cho tôùi khi thanh noái ñi tôùi chaïm vaøo ñaàu noøng xylanh, luùc naøy piston soá 1 hoaït ñoäng bình thöôøng vaø thöïc hieän quaù trình phanh hai baùnh sau

câu 8:
a) Vẽ hình và  phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô chuyển động ổn định trên đường bằng không có kéo móc ? ( 1,5 điểm)
b) Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau? (1,0 điểm)
Bài làm :
a) 
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Chú thích:
G: Trọng lượng của toàn bộ ô tô [N]; Pk: Lực kéo tại bánh xe chủ động [N]; L: Chiều dài cơ sở của ô tô [m];
a, b: Khoảng cách từ trọng tâm ô tô đến cầu trước và cầu sau [m];
Pw: Lực cản gió [N];
hw: Chiều cao lực cản gió [m];
F1, F2: Phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước và cầu sau [N];
Pf1, Pf2: Lực cản lăn của bánh xe với mặt đường tại cầu trước và cầu sau [N];
Mf1, Mf2 : Mô men cản lăn của bánh xe tại cầu trước và cầu sau [Nm].


b) Lấy mô men tại điểm tiếp xúc giữa bánh sau với mặt đường:
F1L  P h    M f 1  M f 2   Gb  0	(1) 
Trong đó: Mf1 + Mf2 = F1frb + F2frb  = Gfrb		(2)
Từ (1) kết hợp với (2) ta rút ra:
F  Gb  Gfrb  P h  Gb  frb  P h
1	L	L
Suy ra

F  Ga  frb  P h
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