TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM	LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                   	       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA ĐỘNG LỰC	 
		
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…..tháng…..năm 2015


BIÊN BẢN 
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Thời gian bắt đầu: 8 giờ 00 phút
Địa điểm: phòng lý thuyết 6 khoa Động lực
Thành phần tham dự: Giảng viên, nhân viên khoa Động lực
Chủ trì: Ông Võ Đắc Thịnh
Thư kí: Bà Vũ Thị Thu Thủy
Nội dung cuộc họp:
1/Ông Võ Đắc Thịnh báo cáo: Giới thiệu về động cơ xe Toyota Hybrid Model 2009
Ông Nguyễn Anh Tuấn hỏi: Trong trường hợp khi ắc quy AV hư. Người lái xe phải làm sao?
Ông Võ Đắc Thịnh trả lời: Ac quy HV(200V) thì không bao giờ sử dụng hết, cảm biến sẽ báo về ECU kích cho động cơ xăng chạy nạp cho acquy
[bookmark: _GoBack]Ông Hồ Văn Hóa hỏi: Muốn chuyển đổi giữa Động cơ Xăng và Động cơ Điện thì làm cách nào?
Ông Võ Đắc Thịnh trả lời: Xe tự chuyển đổi, người lái xe không can thiệp được.
2/Ông Nguyễn Hữu Mạnh báo cáo: Ứng dụng Matlab Simulink mô phỏng mô hình một vết trên ô tô
3/Ông Nguyễn Anh Tuấn báo cáo: Ứng dụng phần mềm Global Techstream (GTS) trong chẩn đoán mã lỗi ô tô
Ông Võ Đắc Thịnh hỏi: Phần mềm này có thể xóa lỗi được không?
Ông Nguyễn Anh Tuấn: Phần mềm có thể xóa được lỗi
Ông Võ Anh Hào hỏi: Phần mềm này có thể dung cho các hãng xe khác nhau được không?
Ông Nguyễn Anh Tuấn: Mỗi phần mềm chỉ được sử dụng cho một hãng  xe
4/Ông Nguyễn Minh Thái báo cáo: Phân tích  nguyên lý hoạt động của xông nóng động cơ Diesel
Ông Đặng Thế Huân hỏi: Công tắc áp suất hư, đèn báo nhớt có sáng hoài không?
Ông Nguyễn Minh Thái: mở công tắc máy thì đèn sang, khi động cơ hoạt động thì đèn báo hết nhớt
Cuộc họp kết thúc vào 12 giờ 00 phút cùng ngày
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