1. Thực trạng
[bookmark: _GoBack]Hiện nay, các máy CNC đã được ứng dụng rất nhiều trong các công ty sản xuất, các đơn vị thi công cơ khí, quảng cáo… Việc gia công các đường cong được thực hiện dễ dàng như đường thẳng, các cấu trúc phức tạp 3 chiều cũng dễ dàng thực hiện, và một lượng lớn các thao tác do con người thực hiện được giảm thiểu.
Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của việc dạy và học, việc tự nghiên cứu, sản xuất thiết bị đào tạo trở thành nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nếu làm tốt công tác này, hàng năm sẽ cung cấp một số lượng đáng kể thiết bị đào tạo, không chỉ được sử dụng tại trường mà còn có thể cung cấp cho nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, góp phần giảm áp lực đầu tư ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp, tiết kiệm ngân sách đơn vị.
Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trong trường được tiếp cận các máy CNC, có cơ hội thực hành, nâng cao kỹ năng, tay nghề trong quá trình học cũng như sau khi tốt nghiệp.
Vì những lý do trên, Khoa Cơ khí kết hợp với khoa Điện- Điện tử Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết kế và thi công mô hình sửa chữa và bảo trì máy tiện CNC và máy phay CNC.
2. Giải pháp
[bookmark: _Toc518979975][bookmark: _Toc521399431][bookmark: _Toc521399578][bookmark: _Toc5025671][bookmark: _Toc5475824]Mô hình sửa chữa và bảo trì máy tiện CNC và máy phay CNC phục vụ công tác giảng dạy cho giảng viên và giúp cho sinh viên khảo sát sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây, kiểm tra, cài đặt thông số, vận hành sửa chữa các pan thông dụng thường gặp và bảo trì máy phay CNC.
Đồng thời, mô hình này cung cấp cho sinh viên biết cách bảo trì sửa chữa băng máy, bàn dao, bàn máy, băng trượt hết sức thận trọng và tỷ mỉ. Bảo dưỡng đồng bộ phần cơ khí, các đường dầu bôi trơn, thay thế các cơ cấu đã hỏng để máy đảm bảo chạy êm và chính xác nhất.
 Mô hình cũng giúp cho sinh viên sửa chữa các bệnh về hệ điều khiển và hệ thống điện như: Hỏng động cơ Servo, Hỏng Drive, Servo Alarm, Spinder Alarm, hỏng biến tần điều khiển trục chính, hỏng bo mạch điều khiển, máy khởi động không lên, máy khó khởi động, lỗi board giao tiếp I/O, hỏng trục vít me, sửa chữa trục chính, hỏng vòng bi trục chính, chạy sai chương trình gia công, hỏng động cơ, encoder các trục.
3. Hiệu quả
Mô hình sửa chữa và bảo trì máy tiện CNC và máy phay CNC đáp ứng tốt các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo và được sử dụng tối đa trong quá trình dạy học của các trường. 
Bên cạnh đó, mô hình này có sự sáng tạo thiết bị phù hợp với điều kiện đời sống thực tiễn của địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ thời kỳ 4.0 trong giảng dạy.
Ngoài ra, sau khi thực hiện, mô hình thiết bị này sẽ được triển lãm, trưng bày, giới thiệu thiết bị đào tạo cùng một số doanh nghiệp chuyên sản xuất, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề.
