ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
Câu 1: Trình bày các biện pháp tách người bị tai nạn điện ra khỏi phần tử mang điện. 
Câu 2: Trình bày khái niệm điện áp bước. Điện áp bước phụ thuộc vào những yếu tố nào? Nêu các biện pháp phòng tránh tai nạn điện do điện áp bước?
Câu 3: Trình bày các nguyên lý và hình thức bảo vệ phòng chống tai nạn điện giật do tiếp xúc gián tiếp hoặc do dòng rò được sử dụng trong thực tế hiện nay?
Câu 4: Trình bày các biện pháp bảo vệ phòng tránh tai nạn điện do tiếp xúc gián tiếp bằng cách nối đất.
Câu 5: Nêu tác hại của dòng điện đối vối cơ thể con người? Các nguyên nhân gây tai nạn điện và các quy tắc chung để phòng tránh tai nạn điện?
Câu 6: Một người có điện trở cơ thể 1500Ω vô tình chạm vào dây pha của một mạng điện xoay chiều 1 pha điện áp 220V có trung tính cách ly với đất và điện trở cách điện giữa các dây với đất là bằng nhau và bằng 18KΩ.
a. Hãy tính toán giá trị dòng điện chạy qua người và cho biết sự nguy hiểm đối với người đó ở mức độ nào? 
b. Trường hợp điện trở người thấp hơn 1000Ω, hãy tính toán và đề xuất biện pháp tăng điện trở cách điện tối thiểu giữa các dây với đất để đảm bảo an toàn cho người?
Câu 7: Hãy tính toán giá trị dòng điện qua cơ thể của người có điện trở người là 1400Ω khi vô tình chạm 2 dây của một mạng điện xoay chiều 3 pha 380V. Cho biết sự nguy hiểm đối với người đó ở mức độ nào?
Câu 8: Hãy tính toán giá trị dòng điện qua cơ thể của người có điện trở người là 1200Ω khi vô tình chạm vào dây pha của một mạng điện xoay chiều 3 pha 380V, trung tính cách ly, điện trở cách điện của các pha so với đất bằng nhau và bằng 22kΩ, bỏ qua điện dung giữa các dây pha với đất.
Cho biết mức độ nguy hiểm đối với người đó ở mức độ nào?
Câu 9: Phân tích mức độ nguy hiểm khi cơ thể người chạm vào dây pha của mạng điện 3 pha 380V có trung tính cách ly. Biết rằng: 
· Điện trở  cách điện: Rcđ = 25KΩ.
· Điện trở của cơ thể người: Rng = 1000Ω.  
· Điện dẫn cách điện của các pha so với đất là bằng nhau (ga = gb = gc = [image: ][image: ])
· [bookmark: _GoBack]Điện dung của các pha đối với đất bằng không.
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