 Các phương thức truyền dữ liệu :
   - Đơn công: Ở phương thức này chỉ một thiết bị của liên kết được truyền còn thiết bị còn lại chỉ có nhận. Hình ảnh thường thấy của phương thức này như thông tin giữa bàn phím và màn hình, thong tin quảng bá phát thanh và truyền hình hoặc là hệ thống nhắn tin.

Thiết bị 1

Thiết bị 2
Chiều truyền dữ liệu


    
Bán song công: Ở phương thức này mỗi trạm có thể truyền hoặc nhận nhưng không đồng thời, có nghĩa là khi thiết bị này truyền thì thiết bị còn lại nhận và ngược lại. Hình ảnh củ phương thức truyền này như máy bộ đàm hoặc CB radio.
                       
Thiết bị 1

Thiết bị 2
Chiều truyền 1
Chiều truyền 2




   - Song công: Luồng thông tin diễn ra cả 2 chiều truyền và đồng thời. Hình ảnh truyền song công có thể ví dụ như mạng điện thoại, phía gọi và phía bị gọi đều truyền và nhận đồng thời.

Thiết bị 1

Thiết bị 2
Chiều truyền 1
Chiều truyền 2
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