Câu 1: 
Cho sơ đồ chỉnh lưu diode 1 pha hai nửa chu kỳ với tải là thuần trở, có các thông số: 
U2 = 100V; f = 50Hz; R = 0,5. 
	Tính trị trung bình của điện áp chỉnh lưu, trị trung bình của dòng điện tải và dòng chảy qua diode ? 
[image: ]
Hình 1: Sơ đồ chỉnh lưu diode 1 pha hai nửa chu kỳ
Câu 2: 
Cho bộ chỉnh lưu diode cầu 3 pha như hình 2, được nuôi từ nguồn điện xoay chiều có điện áp dây là 380V. Giả thiết điện áp rơi trên mỗi diode là 0,5V và dòng điện tải coi như được nắn thẳng Id = 40A. Điện áp trên tải là 280V.
Tính trị trung bình của dòng điện chảy qua diode và điện áp ngược cực đại mà mỗi diode phải chịu ?
[image: ]
Hình 2: Bộ chỉnh lưu diode cầu 3 pha

Câu 3: 	
Nghịch lưu độc lập là gì? Phân loại nghịch lưu độc lập theo tính chất của nguồn một chiều đầu vào, theo tính chất của tải ?
Câu 4: (2 điểm)
Cho sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu 1 pha dùng SCR như hình 3, hãy nêu nguyên lý hoạt động của mạch và vẽ giản đồ dòng áp ngõ ra ?
T3
T4
id
Z
T2
T1
A
B
u2
i2
u1
ud





Hình 3: Bộ chỉnh lưu cầu 1 pha dùng SCR

Các xung điều khiển iG1, iG3 xuất hiện sau u2 một góc 

				  iG2, iG4 xuất hiện sau u2 một góc 
Câu 5: 
Nêu các đặc điểm và phạm vi ứng dụng của nghịch lưu cộng hưởng ?

Câu 6:  
Cho mạch chỉnh lưu 1 pha 1 bán kỳ dùng SCR như hình 1, cấp nguồn cho tải thuần trở R=100Ω, từ nguồn áp xoay chiều U2 = 230V-50Hz với góc kích dẫn α=30o
[image: ]
Hình 1: Mạch chỉnh lưu 1 pha 1 bán kỳ dùng SCR
a) Tính trị trung bình của điện áp qua tải, dòng qua tải ?	(1.25 điểm)
b) Tính công suất một chiều tiêu thụ trên tải ? 		(0.75 điểm)
Câu 7:  
Cho mạch chỉnh lưu 3 pha dạng cầu dùng diode như hình 2, với phụ tải thuần trở. Biết giá trị điện áp trung bình nhận được trên tải là Ud = 140V, dòng trung bình qua tải là Id  = 30A. Xác định dòng hiệu dụng qua mỗi diode ?
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Hình 2: Mạch chỉnh lưu 3 pha dạng cầu dùng diode
Câu 8:  
Cho sơ đồ mạch nghịch lưu độc lập nguồn dòng song song một pha như hình 3, phân tích hoạt động của mạch ?[image: ]
Hình 3:  Mạch nghịch lưu độc lập nguồn dòng song song một pha
Câu 9:  
[bookmark: _GoBack]Biến tần là gì ? Phân biệt biến tần trực tiếp và biến tần gián tiếp ?
Câu 10:  
Cho sô ñoà maïch chænh löu hình cầu 3 pha duøng diode như hình 4, neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch, vẽ đồ thị điện áp tải, dòng qua diode ?
ø 	[image: ]
Hình 4: maïch chænh löu hình cầu 3 pha duøng diode
Điện áp các pha thứ cấp biến áp
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