         Câu 1: (2,5 điểm)

Cho sô ñoà maïch, haõy cho bieát ñaây laø maïch gì vaø giaûi thích hoaït ñoäng cuûa maïch?
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Câu 2: (2,5 điểm)

Haõy veõ sô ñoà maïch chænh löu nhaân ñoâi ñieän aùp vaø giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch?

Câu 3: (2,5 điểm)

Haõy veõ lieân keát Darlington duøng 2 Transistor NPN vaø tìm heä soá khueách ñaïi (D ?
Câu 4: (2,5 điểm)

Cho sô ñoà maïch, haõy cho bieát ñaây laø maïch gì vaø giaûi thích hoaït ñoäng cuûa maïch?
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	1, Sô ñoà maïch khueách ñaïi vi sai cô baûn
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	2, Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch:
- Khi cöïc B1 nhaän ñieän aùp döông thì cöïc B2 nhaän ñieän aùp aâm so vôùi mass -> T1 daãn maïnh ôû ngoõ ra VC1  giaûm vaø T2 daãn yeáu neân ñieän aùp VC2 taêng 
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- Khi cöïc B1 nhaän ñieän aùp aâm thì cöïc B2 nhaän ñieän aùp döông so vôùi mass -> T1 daãn yeáu ôû ngoõ ra VC1  taêng vaø T2 daãn maïnh neân ñieän aùp VC2 giaûm 
do ñoù seõ cho tín hieäu ngoõ ra VC1 vaø VC2 ngöôïc daáu, ñieän aùp giöõa hai cöïc C laø:

V0 = VC2 – VC1 < 0

- Khi coù tín hieäu nhieãu phaù roái thì tín hieäu nhieãu seõ taùc ñoäng ñoàng thôøi leân cöïc B1​ vaø B2 vôùi ñieän aùp ñoàng pha ( cuøng döông hay cuøng aâm). 
Nhö vaäy T1, T2 cuøng daãn maïnh hay cuøng daãn yeáu -> ôû ngoõ ra VC1 vaø VC2 seõ bieán thieân cuøng höôùng do ñoù V0 = 0.
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	1, Sô ñoà maïch chænh löu nhaân ñoâi ñieän aùp: Hình veõ thieáu chi tieát -0,25ñ/ chi tieát
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	2, Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch:
- Baùn kyø aâm öùng vôùi A(-), B(+), D1 phaân cöïc thuaän, D2 phaân cöïc nghòch 

neân doøng ñieän xoay chieàu seõ ñi töø ñieåm B qua D1, tuï C1 baét ñaàu naïp ñieän (UC1 = U2).

- Qua baùn kyø döông öùng vôùi A(+), B(-), D2 phaân cöïc thuaän, D1 phaân cöïc nghòch neân doøng ñieän xoay chieàu seõ ñi töø ñieåm A qua C1, 
luùc naøy tuï C1 xem nhö maéc noái tieáp vôùi nguoàn neân coù ñieän aùp treân tuï taêng leân 2U, 
xaõ ñieän qua D2, tuï C2 naïp leân ñeán ñieän aùp baèng 2U2 . 
Vaäy ngoõ ra laø ñieän moät chieàu coù trò soá laø:

                                                   Ut =  2
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	1, Hình veõ lieân keát Darlington duøng 2 Transistor PNP: Hình veõ thieáu chi tieát -0,25ñ/ chi tieát 

[image: image5.png]=]

53

Bo




	0,5

0.5

	
	2, Tìm heä soá khueách ñaïi (D :

- Maïch gheùp Darlington cô baûn duøng 2 Transistor NPN, trong ño E1 noái tröïc tieáp vaøo cöïc B2 neân IE1 = IB2.

Transistor Q1 coù :

IE1 ≈ IC1 = ​​​(1IB1 (1)
Transistor Q2 coù


IE2 ≈ IC2 = ​​​(2IB2  (2)
Do maïch Darlington coù IE1 = IB2   neân khi thay (1) vaøo (2) ta coù :

IE2 = ​​​(2IB2 = (2IE1 = (2(1IB1( IE2 = (2(1IB1

Neáu goïi doøng ñieän ngoõ vaøo cuûa maïch laø Ii , thì Ii = IB1 doøng ñieän ngoõ ra cuûa maïch laø I0 = IE2 vaø goïi (D laø ñoä khueách ñaïi doøng ñieän cuûa toaøn maïch thì:



(D = Io/ Ii = IE2 / IB1  = (1. (2
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	2, Giaûi thích hoaït ñoäng cuûa maïch:
Maïch coù tính chaát ñoái xöùng, caùc transistor coù cuøng soá hieäu, caùc ñieän trôû phaân cöïc töông öùng baèng nhau. 
Do linh kieän khoâng tuyeät ñoái gioáng nhö nhau, neân giaû söû khi vöøa caáp ñieän, transistor Q1 daãn ñieän maïnh hôn Q2 thì Q1 seõ nhanh choùng daãn baûo hoøa coøn Q2 thì trôû neân ngöng daãn.

Thaät vaäy, khi Q1 baét daàu daãn thì tuï C2 naïp ñieän vaø tuï C1 xaõ ñieän qua Q1. 
Ñieän aùp treân tuï C2 taêng daàn leân, laøm cho ñieän aùp chaân B cuûa Q1 aâm daàn; 
trong luùc ñoù do tuï C1 xaõ neân ñieän aùp chaân B cuûa Q2 caøng bôùt aâm, töùc laø ñang döông daàn leân. 
Ñeán moät thôøi gian t sau ñoù thì Q1 bò ngöng daãn vaø Q2 seõ nhanh choùng daãn baûo hoøa. 
Quaù trình naïp, xaõ cuûa tuï seõ ñaûo laïi, tuï C2 xaõ ñieän vaø tuï C1 naïp ñieän qua Q2. Hieän töôïng naøy ñöôïc taùi laäp tuaàn hoaøn vôùi chu kyø dao ñoäng laø :  T = 0,7(R
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