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soá tieát thöïc taäp: 6
Teân baøi taäp:  NHAÄN DAÏNG, ÑOÏC TRÒ SOÁ ÑIEÄN TRÔÛ, cuoän daây, tuï ñieän, diode, transistor.
I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:

· Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc caùc loaïi ñieän trôû, xaùc ñònh ñöôïc trò soá, sai soá, coâng suaát cuûa ñieän trôû.

· Nhaän daïng chính xaùc nhanh, ñoïc ñuùng trò soá vaø coâng suaát cuûa töøng loaïi ñieän trôû.

· Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc caùc loaïi tuï ñieän thoâng qua hình daïng beân ngoaøi, xaùc ñònh ñöôïc trò soá ñieän dung, ñieän aùp laøm vieäc, vaø caùc thoâng soá khaùc cuûa tuï nhö sai soá, nhieät ñoä laøm vieäc.

· Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc caùc loaïi cuoän daây thoâng qua hình daïng beân ngoaøi. Xaùc ñònh ñöôïc soá cuoän daây, ñieän aùp AC vaøo vaø ra thoâng qua caùc trò soá ghi treân bieán aùp.

· Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc caùc loaïi Diode, Transistor thoâng qua hình daïng beân ngoaøi. Xaùc ñònh ñöôïc cöïc tính, teân caùc chaân thoâng qua caùc trò soá ghi treân Transistor.

II- DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:


- Caùc board ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän daây, Diode, Transistor nhieàu chuûng loaïi

- Caùc board maïch maùy duøng ñoïc vaø tham khaûo thöïc teá.


- Caùc loaïi bieán aùp 450mA, 1A, 3A, 5A, 8A
III- SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:

· Baûng qui luaät voøng maøu 

· Caùc ñieän trôû coù trò soá töø döôùi 1( ñeán treân 1M( vôùi caùc coâng suaát khaùc nhau töø 1/4W ñeán vaøi chuïc W.

· Baûng höôùng daãn ñoïc tuï ñieän

· Caùc tuï ñieän coù giaù trò töø  vaøi pF ñeán vaøi chuïc ngaøn µF vôùi caùc ñieän aùp khaùc nhau töø V ñeán KV.

· Caùc loaïi cuoän daây, Diode, Transistor.
IV- CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:

1- Nhaän daïng vaø ñoïc trò soá ñieän trôû:

- Böôùc 1: nhaän dieän vaø ñoïc ñieän trôû thöôøng vôùi caùc thoâng soá ghi treân thaân ñieän trôû

- Coù kích thöôùc lôùn

 - Coù coâng suaát ghi treân voû

 - Coù sai soá laø: 




J = ±  5%
 



K = ± 10%




M= ± 20%     
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- Böôùc 2: nhaän daïng vaø ñoïc ñieän trôû coù 4 voøng maøu
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+ Xaùc ñònh coâng suaát cuûa ñieän trôû: Tuøy theo kích thöôùc ñieän trôû ta coù coâng suaát 1/4W (loaïi thöôøng), 1/2W, 1W, 3W, 5W

+ Ñoïc voøng maøu theo thöù töï vaø ghi ra giaáy


+ Duøng baûng qui luaät voøng maøu qui ñoåi ra trò soá vaø sai soá vôùi ñôn vò laø (
	Maøu
	Voøng 1

( soá thöù 1)
	Voøng 2 

(soá thöù 2)
	Voøng 3 (soá nhaân) 

hay soá 0 theâm vaøo
	Voøng 4

(Sai soá)

	Ñen
	Khoâng coù
	0
	X100
	

	Naâu
	1
	1
	X101
	±1%

	Ñoû
	2
	2
	X102
	±2%

	Cam
	3
	3
	X103
	

	Vaøng
	4
	4
	X104
	

	Luïc
	5
	5
	X105
	

	Lam 
	6
	6
	X106
	

	Tím
	7
	7
	
	

	Xaùm 
	8
	8
	
	

	Traéng
	9
	9
	
	

	Vaøng kim
	
	
	X10-1
	±5%

	Baïc
	
	
	X10-2
	±10%
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- Böôùc 3: ñoïc ñieän trôû coù 5 voøng maøu

Laø ñieän trôû coù ñoä chính xaùc cao.

       Caùch xaùc ñònh trò soá nhö sau :

     + 3 voøng ñaàu laø 3 con soá coù nghóa

     + Voøng 4 laø soá nhaân theâm (10
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     + Voøng 5 laø sai soá : maøu naâu (± 1%), maøu ñoû (± 2%)
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- Böôùc 4: Ñoïc nhanh caùc loaïi ñieän trôû vaø quy ñoåi thaønh ñôn vò phuø hôïp

- Böôùc 5: Luyeän ñoïc thuaän vaø ngöôïc:

+ Töø voøng maøu ra trò soá  (
	4 Voøng maøu
	Giaù trò 

(
	Giaù trò K(
	Giaù trò M(
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	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	5 Voøng maøu
	Giaù trò 

(
	Giaù trò K(
	Giaù trò M(

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


+ Töø trò soá ( ra voøng maøu
	Giaù trò
	Voøng maøu 1
	Voøng maøu 2
	Voøng maøu 3
	Voøng maøu 4
	Voøng maøu 5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2- Nhaän daïng vaø ñoïc trò soá tuï ñieän:
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- Böôùc 1: Ñoïc loaïi tuï: tuï AC hay DC, phaân bieät cöïc tính tuï 

- Böôùc 2: Ñoïc giaù trò tuï:  Microfara (µF), Nanofara (nF), Picofara (pF) 


1µF = 103 nF 


1nF = 103 pF   


1pF =  10-3 nF = 10-6µF 



VD:
10µF 




. 22 = 0,22 µF 




3n3 = 3,3 nF 




473 = 47 x 103 = 47000 pF   Chuù yù: tröôøng hôïp kyù hieäu soá thöù 3 laø soá 0 hay chæ coù 2 soá. 

- Böôùc 3: Ñoïc giaù trò ñieän aùp treân tuï (khoâng ñöôïc gaén tuï vaøo nôi coù ñieän aùp cao hôn) 

- Böôùc 4: Luyeän taäp
	Thoâng soá ghi treân tuï
	Loaïi tuï

(DC/AC)
	Giaù trò quy ñoåi cuûa tuï
	Ñieän aùp laøm vieäc
	Sai soá

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3- Nhaän daïng vaø ñoïc trò soá cuoän daây:
- Böôùc 1: Nhaän daïng cuoän daây qua hình daùng, phaân bieät caùc daïng loõi cuûa cuoän daây 
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- Böôùc 2: Nhaän daïng caùc cuoän daây coù trong bieán aùp
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Ñoái vôùi bieán aùp coù ghi bao nhieâu soá 0 thì coù baáy nhieâu cuoän daây. Cuoän 0-220 duøng ñeå ñöa ñieän AC220v vaøo
4- Nhaän daïng vaø ñoïc trò soá Diode:
- Böôùc 1: Nhaän daïng Diode coù 2 chaân qua hình daùng, goïi ñuùng teân Diode
	Hình daïng
	Teân Diode
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	Diode chænh löu

	[image: image14.png]



	Diode taùch soùng
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	Diode oån aùp
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	Diode phaùt quang


 - Böôùc 2: Nhaän daïng Diode chỉnh lưu cầu
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- Böôùc 3: Nhaän daïng Led 7 ñoaïn
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5- Nhaän daïng vaø ñoïc trò soá Transistor:
- Böôùc 1: Nhaän daïng chaân Transistor thoâng duïng qua hình daùng
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- Böôùc 2: Nhaän daïng loaïi Transistor thoâng duïng qua maõ soá: Neáu maõ soá Transistor baét ñaàu baèng chöõ  A, B -> Transistor loaïi PNP;  C, D -> Transistor loaïi NPN
- Böôùc 3: Luyeän taäp

	Maõ soá Transistor
	Loaïi Transistor
	Thöù töï chaân 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Baøi taäp soá: 2





soá tieát thöïc taäp: 6
Teân baøi taäp:  ño kieåm ñieän trôû, cuoän daây, tuï ñieän, diode, transistor
I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:

· Hoïc sinh nhaän daïng ñöôïc chaân, cöïc tính caùc linh kieän caàn ño.

· Hoïc sinh bieát caùch ño vaø xaùc ñònh tình traïng cuûa caùc linh kieän.
· Ño ñuùng phöông phaùp, xaùc ñòng ñuùng cöïc tính Diode, loaïi vaø cöïc tính Transistor.

· Ño kieåm chính xaùc, nhanh, nhaän ñònh ñuùng tình traïng cuûa caùc linh kieän.

II- DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:

· Ñoàng hoà VOM

· Moû haøn, ñoà gaùt moû haøn, caây huùt chì

· Keàm, nhíp

III- SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:

· Caùc board ñieän trôû, tuï ñieän

· Caùc cuoän daây, bieán aùp

· Caùc loaïi Diode: chænh löu, oån aùp, taùch soùng, bieán dung, phaùt quang … vôùi ñuû loaïi tình traïng.

· Caùc loaïi Transistor: NPN, PNP coâng suaát khaùc nhau vaø caùch boá trí chaân khaùc nhau vôùi ñuû loaïi tình traïng.

· Caùc board maïch 

· Giaáy nhaùm

IV- CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:
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Ño kieåm ñieän trôû:

· Böôùc 1: chuaån bò caùc board ñieän trôûõ 

· Böôùc 2: ñoïc nhanh trò soá ñieän trôû baèng caùch nhìn vaøo voøng maøu soá 3

· Böôùc 3: vaën Galet veà giai ño Ohm thích hôïp vaø chænh kim veà 0 ( (0 ( ADJ)

· Böôùc 4: ñaët 2 que ño vaøo 2 ñaàu ñieän trôû vaø ñoïc keát quaû 

Keát quaû = Soá ñoïc X Giai ño

· Böôùc 5: nhaän ñònh tình traïng cuûa ñieän trôû
* Nhöõng sai hoûng thöôøng gaëp:

- Ñoïc sai giaù trò ñieän trôû

- Khoâng chænh chænh kim veà 0 (
- Khi ño chaïm tay vaøo que ño
2- Ño kieåm tuï ñieän:

· Böôùc 1: chuaån bò caùc board tuï ñieän 

· Böôùc 2: ñoïc trò soá tuï ñieän (ñieän dung)

· Böôùc 3: vaën Galet veà giai ño Ohm thích hôïp (tuï coù ñieän dung lôùn thì choïn giai ño nhoû vaø ngöôïc laïi)

· Böôùc 4: ñaët 2 que ño vaøo 2 ñaàu tuï ñieän

· Böôùc 5: quan saùt kim ñoàng hoà vaø nhaän ñònh tình traïng cuûa tuï ñieän:

+ Kim ñoàng hoà leân roài veà heát: tuï toát (tuï ñaõ naïp ñaày)

+ Kim ñoàng hoà leân roài veà löng chöøng: tuï bò ræ (hö)

+ Kim ñoàng hoà leân roài khoâng veà: tuï noái taét, tuï bò thuûng (hö)

+ Kim ñoàng hoà khoâng leân: tuï bò ñöùt (hö).


* Chuù yù: 
- Phaûi xaû ñieän cho tuï tröôùc khi ño hoaëc khi caàn ño laïi




- Tröôøng hôïp tuï coù ñieän dung quaù nhoû khoù quan saùt.
* Nhöõng sai hoûng thöôøng gaëp:

- Ñoïc sai giaù trò tuï ñieän

- Choïn sai giai ño

- Khoâng quan saùt toát kim ñoàng hoà neân keát luaän sai
3- Ño kieåm cuoän daây:

- Böôùc 1: chuaån bò caùc cuoän daây, bieán aùp 

- Böôùc 2: choïn giai ño ( x 1 hoaëc ( x 10
- Böôùc 3: keïp 2 que ño vaøo 2 ñaàu cuûa 1 cuoän daây vaø quan saùt kim ñoàng hoà

+ Kim ñoàng hoà leân coù giaù trò ñieän trôû: cuoän daây toát

+ Kim ñoàng hoà khoâng leân: cuoän daây ñöùt.


- Böôùc 4: kieåm tra caùch ñieän

- Böôùc 5: kieåm tra ñieän aùp AC ra töø bieán aùp baèng VOM.
* Nhöõng sai hoûng thöôøng gaëp:

- Choïn sai giai ño

- Khoâng phaân bieät ñöôïc cuoän sô caáp hay thöù caáp bieán aùp
4- ño kieåm Diode:
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· Choïn VOM giai ño ( x 100
· Ñaët 2 que ño vaøo 2 chaân Diode vaø quan saùt kim ñoàng hoà sau ñoù thöïc hieän ñaûo 2 que ño (goïi laø ño thuaän vaø nghòch). Neáu qua 2 laàn ño ta thaáy:

+ Moät laàn kim leân vaø 1 laàn kim khoâng leân -> Diode toát

+ Caû 2 laàn ño kim ñeàu leân -> Diode bò ró hoaëc noái taét : Diode hö

+ Caû 2 laàn ño kim ñeàu khoâng leân -> Diode bò ñöùt : Diode hö

· Neáu Diode bò maát vaïch maøu ta khoâng theå phaân bieät cöïc tính anoât, catoât thì coù theå döïa vaøo tröôøng hôïp Diode toát vaø kim leân ñeå xaùc ñònh: que ñen laø chaân Anode vaø que ñoû laø chaân Cathode
* Nhöõng sai hoûng thöôøng gaëp:

- Choïn sai giai ño

- Khoâng quan saùt toát kim ñoàng hoà neân keát luaän sai nhaát laø tröôøng hôïp Diode bò ró.
5- Ño kieåm Transistor:

· Choïn VOM giai ño ( X 100 

· Khi chöa bieát vò trí chaân:
+ Xaùc ñònh chaân B: ñaët 1 que ño coá ñònh vaøo 1 chaân, que coøn laïi laàn löôït ñaët vaøo 2 chaân kia, neáu caû 2 laàn ño naøy kim ñeàu leân thì chaân coá ñònh laø chaân B.

Löu yù: thöïc hieän ñaûo que ño vaø ño laàn löôït caùc chaân khaùc cho ñeán khi nhaän ñöôïc keát quaû neâu treân.

+ Xaùc ñònh loaïi Transistor: döïa vaøo keát quaû xaùc ñònh chaân B vaø cöïc tính que ño coá ñònh neáu laø que ñen thì Transistor laø loaïi NPN, neáu laø que ñoû thì Transistor laø loaïi PNP.

+ Xaùc ñònh chaân C, E: neáu laø loaïi NPN ta ñaët 2 que ño vaøo 2 chaân chöa bieát cuûa Transistor tröø chaân B ñaõ xaùc ñònh roài duøng ngoùn tay chaïm töø ñaàu que ñen vaøo chaân B neáu thaáy kim leân nhieàu thì que ñen ñang ôû chaân C, que ñoû ôû chaân E. Neáu laø loaïi PNP ta cuõng thöïc hieän nhö treân nhöng duøng ngoùn tay chaïm töø ñaàu que ñoû vaøo chaân B neáu thaáy kim leân thì que ñoû ôû chaân C, que ñen ôû chaân E.
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- Khi ñaõ bieát vò trí chaân: ta ño töøng caëp chaân BC vaø BE moãi caëp chaân ño 2 laàn thuaän vaø ngöôïc thì keát quaû thu ñöôïc gioáng nhö ño Diode laø 1 laàn leân, 1 laàn khoâng leân ôû moãi caëp chaân sau ñoù ño thuaän nghòch CE neáu ñeàu khoâng leân -> keát luaän laø Transistor toát. 
* Nhöõng sai hoûng thöôøng gaëp:

- Choïn sai giai ño

- Khoâng ño ñuùng chaân neân keát luaän sai.
Baøi taäp soá: 3





soá tieát thöïc taäp: 6
Teân baøi taäp:  phöông phaùp laøm maïch in 

I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:

· Hoïc sinh bieát kyõ thuaät veõ maïch in, boá trí linh kieän hôïp lyù

· Ñöôøng veõ saéc neùt, ñaày ñaën, ñuùng kyõ thuaät, chính xaùc theo sô ñoà nguyeân lyù

II- DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:


- Cöa, duõa, dao, thöôùc, maùy khoan

- Moû haøn, ñoà gaùt moû haøn

- Keàm caét, keàm keïp, nhíp

III- SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:

· Maïch in, buùt veõ, giaáy nhaùm, thuoác ngaâm, muõi khoan, nhöïa thoâng, xaêng thôm, chì haøn.

· Bieán aùp 1A vaø caùc linh kieän duøng laép raùp maïch chænh löu nhö D1-4 laø 1N4007, C 2200MF 50v, R 2,2K 1/2w
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Sô Ñoà Tham Khaûo Veà Boá Trí Linh Kieän Vaø Thieát Keá Maïch In

IV- CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:

1- Thieát keá sô ñoà maïch in:

- Böôùc 1: Thieát keá maïch in treân giaáy (theo ñuùng kích thöôùc thöïc teá cuûa linh kieän)

- Böôùc 2: Boá trí chaân cuûa 4 Diode D1, D2, D3, D4 vôùi khoaûng caùch töø 4 ñeán 10mm.

- Böôùc 3: Döïa theo sô ñoà lyù thuyeát thöïc hieän veõ caùc ñöôøng maïch noái chaân + vaø – cuûa caùc Diode laïi vôùi nhau. Caàn duøng thöôùc ñeå ñöôøng maïch thaúng ñeàu vaø tuøy thuoäc vaøo taûi maø thay neùt veõ cuûa ñöôøng maïch, thoâng thöôøng töø 1 ñeán 3 mm.

- Böôùc 4: Veõ ñöôøng maïch gaén tuï loïc nguoàn C chuù yù kích thöôùc troøn cuûa tuï.

- Böôùc 5: Taïo caùc traïm haøn daây caáp nguoàn AC töø bieán aùp vaøo vaø nguoàn DC chænh löu ra.

2- Cöa vaø laøm saïch maïch in:

- Böôùc 1: Cöa duõa maïch in theo kích thöôùc maïch vöøa thieát keá treân giaáy. 
- Böôùc 2: Laøm saïch maët ñoàng baèng giaáy nhaùm, löu yù chæ thöïc hieän khi caàn thieát vì giaáy nhaùm seõ laøm moûng lôùp ñoàng treân maïch in.

3- Veõ maïch in:

Veõ laïi maïch thieát keá leân maët ñoàng baèng buùt loâng daàu, löu yù caùc vò trí khoan loã caàn veõ lôùn vaø troøn ñeàu coù ñöôøng kính khoaûng 2 ñeán 3 mm tuøy theo kích thöôùc cuûa muõi khoan.

4- Pha thuoác ngaâm maïch in:

Thöïc hieän pha thuoác ngaâm vôùi löôïng nöôùc vöøa ñuû ngaäp maïch in vaø neáu ñuû thuoác ngaâm thì nöôùc seõ coù maøu ñoû gaïch -> ñaët maïch in vaøo, chuù yù haïn cheá toái ña laøm traày xöôùc treân beà maët maïch in vöøa veõ, khuaáy nheï dung dòch thuoác ngaâm ñeå taêng taùc duïng cuûa thuoác vaø theo doõi ñeán khi phaàn ñoàng dö hoøa tan heát.

5- Röûa maïch in, phuû lôùp choáng oxy hoùa:

Röûa saïch maïch in vaø möïc veõ, queùt leân beà maët maïch in 1 lôùp nhöïa thoâng pha xaêng ñeå choáng oxy hoùa ñoàng. Saáy khoâ maïch.

6- Khoan maïch: 
Löïa choïn muõi khoan phuø hôïp vôùi chaân linh kieän, tieán haønh khoan maïch. Löu yù caùc loã khoan phaûi ngay taâm vaø toác ñoä khoan vöøa phaûi traùnh laøm beå maïch in.

7- Gaén vaø haøn linh kieän: 
- Gaén linh kieän ñeán ñaâu thì haøn vaø caét chaân linh kieän ñeán ñoù, nhöõng linh kieän baùn daãn hay linh kieän nhaïy nhieät thì gaén vaø haøn sau, neân haøn coá ñònh 1 chaân linh kieän sau ñoù chænh linh kieän ngay ngaén roài haøn caùc chaân coøn laïi.

- Do maïch in veõ laø maïch chænh löu neân ta gaén caùc Diode vaø haøn -> caét caùc chaân dö. Gaén tuï C (löu yù cöïc tính). Haøn caùc daây AC vaø DC vaøo maïch.

* Nhöõng sai hoûng thöôøng gaëp:

- Thieát keá maïch sai

- Sai khoaûng caùch chaân linh kieän

- Khi ngaâm laøm hoûng ñöôøng maïch.


- Khoan laøm beå maïch in

Baøi taäp soá: 4





soá tieát thöïc taäp: 6
Teân baøi taäp:  kyõ thuaät haøn chì

I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:

· Hoïc sinh bieát caùch xi chì leân daây daãn, bieát phöông phaùp thöïc hieän moät moái haøn toát.

· Moái haøn chaéc chaén, nhoû goïn, ñeàu, boùng. An toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò.

II- DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:

· Moû haøn, ñoà gaùt moû haøn

· Keàm caét, keàm keïp, nhíp, cöa, duõa

· Maùy khoan, huùt chì, dao

III- SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:
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Chì haøn, nhöïa thoâng, giaáy nhaùm, daây ñieän thoaïi, muõi khoan, maïch in, buùt veõ, thuoác ngaâm, xaêng thôm.

IV- CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:

1- Kyõ thuaät haøn:

· Laøm saïch ñaàu moû haøn baèng giaáy nhaùm, khoâng duøng cho loaïi moû haøn coù ñaàu choáng moøn.

· Ño ñieän trôû moû haøn (khoaûng 2,2K(), vaø ñoä caùch ñieän cuûa moû haøn -> xaùc ñònh moû haøn toát -> caém ñieän moû haøn.

· Laøm saïch choå caàn haøn baèng giaáy nhaùm, dao

· Khi moû haøn ñuû noùng ñaët ñaàu moû haøn tieáp xuùc vaøo choå caàn haøn cho noùng leân roài ñöa chì haøn vaøo, khi chì haøn chaûy ñuû vaø ñeàu thì laáy chì ra.

· Tieáp tuïc giöõ moû haøn cho ñeán khi chì chaûy loûng ñeàu vaø baùm chaéc quanh choå caàn haøn thì laáy moû haøn ra. Chuù yù thao taùc caàn chính xaùc khoâng ñeå quaù nhieät.

· Giöõ yeân moái haøn ñeán khi nguoäi (coù theå thoåi nheï) 

2- Xi chì leân daây daãn, haøn moái noái:

· Duøng keàm caét thöïc hieän tuoát daây

· Duøng giaáy nhaùm hoaëc dao laøm saïch lôùp vecni caùch ñieän treân daây daãn.

· Thöïc hieän noái daây ñuùng kyõ thuaät ñieän (noái 2, noái 3)

· Thöïc hieän kyõ thuaät xi chì, löu yù neân keùo ñaàu moû haøn noùng qua laïi treân moái noái ñeå chì lan roäng vaø ñeàu bao quanh moái noái.

* Löu yù: coù theå thöïc hieän haøn gheùp daây vaø boû qua böôùc noái daây.

3- Haøn ñieåm, haøn linh kieän:

· Cöa duõa maïch in coù kích thöôùc 6x4cm.

· Duøng buùt veõ veõ theo sô ñoà. Chuù yù duøng thöôùc ñeå neùt veõ thaúng ñeàu, saéc neùt.
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· Ngaâm maïch, khoan maïch vaø laøm saïch beà maët caàn haøn.

· Duøng daây ñieän thoaïi taïo thaønh caùc chaân linh kieän gaén vaøo caùc loã khoan.

· Tieán haønh haøn theo kyõ thuaät haøn löu yù giöõ ñaàu moû haøn coá ñònh ñeå chì baùm treân caùc ñieåm caàn haøn chöù khoâng bò loang ra caùc choå khaùc. 

* Nhöõng sai hoûng thöôøng gaëp:

- Moû haøn khoâng baùm chì

- Haøn dö chì
- Haøn chöa dính chaân linh kieän.

Baøi taäp soá: 5





soá tieát thöïc taäp: 6
Teân baøi taäp:     raùp maïch chænh löu 

I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:

· Hoïc sinh bieát ñöôïc coâng vieäc chuaån bò vaø toå chöùc nôi laøm vieäc. Thöïc haønh raùp 1 maïch ñeän töû vaø 1 saûn phaåm thöïc teá.

· Raùp ñuùng kyõ thuaät, ñuùng trình töï, coù thaåm myõ. Maïch hoaït ñoäng toát, beàn, an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò.

II- DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:

· VOM

· Keàm keïp, keàm caét, dao, nhíp

· Moû haøn vaø ñoà gaùt moû haøn, huùt chì, maùy khoan

III- SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:

· Chì haøn, giaáy nhaùm, muõi khoan, daây ñieän thoaïi, daây beï, daây ñieän ñoâi, phích caém ñieän.

· 1 Bieán aùp 1A coù nhieàu ngoõ ra töø 3 ñeán 12v

· 4 diode chænh löu 1N4007

· 1 tuï 2200MF/25v duøng loïc nguoàn

· 1 boä voû hoäp Adaptor vaø galet

· 1 caëp keïp caù saáu nhoû (ñen vaø ñoû)

· 1 diode phaùt quang (led) duøng baùo nguoàn

· Caùc nuùt nhöïa vaø oác vis
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Maïch in maïch chænh löu

IV- CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:

1- Chuaån bò:
- Böôùc 1: Toå chöùc nôi laøm vieäc thuaän lôïi, hôïp lyù, saép xeáp duïng cuï ñoà ngheà nhö moû haøn, keàm, nhíp  … ñeå beân tay thuaän, VOM ñeå beân tay nghòch, caùc linh kieän ñeå trong hoäp nhieàu ngaên tröôùc maët.

- Böôùc 2: Laøm veä sinh moû haøn, caùc chaân linh kieän, neáu beà maët maïch in bò oxy hoùa thì duøng giaáy nhaùm mòn.

- Böôùc 3: Duøng VOM kieåm tra moû haøn roài caáp ñieän cho moû haøn.

- Böôùc 4: Trong khi chôø moû haøn noùng tieán haønh kieåm tra taát caû caùc linh kieän baèng VOM.

2- Raùp maïch chænh löu: söû duïng maïch chænh löu toaøn kyøhình caàu, chænh löu nhaân ñoâi ñieän aùp, chænh löu ñoái xöùng.
- Böôùc 1: Khi moû haøn ñuû noùng tieán haønh raùp linh kieän vaøo maïch (chuù yù ñuùng vôùi sô ñoà nguyeân lyù) vaø haøn theo thöù töï : ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän daây, led, diode  nhaèm traùnh cho nhöõng linh kieän nhaïy nhieät bò nung noùng nhieàu laàn.

- Böôùc 2: Raùp linh kieän naøo thì haøn vaø caét chaân dö cuûa linh kieän ñoù. Yeâu caàu haøn ñuùng kyõ thuaät haøn ñeå moái haøn chaéc chaén, boùng, goïn ñeïp vaø khi caét chaân linh kieän phaûi duøng tay che khoâng ñeå cho chaân linh kieän baén ra xung quanh.

- Böôùc 3: Khi raùp xong kieåm tra toång quaùt laïi maïch nhö cöïc tính linh kieän, ñöôøng maïch, moái haøn …

3- Raùp Adaptor:
- Böôùc 1: Kieåm tra bieán aùp vaø baét bieán aùp coá ñònh vaøo voû Adaptor.

- Böôùc 2: Baét phích caém ñieän vaøo khoaûng 1,5m daây ñieän ñoâi taïo thaønh daây nguoàn.

- Böôùc 3: Haøn daây nguoàn vaøo traïm 0-220 cuûa bieán aùp.

- Böôùc 4: Caém ñieän cho bieán aùp vaø ño ñieän AC ra töø bieán aùp.

- Böôùc 5: Xi chì leân daây vaø haøn daây noái caùc traïm bieán aùp vôùi Galet. Chuù yù ñuùng vôùi caùc vò trí Volt ghi treân Galet.

- Böôùc 6: Haøn daây caáp ñieän AC vaøo maïch chænh löu vaø daây coù keïp caù saáu vaøo ngoõ ra ñieän DC cuûa maïch chænh löu. Chuù yù duøng keïp ñoû cho cöïc + vaø ñen cho cöïc – cuûa ñieän DC ra.

Böôùc 7: Ño ñieän aùp DC ra öùng vôùi töøng vò trí cuûa Galet.

* Nhöõng sai hoûng thöôøng gaëp:

- Haøn chöa dính daây, chaân linh kieän.

- Khoâng coù ñieän AC vaøo -> kieåm tra laïi bieán aùp, Galet

- Khoâng coù ñieän DC ra -> kieåm tra laïi maïch chænh löu, keïp caù saáu.

Baøi taäp soá: 6





soá tieát thöïc taäp: 6
Teân baøi taäp:  raùp maïch oån aùp DC
I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:

· Hoïc sinh thieát keá vaø laép raùp ñöôïc maïch nguoàn oån aùp DC ñeå cung caáp cho caùc maïch ñieän töû öùng duïng.
· Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát vaø ñaûm baûo ñuùng giôø quy ñònh.

II- DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:


- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan

III- SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:

· Linh kieän theo sô ñoà maïch caàn thieát keá vaø laép raùp
· Maïch in kích thöôùc 5x7cm

· Buùt loâng daàu: 1 caây/1HS

· Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li, xaêng, nhöïa thoâng.

· Thuoác ngaâm: 1 bòch/ 1 lôùp

IV- CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:

1- Nghieân cöùu sô ñoà nguyeân lyù:

- Maïch 1: Maïch oån aùp duøng Transistor


Do moái noái CE cuûa Transistor ñöôïc xem nhö laø 1 ñieän trôû ñieàu chænh ñöôïc theo hoaït ñoäng daãn maïnh hay yeáu cuûa Transistor (Transistor daãn maïnh -> RCE giaûm -> doøng Ic taêng vaø ngöôïc laïi) -> ta phoái hôïp maïch loïc ñieän tích vaø Diode oån aùp taïo thaønh maïch oån aùp sau:
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-    2200(F laø tuï loïc ñieän DC vöøa chænh löu xong, ñaây laø ñieän DC chöa oån.

· 1000(F laø tuï loïc ñieän DC sau khi ñaõ oån aùp.

· 470(, 47(F, Dz taïo thaønh maïch oån aùp cô baûn (phaàn I) giöõ cho VB Transistor khoâng ñoåi.

Ta thaáy VDCout = Vz + VBE  maø vì T laø Transistor NPN neân ñeå laøm vieäc VB phaûi lôùn hôn VE neân:



VDCout = Vz + (-VBE ) ( VDCout = Vz – 0,6v

=> Vaäy VD muoán oån aùp 12v ta caàn gaén Dz coù Vz laø 12,6v vaø luùc naøy VDC in  laø +15->17v
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* Ñeå taêng ñoä nhaïy cho maïch oån aùp vaø taêng doøng caáp cho taûi ta thöôøng duøng kieåu maïch sau:  T1 H1061, T2 C1815

Do duøng Transistor maéc Darlington neân VDCout = Vz + VBE = Vz + (-VBET1 - VBET2)









      = Vz – 1,2v

· phaûi duøng Dz coù Vz laø 13,2v khi ta muoán oån aùp 12v.

- Maïch 2: Maïch oån aùp duøng IC oån aùp 78, 79

Ngöôøi ta chia ra laøm 2 hoï IC oån aùp laø 78 vaø 79: IC oån aùp hoï 78 seõ oån aùp nguoàn döông (+V) coøn IC hoï 79 seõ oån aùp nguoàn aâm (-V).


Giaù trò XX seõ cho ta bieát giaù trò ñieän aùp oån aùp cuûa IC. Hieän nay treân thò tröôøng coù caùc loaïi sau: 


7805

7905

7806 7906

7808

7908

7812 7912

7815

7915

7818

7918

7824 7924
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Caùch söû duïng IC oån aùp:

Ñeå IC oån aùp coù theå hoaït ñoäng toát ta neân gaén cho noù mieáng nhoâm giaûi nhieät vaø cung

caáp cho noù ñieän DC vaøo theo tieâu chuaån laø lôùn hôn ñieän aùp caàn oån aùp laø töø 3->5v.
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2- Laøm maïch in (choïn maïch 2)
· Thieát keá sô ñoà maïch in ra giaáy vaø hieäu chænh

· Chuaån bò maïch in

· Veõ laïi sô ñoà maïch in leân maët ñoàng vôùi buùt loâng daàu.

· Ngaâm maïch

· Röûa saïch möïc buùt loâng roài queùt nhöïa thoâng pha xaêng -> saáy khoâ maïch

· Khoan maïch.

Löu yù: caùc coâng ñoaïn laøm maïch in caàn thöïc hieän ñuùng theo yeâu caàu kyõ thuaät ñaõ ñöôïc hoïc ôû baøi tröôùc.

3- Kieåm tra linh kieän:
· Toå chöùc nôi laøm vieäc, saép xeáp duïng cuï ñoà ngheà thuaän lôïi, hôïp lyù.

· Laøm veä sinh moû haøn, caùc chaân linh kieän

· Duøng VOM kieåm tra moû haøn roài caáp ñieän cho moû haøn.

· Tieán haønh kieåm tra bieán aùp, Diode, ñieän trôû, tuï ñieän baèng VOM.

4- Raùp linh kieän leân maïch in:
· Khi moû haøn ñuû noùng tieán haønh raùp linh kieän vaøo maïch (chuù yù ñuùng vôùi sô ñoà nguyeân lyù).

· Raùp linh kieän naøo thì haøn vaø caét chaân dö cuûa linh kieän ñoù. Yeâu caàu haøn ñuùng kyõ thuaät haøn ñeå moái haøn chaéc chaén, boùng, goïn ñeïp vaø khi caét chaân linh kieän phaûi duøng tay che khoâng ñeå cho chaân linh kieän baén ra xung quanh.

· Khi raùp xong kieåm tra toång quaùt laïi maïch nhö cöïc tính linh kieän, ñöôøng maïch, moái haøn …

5- Thöû maïch:
· Haøn 2 daây caáp nguoàn töø bieán aùp vaøo maïch.

· Ño kieåm tra nguoàn AC 12v ra töø bieán aùp
· Ño kieåm tra nguoàn DC ra töø treân tuï loïc nguoàn C
· Ño kieåm tra nguoàn DC ra töø IC oån aùp 7812 vaø 7805.

* Nhöõng sai hoûng thöôøng gaëp:

- Thieát keá maïch sai

- Haøn chöa dính daây, chaân linh kieän.

- Haøn sai vò trí, sai cöïc tính linh kieän.

- Khoâng coù ñieän DC treân tuï loïc nguoàn maïch chænh löu -> kieåm tra laïi nguoàn AC vaøo, Diode chænh löu, tuï loïc

- Khoâng coù ñieän oån aùp -> kieåm tra laïi caùc IC oån aùp, tuï loïc.

Baøi taäp soá: 7





soá tieát thöïc taäp: 6
Teân baøi taäp:  raùp maïch dao ñoäng ña haøi
I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:

· Hoïc sinh laép raùp ñöôïc moät maïch ñieän töû öùng duïng ñôn giaûn vaø hieåu veà dao ñoäng ña haøi.
· Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát vaø ñaûm baûo ñuùng giôø quy ñònh.

II- DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:


- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan


- Maïch maãu
III- SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:

· Linh kieän theo sô ñoà maïch

· Maïch in kích thöôùc 4x5cm

· Buùt loâng daàu: 1 caây/1HS

· Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li, xaêng, nhöïa thoâng.
· Thuoác ngaâm: 1 bòch/ 1 lôùp

IV- CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:

1- Nghieân cöùu sô ñoà nguyeân lyù:

- Maïch 1: Maïch dao ñoäng ña haøi cô baûn
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Hoaït ñoäng cuûa maïch nhö sau: Khi môùi caáp ñieän 2 tuï 10MF naïp ñieän qua R 47K qua moái noái BE cuûa Transistor xuoáng Masse, do söï sai soá cuûa caùc thoâng soá trong maïch seõ laøm cho coù moät Transistor dẫn ñieän maïnh hôn con kia. Tr naøo dẫn ñieän maïnh hôn luùc naøy ñieän aùp treân tuï taïi chaân C cuûa noù seõ bò xaû ñieän coøn tuï taïi chaân B thì ñöôïc naïp ñeán ñaày neân laøm noù chuyeån sang ngöng dẫn vaø Tr kia daãn. Luùc naøy theo caùch phaân tích treân thì 2 Tr seõ thay phieân nhau dẫn, ngöng vaø cöù nhö theá tieáp tuïc.

Chu kyø dao ñoäng cuûa maïch ñöôïc tính gaàn ñuùng T=0,69 (R2.C1+ R3.C2).

Taàn soá cuûa maïch  f=1/  T.

Vì vaäy khi ta thay ñoåi trò soá cuûa caùc ñieän trôû R2,R3 (ôû chaân B), C1,C2 thì taàn soá cuûa maïch cuõng thay ñoåi, noùi caùch khaùc ta seõ thaáy 2 LED seõ chôùp taét nhanh hay chaäm.

- Maïch 2: Maïch dao ñoäng ña haøi coù ñieàu chænh
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- Maïch 3: Maïch dao ñoäng ña haøi vôùi nhieàu Led
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2- Laøm maïch in (choïn maïch 2)
· Thieát keá sô ñoà maïch in ra giaáy vaø hieäu chænh

· Chuaån bò maïch in

· Veõ laïi sô ñoà maïch in leân maët ñoàng vôùi buùt loâng daàu.

· Ngaâm maïch

· Röûa saïch möïc buùt loâng roài queùt nhöïa thoâng pha xaêng -> saáy khoâ maïch

· Khoan maïch.

3- Kieåm tra linh kieän:
· Toå chöùc nôi laøm vieäc thuaän lôïi, hôïp lyù, saép xeáp duïng cuï ñoà ngheà nhö moû haøn, keàm, nhíp  … ñeå beân tay thuaän, VOM ñeå beân tay nghòch, caùc linh kieän ñeå trong hoäp nhieàu ngaên tröôùc maët.

· Laøm veä sinh moû haøn, caùc chaân linh kieän

· Duøng VOM kieåm tra moû haøn roài caáp ñieän cho moû haøn.

· Trong khi chôø moû haøn noùng tieán haønh kieåm tra taát caû caùc linh kieän baèng VOM.

4- Raùp linh kieän leân maïch in:
· Khi moû haøn ñuû noùng tieán haønh raùp linh kieän vaøo maïch (chuù yù ñuùng vôùi sô ñoà nguyeân lyù) vaø haøn theo thöù töï : ñieän trôû, tuï ñieän, led, Transistor nhaèm traùnh cho nhöõng linh kieän nhaïy nhieät bò nung noùng nhieàu laàn.

· Raùp linh kieän naøo thì haøn vaø caét chaân dö cuûa linh kieän ñoù. Yeâu caàu haøn ñuùng kyõ thuaät haøn ñeå moái haøn chaéc chaén, boùng, goïn ñeïp vaø khi caét chaân linh kieän phaûi duøng tay che khoâng ñeå cho chaân linh kieän baén ra xung quanh.

· Khi raùp xong kieåm tra toång quaùt laïi maïch nhö cöïc tính linh kieän, ñöôøng maïch, moái haøn …

5- Thöû maïch:
· Haøn 2 daây caáp nguoàn vaøo maïch, neân duøng daây maøu ñoû cho vò trí +12v vaø maøu ñen cho vò trí masse.

· Ño kieåm tra nguoàn DC 12v ra töø Adaptor

· Duøng keïp caù saáu caáp nguoàn vaøo maïch, keïp ñoû cho vò trí +12v vaø keïp ñen cho vò trí masse

· Quan saùt hoaït ñoäng cuûa maïch: thaáy caùc Led chôùp taét luaân phieân nhau

· Maéc theâm tuï 47MF song song vaøo 1 tuï vaø caû 2 tuï ñang coù treân maïch -> Quan saùt vaø nhaän xeùt hoaït ñoäng cuûa maïch.

* Nhöõng sai hoûng thöôøng gaëp:

- Thieát keá maïch sai

- Haøn chöa dính daây, chaân linh kieän.

- Haøn sai vò trí, sai cöïc tính linh kieän.

- Led khoâng saùng -> hö Led, sai cöïc tính Led.
- Khoâng coù dao ñoäng -> kieåm tra laïi caùc Tr, ñöùt ñöôøng maïch.
Baøi taäp soá: 8





soá tieát thöïc taäp: 6
Teân baøi taäp:  raùp maïch ñeøn saùng khi trôøi toái

I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:

· Hoïc sinh thieát keá vaø laép raùp ñöôïc moät daïng maïch ñieän töû öùng duïng duøng quang trôû.
· Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát vaø ñaûm baûo ñuùng giôø quy ñònh.

II- DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:


- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan


- Moâ hình maïch taét môû ñeøn theo aùnh saùng maët trôøi duøng quang trôû.

III- SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:

· Linh kieän theo sô ñoà maïch 1 vaø 2
· Maïch in kích thöôùc 5x7cm

· Buùt loâng daàu: 1 caây/1HS

· Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li, xaêng, nhöïa thoâng.

· Thuoác ngaâm: 1 bòch/ 1 lôùp

IV- CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:

1- Nghieân cöùu sô ñoà nguyeân lyù:

- Maïch 1:
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- T1, T2 duøng loaïi C945, C1815

- Quang trôû laø moät loaïi ñieän trôû ñaëc bieät coù theå thay ñoåi trò soá tuøy thuoäc vaøo löôïng aùnh saùng chieáu vaøo noù ít hay nhieàu.


+ Neáu löôïng aùnh saùng chieáu vaøo noù taêng maø laøm cho trò soá cuûa ñieän trôû quang taêng leân (vaø ngöôïc laïi neáu löôïng aùnh saùng chieáu vaøo giaûm maø laøm cho giaù trò cuûa Rp giaûm) thì ñoù laø loaïi ñieän trôû coù heä soá quang döông (goïi taét laø ñieän trôû quang döông ).

+ Neáu löôïng aùnh saùng chieáu vaøo noù taêng maø laøm cho trò soá cuûa ñieän trôû quang giaûm xuoáng (vaø ngöôïc laïi neáu löôïng aùnh saùng chieáu vaøo giaûm maø laøm cho giaù trò cuûa Rp taêng leân) thì ñoù laø loaïi ñieän trôû coù heä soá quang aâm (goïi taét laø ñieän trôû quang aâm ).

- Cds duøng trong maïch laø loaïi quang trôû aâm, maïch coù chöùc naêng töï ñoäng môû ñeøn khi trôøi toái. Khi trôøi toái Cds coù giaù trò lôùn laøm T1 ngöng daãn, laøm T2 daãn ñieän, laøm T3 daãn ñieän ñeøn Ñ saùng leân. Khi trôøi saùng Cds coù giaù trò nhoû laøm T1 daãn ñieän laøm T2 ngöng daãn laøm T3 ngöng daãn theo ñeøn taét. Neáu T3 coù coâng suaát lôùn nhö H1061 thì coù theå caáp tröïc tieáp cho ñeøn nhö hình veõ, tröôøng hôïp T3 coù coâng suaát nhoû nhö C1815 ta cuõng coù theå thay boùng ñeøn baèng cuoän daây cuûa Rôle vaø duøng tieáp ñieåm cuûa noù ñeå ñoùng môû ñeøn 220v. 

- Maïch 2:
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· Khi trôøi toái quang trôû Cds coù giaù trò lôùn laøm cho T1 khoâng ñöôïc phaân cöïc laøm noù ngöng daãn laøm cho T2 daãn ñieän Rôle coù ñieän huùt ñoùng tieáp ñieåm.

· Khi trôøi saùng Cds coù giaù trò nhoû laøm T1 ñöôïc phaân cöïc T1 daãn ñieän laøm T2 ngöng daãn Rôle khoâng huùt.

· Cds duøng trong maïch laø loaïi quang trôû aâm. Vr laø bieán trôû ñieàu chænh ngöôõng daãn cuûa T1 ñeå ta ñieàu chænh Rôle daãn ñieän khi trôøi vöøa toái hay trôøi thaät toái thì Rôle môùi ñoùng. Tuï C2 laøm chaäm söï daãn ñieän cuûa T1 ñeå traùnh hieän töôïng maïch bò taùc ñoäng nhanh bôûi aùnh saùng cuûa ñeøn xe  hay cuûa saám chôùp.

· Löu yù khi söû duïng Rôle thì neân coù Diode choáng xung ngöôïc ñeå baûo veä cho Transistor.

2- Laøm maïch in:
· Thieát keá sô ñoà maïch in ra giaáy vaø hieäu chænh

· Chuaån bò maïch in

· Veõ laïi sô ñoà maïch in leân maët ñoàng vôùi buùt loâng daàu.

· Ngaâm maïch

· Röûa saïch möïc buùt loâng roài queùt nhöïa thoâng pha xaêng -> saáy khoâ maïch

· Khoan maïch.

Löu yù: caùc coâng ñoaïn laøm maïch in caàn thöïc hieän ñuùng theo yeâu caàu kyõ thuaät ñaõ ñöôïc hoïc ôû baøi tröôùc.

3- Kieåm tra linh kieän:
· Toå chöùc nôi laøm vieäc thuaän lôïi, hôïp lyù, saép xeáp duïng cuï ñoà ngheà nhö moû haøn, keàm, nhíp  … ñeå beân tay thuaän, VOM ñeå beân tay nghòch, caùc linh kieän ñeå trong hoäp nhieàu ngaên tröôùc maët.

· Laøm veä sinh moû haøn, caùc chaân linh kieän

· Duøng VOM kieåm tra moû haøn roài caáp ñieän cho moû haøn.

· Trong khi chôø moû haøn noùng tieán haønh kieåm tra taát caû caùc linh kieän baèng VOM.

4- Raùp linh kieän leân maïch in:
· Khi moû haøn ñuû noùng tieán haønh raùp linh kieän vaøo maïch (chuù yù ñuùng vôùi sô ñoà nguyeân lyù) vaø haøn theo thöù töï : ñieän trôû, tuï ñieän, led, Transistor … nhaèm traùnh cho nhöõng linh kieän nhaïy nhieät bò nung noùng nhieàu laàn.

· Raùp linh kieän naøo thì haøn vaø caét chaân dö cuûa linh kieän ñoù. Yeâu caàu haøn ñuùng kyõ thuaät haøn ñeå moái haøn chaéc chaén, boùng, goïn ñeïp vaø khi caét chaân linh kieän phaûi duøng tay che khoâng ñeå cho chaân linh kieän baén ra xung quanh.

· Khi raùp xong kieåm tra toång quaùt laïi maïch nhö cöïc tính linh kieän, ñöôøng maïch, moái haøn …

5- Thöû maïch:
· Haøn 2 daây caáp nguoàn vaøo maïch, neân duøng daây maøu ñoû cho vò trí +12v vaø maøu ñen cho vò trí masse.

· Ño kieåm tra nguoàn DC 12v ra töø Adaptor

· Duøng keïp caù saáu caáp nguoàn vaøo maïch, keïp ñoû cho vò trí +12v vaø keïp ñen cho vò trí masse

· Quan saùt hoaït ñoäng cuûa maïch: che toái quang trôû vaø chænh VR thaáy ñeøn saùng, Rôle huùt, khoâng che toái quang trôû -> ñeøn taét, Rôle nhaû laø maïch ñaõ hoaït ñoäng.

· Ño kieåm phaân cöïc VBE cuûa T1, T2, T3 vaø ñieän aùp treân cuoän daây Rôle.
· Ño kieåm tieáp ñieåm Rôle ñoùng nhaû toát -> gaén ñeøn 220v vaø caáp nguoàn 220v.

* Nhöõng sai hoûng thöôøng gaëp:

- Thieát keá maïch sai

- Haøn chöa dính daây, chaân linh kieän.

- Haøn sai vò trí, sai cöïc tính linh kieän.

- Choïn sai vò trí Vr.

- Maïch khoâng hoaït ñoäng -> kieåm tra laïi caùc Tr, ño VB

- Rôle khoâng hoaït ñoäng -> kieåm tra laïi Rôle, Tr.

BAØI TAÄP SOÁ: 9





soá tieát thöïc taäp: 6
TEÂN BAØI TAÄP: RAÙP MAÏCH  TAÏO TIEÁNG COØI HUÏ
I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: 

-  Hieåu vaø raùp ñöôïc maïch dao ñoäng keát hôïp khueách ñaïi aâm taàn.

-  Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát baûo ñaûm ñuùng giôø qui ñònh.

II/ DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:

- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan.
- Loa.

- Boä nguoàn

- Moâ hình maïch maãu
III/ SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:


- Linh kieän theo sô ñoà maïch.


- Maïch in kích thöôùc 4 x6 cm.


- Buùt loâng daàu: 1 caây/1 hoïc sinh.


- Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li.


- Xaêng, nhöïa thoâng.


- Thuoác ngaâm (1 bòch/1 lôùp) 

IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)

1- Nghieân cöùu sô ñoà nguyeân lyù:
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2- Laøm maïch in:

Thöïc hieän caùc böôùc töông töï nhö caùc baøi taäp treân, löu yù vò trí caùc coâng taéc vaø loa ñöôïc haøn daây ra ngoaøi.

3- Kieåm tra linh kieän:
· Laøm veä sinh caùc chaân linh kieän

· Duøng VOM kieåm tra taát caû caùc linh kieän.

4- Raùp linh kieän leân maïch in:

- Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Led, Transistor.

- Sau khi raùp xong neân kieåm tra laïi thaät kyõ maïch tröôùc khi caáp ñieän vaøo ñeå traùnh hö hoûng linh kieän.

5- Thöû maïch:
- Haøn chaéc chaén loa vaøo maïch roài môùi caáp nguoàn cho maïch.

- Maïch duøng 2 boä dao ñoäng laø 2 Tr C828 vaø 2Tr C1815 ñeå taïo ñoä daøi vaø ñoä cao cho

aâm thanh neân khi chænh S1 laø ta thay ñoåi taàn soá nhanh chaäm coøn chænh S2 laø ta thay ñoåi taàn soá cao hay thaáp tuøy vaøo giaù trò cuûa ctuï. Caùc Switch S1, S2 coù theå ñöôïc ñaët beân ngoaøi ñeå deã ñieàu khieån thay ñoåi tieáng coøi.
· D468 duøng khueách ñaïi aâm thanh ra loa khi hoaït ñoäng seõ khaù noùng vaø caàn coù

 Diode  baûo veä.
* Nhöõng sai hoûng thöôøng gaëp:

- Thieát keá maïch sai

- Haøn chöa dính daây, chaân linh kieän.

- Haøn sai vò trí, sai cöïc tính linh kieän.

- Khoâng coù dao ñoäng -> kieåm tra laïi caùc Tr, ñöùt ñöôøng maïch.

BAØI TAÄP SOÁ: 10





soá tieát thöïc taäp: 6
TEÂN BAØI TAÄP: RAÙP MAÏCH ÑEØN SAÙNG LAN DAÀN 

I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: 

-  Hình thaønh ñöôïc kyõ naêng, kyõ xaûo, thieát keá vaø laép raùp maïch ñieän töû.

-  Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát baûo ñaûm ñuùng giôø qui ñònh.

II/ DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:

- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan.
- Boä nguoàn 5v
III/ SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:


- Linh kieän theo sô ñoà maïch.


- Maïch in kích thöôùc 6 x8 cm.


- Buùt loâng daàu: 1 caây/1 hoïc sinh.


- Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li.


- Xaêng, nhöïa thoâng.


- Thuoác ngaâm (1 bòch/1 lôùp) 

IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)

1- Nghieân cöùu sô ñoà nguyeân lyù:
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2- Laøm maïch in:

· Thöïc hieän caùc böôùc töông töï nhö caùc baøi taäp treân, löu yù khi veõ chaân IC vaø vò trí caùc Led ñöôïc boá trí thaúng haøng theo ñuùng thöù töï chaân IC treân sô ñoà.

· 8 Led coù theå duøng chung 1 ñieän trôû.

3- Kieåm tra linh kieän:
· Laøm veä sinh caùc chaân linh kieän

· Duøng VOM kieåm tra Transistor vaø taát caû caùc linh kieän khaùc.

4- Raùp linh kieän leân maïch in:
- Caùc böôùc chuaån bò vaø laép raùp maïch tuaàn töï nhö baøi taäp 8.


- Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Led, Transistor.


- Haøn ñeá IC, neáu haøn tröïc tieáp IC treân maïch thì haøn so le chaân.
5- Thöû maïch:

- IC 555 ñeå taïo dao ñoäng -> ño chaân 3 phaûi coù dao ñoäng ra


- Chaân 9 IC 74164 coù maïch Auto reset neân khi hoaït ñoäng seõ ño ñöôïc laø +5v.


- C828 duøng laøm maïch ñaûo traïng thaùi do ñoù ño chaân C luùc Tr daãn laø 0v, luùc Tr ngöng daãn laø +5v.

- Daõy ñeøn coù theå ñöôïc môû roäng leân nhieàu boùng thaønh maïch ñeøn haøo quang nhöng moãi voøng caàn coù 1 Tr ñeäm.
* Nhöõng sai hoûng thöôøng gaëp:

- Thieát keá maïch sai

- Haøn sai ñeá IC

- Haøn chöa dính chaân linh kieän.

- Haøn sai vò trí, sai cöïc tính linh kieän.

- Ñöùt ñöôøng maïch

- Khoâng coù dao ñoäng -> kieåm tra laïi IC 555.

- Led khoâng hoaït ñoäng -> kieåm tra laïi IC 74164.

- Led khoâng chuyeån traïng thaùi saùng daàn, taét daàn -> kieåm tra laïi Tr.

� EMBED PBrush  ���








� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���












[image: image46.png]


[image: image47.png]+vDC OUT
dnap

+vDC I,
Chuia b dp

. 1000F

22000F




[image: image48.png]


[image: image49.png]m [E o
EEIREN
hm 1o
Prichcin g s . Gakt ™ T
45
. . . Mach
3 - A




[image: image50.png]fol o

N
i i

—Vin



[image: image51.png]Méingl

Méingl

Clitn

Dy din

=

Dy din

Dy din




[image: image52.png])
poa ST 4 =
Hiles: =

os
o o




_1187931014.unknown

_1830392294

_1830397383

_1830404569

_1611822795

_1147582230

_1184697530.unknown

_1147662371

_1147500807

_1147576521

_1142743058

