

Giáo án số: 8 .
Số tiết:  3     .Tổng số tiết đã giảng: 25


Thực hiện ngày     tháng     năm   20…  .


Tên bài học:   CHƯƠNG 4 DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN
GIẢI MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH

MỤC TIÊU : 
- Biết và giải thích được cách giải mạch điện xoay chiều một pha

- Áp dụng giải bài tập cơ bản về mạch điện xoay chiều một pha 

- Có ý thức tự giác trong học tập

I. ỔN ĐỊNH LỚP: số sinh viên vắng:


. Tên:





Thời gian  1 phút

Nội dung nhắc nhở: chuyên cần học tập, đồng phục tác phong, giữ vệ sinh chung.


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  5   phút.








Câu hỏi kiểm tra: 
So sánh pha của hai hàm sin:
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III. GIẢNG BÀI MỚI:












Thời gian  125 phút
Đồ dùng dạy học:  bảng , phấn , giáo trình, bài giảng điện tử.

Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	2.1
	Giải mạch xoay chiều thuần trở, thuần cảm, thuần dung.
	
	

	2.1.1
	Mạch điện xoay chiều thuần điện trở.
	30’
	· GV  dùng máy chiếu , kết hợp giảng giải và đặt câu hỏi. 

	2.1.2
	Mạch điện xoay chiều thuần điện cảm.
	25’
	

	2.1.3
	Mạch điện xoay chiều thuần điện dung.
	20’
	

	2.2
	Giải mạch xoay chiều RLC
	
	· HS quan sát, tham gia xây dựng 

	2.3
	Công suất và hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều.
	
	bài và trả lời câu hỏi của GV.

	
	· Công suất tác dụng P.
	10’
	

	
	· Công suất phản kháng Q.
	10’
	· GV thuyết trình, đặt câu hỏi.

	
	· Công suất biểu kiến S.
	10’
	· HS tiếp thu , ghi bài, trả lời câu

	2.4
	Cộng hưởng điện áp
	20’
	hỏi của GV


IV. TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian 2 phút


Củng cố bài đã học

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:  Thời gian 2 phút.

1. Cho mạch R-L-C nối tiếp nhau như hình vẽ. Điện áp nguồn U = 200V, f = 50Hz. Xác định C để mạch có cộng hưởng nối tiếp. Tính dòng điện I và điện áp trên các phần tử và UR , UL và UC .
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2. Cho mạch điện như hình vẽ Cho u(t) = 8cost(V).Tính công suất tòan mạch và uR.

 [image: image3.png]u(®

19

1H
A

H
AL

u

1Q




3. Cho sơ đồ mạch điện. Cho u = 18sin2t(V).
Tính công suất toàn mạch và uC.
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THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


Ngày     tháng    năm 20 



















Chữ ký giáo viên



    
















Tăng Cẩm Huê
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