GIAÙO AÙN SOÁ 11
Thôøi gian thöïc hieän: 02 ca Lôùp 13CÑ_Ñ3
Thöïc hieän ngaøy  14  thaùng  11 naêm 2014
TEÂN BAØI: ÑIEÀU KHIEÅN LED MA TRAÄN DUØNG IC 8951

Muïc ñích: 
· Vieát ñöôïc chöông trình ñieàu khieån haøng coät cuûa led ma traän
· ÖÙng duïng vi ñieàu khieån IC 8951 ñieàu khieån led ma traän hieån thò chöõ. 

Yeâu caàu:

Keát noái ñöôïc phaàn cöùng giöõa maïch chaïy vaø maïch led ma traän

Taïo ñöôïc file.hex vaø naïp vaøo IC

Hieåu hieän töôïng löu aûnh cuûa maét ngöôøi

I. OÅn ñònh lôùp:
Thôøi gian: 01 phuùt

   Soá hoïc sinh vaéng 
 Teân: 



II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: 
Thôøi gian: 00 phuùt
Caâu hoûi kieåm tra:

Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI:
Thôøi gian:44 phuùt

Noäi dung:
Tìm hieåu caáu taïo cuûa led matraän daïng khoái 5x7 hoaëc 8x8

Tìm hieåu phöông phaùp kích daãn cho led matraän
Phaân tích hoaït ñoäng töø ñoù vieát chöông trình ñieàu khieån led ma traän.
Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn:Maùy vi tính, led ma traän, maïch naïp 89, VOM 
Hình thöùc höôùng daãn:

Höôùng daãn môû ñaàu: 
Taäp trung.



Höôùng daãn thöôøng xuyeân:
Theo nhoùm.

Höôùng daãn keát thuùc:
Taäp trung.
 

Saûn phaåm öùng duïng:
Ñieàu khieån chaïy coät, chaïy haøng treân led ma traän
Caùc quaù trình höôùng daãn:

	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	TG

(Phuùt)

	
	
	Sinh vieân
	Giaùo vieân
	

	A

B 

C 
	HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU

Caùc böôùc thöïc haønh.

1.Giôùi thieäu moät soá loaïi led ma traän
2. Nhaéc laïi caáu taïo cuûa led ma traän
3. Sô ñoà keát noái

4. Vieát chöông trình ñeå kieåm tra haøng vaø kieåm tra coät
5.Kieåm tra vaø söõa loãi

6.Naïp IC vaø chaïy thöû
HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN
HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC 

   Toång keát quaù trình thöïc haønh.
	-Quan saùt, laéng nghe

-Duøng VOM ñeå xaùc ñònh cöïc tính cuûa led ma traän
-Quan saùt, laéng nghe

-Veõ sô ñoà keát noái chi tieát cho baûng led

-Vct kieåm tra coät
-Vct kieåm tra haøng
Söû duïng chöông trình trong ñeà cöông 11.12 ñeå chaïy chöõ 
	-Ñöa ra moät soá loaïi led ma traän 
-Phaùt led ma traän cho sv

-Giaûng giaûi baèng hình aûnh

-Töø bveõ caáu taïo – keát noái transistor

-Quan saùt, chænh söõa vaø giaûi thích nguyeân taéc kích saùng cho led ma traän

-Thoáng nhaát P3 haøng (0), P0 coät (1)

-Vct kieåm tra haøng, kieåm tra coät
Höôùng daãn caùch vieát chöõ treân led matraän
	2
5
10
10
10
5
300

15


IV. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (Chuaån bò, toå chöùc, thöïc hieän)


Ngaøy 13  thaùng 11 naêm 2014
Ngaøy 13  thaùng 11 naêm 2014

P.Tröôûng Boä Moân
Chöõ kyù giaùo vieân


Nguyeãn Troïng Trí
Nguyeãn Troïng Trí

BAØI GIAÛNG SOÁ 11
Thôøi gian thöïc hieän: 1 tieát Lôùp 13CÑ_Ñ3
Thöïc hieän ngaøy  14   thaùng  11   naêm 2014

TEÂN BAØI: ÑIEÀU KHIEÅN LED MA TRAÄN DUØNG IC 8951

1.Muïc ñích: 
· Vieát ñöôïc chöông trình ñieàu khieån haøng coät cuûa led ma traän
· ÖÙng duïng vi ñieàu khieån IC 8951 ñieàu khieån led ma traän hieån thò chöõ. 

2.Yeâu caàu:

Keát noái ñöôïc phaàn cöùng giöõa maïch chaïy vaø maïch led ma traän

Taïo ñöôïc file.hex vaø naïp vaøo IC

Hieåu hieän töôïng löu aûnh cuûa maét ngöôøi

3.HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI:
Thôøi gian:44 phuùt


Noäi dung:
Tìm hieåu caáu taïo cuûa led matraän daïng khoái 5x7 hoaëc 8x8

Tìm hieåu phöông phaùp kích daãn cho led matraän
Phaân tích hoaït ñoäng töø ñoù vieát chöông trình ñieàu khieån led ma traän.

Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn: Maùy vi tính, led ma traän, maïch naïp 89, VOM 

Saûn phaåm öùng duïng:
Ñieàu khieån chaïy coät, chaïy haøng treân led ma traän

Caùc quaù trình höôùng daãn:
· Söû duïng led ma traän 8x24 ñeå gaây chuù yù cho SV
1. Giôùi thieäu moät soá loaïi led ma traän thöôøng thaáy

a. Led ñôn maøu

b. Led ña maøu

c. Khoái ñuùc saün

d. Töï laép raùp

2. Nhaéc laïi caáu taïo cuûa led ma traän

a. Led ma traän ñöôïc caáu taïo töø nhieàu led ñôn ñöôïc gheùp theo kieåu haøng vaø coät
b. Caùc led trong cuøng haøng giaû söû anod chung thì coät laø katod chung vaø ngöôïc laïi

3. Sô ñoà keát noái

a. Thoâng thöôøng ngöôøi ta thöôøng duøng transistor hoaëc IC 2803 ñeå kích daãn
b. ÔÛ baøi naøy chuùng ta seõ duøng transistor ñeå kích daãn
4. Vieát chöông trình kieåm tra haøng vaø coät

Thoáng nhaát p3 ñöôïc noái vôùi haøng, p0 ñöôïc noái vôùi coät

5. Kieåm tra vaø söõa loãi

6. Naïp IC vaø chaïy thöû
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Sơ đồ nguyên lý led ma trận





Sơ đồ kết nối led ma trận với transistor
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2: main,
3 mov p3,#00h
4 mov a,#00h
5. setbc
6: cot. rica
7 mov p2,a
8 acall delay
9: jnc cot

10 clre

71 mov a,#0fth

72 mov p2,#0ffh

13:hang:  rica

14 mov p3,a

15. acall delay

16 Jjc hang

17 sjmp main

18: delay.

19 mov rd, #2

20: x2: mov r5,#255
21: x1: mov ré,#255

22 djnzr6,$
23 djnz r5,x1
24 djnz r,x2
25 ret

26: end



