Câu 1: Trình bày cách tách nạn nhân ra khỏi phần mang điện khi bị điện giật? Nêu cách xử lý tình huống đối với nạn nhân bị điện giật sau khi đã tách ra khỏi phần mang điện?
Câu 2: Điện áp bước là gì? Điện áp bước phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Câu 3: Hãy trình bày các biện pháp bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp bằng cách nối đất và cắt điện bảo vệ bằng các thiết bị tự động chống dòng điện rò?
Câu 4: Trình bày sự hình thành tĩnh điện, các biện pháp phòng chống tĩnh điện? 
Câu 5: Hãy xác định dòng điện chạy qua người khi tiếp xúc với dây pha của mạng điện 3 pha xoay chiều có điện áp giữa các pha (điện áp dây) là 0,38 KV với hệ thống trung tính nối đất, biết điện trở cơ thể người là 1,15KΩ
Câu 6: Tính dòng điện chạy qua cơ thể người khi chạm vào hai cực của mạng điện 1 pha 220V biết điện trở của cơ thể người là 1KΩ, từ đó đưa ra biện pháp an toàn trong trường hợp này?
Câu 7: Hãy phân tích mức độ nguy hiểm khi chạm vào dây pha của mạng điện 3 pha có điện áp Ud = 380V, trung tính cách ly. Biết: 
· Điện trở  cách điện là Rcđ = 25KΩ.
· Điện trở của cơ thể người là Rng = 1000Ω.  
· Điện dẫn cách điện của các pha so với đất bằng nhau (ga = gb = gc = )
· Điện dung của các pha đối với đất bằng không.
[bookmark: _GoBack]Câu 8: Hãy phân tích mức độ nguy hiểm khi chạm vào dây pha của mạng điện 3 pha có điện áp Ud = 380V, trung tính cách ly. Biết: 
· Điện trở  cách điện là Rcđ = 25KΩ.
· Điện trở của cơ thể người là Rng = 1000Ω.  
· Điện dẫn cách điện của các pha so với đất bằng nhau (ga = gb = gc = )
· Điện dung của các pha đối với đất bằng không.

