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 (
Đề số 2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3điểm)
Vẽ sơ đồ nguyên lý và đồ thị mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở? 
Câu 2: (2điểm)
       Phân tích hoạt động của MOSFET kênh N trong mạch thí nghiệm như hình 1:
                          [image: ]
                            Hình 1: Mạch thí nghiệm hoạt động của MOSFET kênh N
Câu 3: (2,5điểm)
       Cho mạch chỉnh lưu cầu 3 pha không đối xứng như hình 2, với các thông số của mạch như sau: U2 = 150V;  R = 1,76;  Pd = 17,6kW







 (
A
B
C
)







        Hình 2: Mạch chỉnh lưu cầu 3 pha không đối xứng

Xác định góc mở , trị trung bình của dòng qua tải, trị trung bình của dòng chảy qua thyristor, trị trung bình của dòng chảy qua điốt ?

Câu 4: (2,5điểm)
Cho mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở như hình 3: 
[image: ]







           
             Hình 3:  mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở

      Biết rằng giá trị điện áp tức thời có biểu thức sau:. Xác định điện áp cực đại, điện áp hiệu dụng, điện áp đặt lên tải, dòng qua tải, điện áp ngược đặt lên điốt của mạch chỉnh lưu trên. Biết Rt=100Ω
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	* Sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở :







[image: ]- Đúng biến áp
- Đúng điện vào ra máy biến áp
- Đúng SCR, tảiRt
- Đúng chiều dòng điện qua tải và điện áp đặt lên tải

















* Đồ thị mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở:




















[image: ]- Vẽ đúng đồ thị u2(t)
- Vẽ đúng đồ thị UG
- Vẽ đúng đồ thị Idα
- Vẽ đúng đồ thị Udα
- Vẽ đúng đồ thị UD

	






0.25
0.25
0.25
0.25
































0.25
0.25
0.5
0.5
0.5

	2
	
	

	2,0

	
	
	- Khi cấp nguồn một chiều UD qua một bóng đèn D vào hai cực D và S của Mosfet Q (Phân cực thuận cho Mosfet kênh N) ta thấy bóng đèn không sáng nghĩa là không có dòng điện đi qua cực DS khi chân G không được cấp điện.
- Khi công tắc K1 đóng, nguồn UG cấp vào hai cực GS làm điện áp UGS > 0V
 => Mosfet  Q dẫn  => bóng đèn D sáng.
- Khi công tắc K1 ngắt, điện áp tích trên tụ C1 (tụ gốm) vẫn duy trì cho Mosfet Q dẫn => chứng tỏ không có dòng điện đi qua cực GS.
- Khi công tắc K2 đóng, điện áp tích trên tụ C1 giảm bằng 0 =>  UGS= 0V  => đèn D tắt
=> Từ thực nghiệm trên ta thấy rằng : điện áp đặt vào chân G không tạo ra dòng GS như trong Transistor thông thường mà điện áp này chỉ tạo ra từ trường => làm cho điện trở RDS giảm xuống.
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	- Xác định góc mở α :
Pd = Ud.Id = R.(Id)2

Ud =.(1+cosα) = 176(1+cosα)


Ud = Id.R = R= 1,76. = 176 (V)

 176(1+cosα) = 176

 cosα = 0

 α = 900
- Trị trung bình của dòng qua tải:


              Id = = = 100(A)
- Trị trung bình của dòng chảy qua diode và thyristor:

               IT = ID = = 33,3(A)
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	Ta có
· Điện áp cực đại cuộn thứ cấp
· Điện áp Hiệu dụng cuộn thứ cấp :

· Điện áp một chiều đặt lên tải:  Ud = 0,9 U2 = 0,9x220 = 198 (v)
· Dòng một chiều đặt lên tải:  Id = Ud/Rt = 198/100 = 1,98 (A)
· Điện áp ngược đặt lên điốt:
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NỘI DUNG

             _______Hết_______
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              Võ Cường                                                            Trần Hiếu Trinh
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