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	Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc phaàn töû sau
	2.0

	
	
	Hình 1: van 3/2 khoâng duy trì: cöûa 1 vaø 2 thoâng nhau khi coù tín hieäu khí taùc ñoäng. Khi khoâng coøn tín hieäu khí neùn taùc ñoäng thì cöûa 1 ñoùng, cöûa 2 vaø 3 thoâng nhau bôûi loø xo phuïc hoài. 
Hình 2: van 5/2 duy trì: ban ñaàu cöûa 1 thoâng cöûa 2, cöûa 4 thoâng cöûa 5, cöûa 3 ñoùng. Khi coù taùc ñoäng cuûa khí neùn vaøo cöûa 14, cöûa 1 vaø 4 thoâng, cöûa 2 vaø 3 thoâng, cöûa 5 ñoùng. 
Khi khoâng coøn tín hieäu khí neùn taùc ñoäng caøo cöûa 14 thì traïng thaùi vöøa thay ñoåi vaãn nhôù traïng thaùi cöûa 1 vaø 4 thoâng, cöûa 2 vaø 3 thoâng, cöûa 5 ñoùng.
 Cho ñeán khi coù khí neùn taùc ñoäng vaøo cöûa 12 thì cöûa 1 vaø 2 thoâng, cöûa 4 vaø 5 thoâng, cöûa 3 ñoùng vaø vaãn nhôù traïng thaùi cho ñeán khi coù tín hieäu taùc ñoäng töø cöûa 14 
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	· Nêu nguyên lý hoạt động và vẽ sơ đồ hành trình bước của mạch điều khiển sau
	3.5

	
	
	
Sau khi nhấn start cuộn dây điện từ Y1 có điện điều khiển xilanh A đi ra ,               

tác động CTHT S2  làm role K1 có điện đóng tất cả các tiếp điểm thường hở của K1và hở các tiếp điểm thường đóng K1 lúc này cuộn dây điện từ Y2 có điện điều khiển cho xilanh A đi về                                                                                                                        

Xilanh A đi về  tác động công tắc hành trình S1 làm cho cuộn dây điện từ Y3 có điện làm xilanh B đi ra.                                                                                                             

 Xilanh B đi ra tác động vào công tắc hành trình S4 làm cho cuộn dây điện từ Y5 có điện điều khiển xilanh C đi ra.                                                                                           

Xilanh C đi ra tác động CTHT S6 làm role K1 mất điện điều khiển xilanh C đi về.      xilanh C đi về tav1 động CTHT S5 làm cho cuộn dây điện từ Y4 có điện điều khiển xilanh B đi về kết thúc một chu trình  
[image: ]                                                                      

	0.5

0.5

0.5

0.5

0.5


1.0

	3
	
	· Hãy thiết kế mạch  khí nén theo yêu cầu sau
	4.5
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2. BIEU DIEN BIEU DO TRANG THAI QUI TRINH
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2. BIEU DIEN BIEU PO TRANG THAI QUI TRINH
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