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1. Khi hệ thống điều khiển khí nén có n tầng, thì cụm đảo tầng sẽ có ?
a. (n – 1) van                                          b.   (n – 2) van 
c. (n – 3) van                                          d.   (n – 4) van

2. Ở trạng thái ban đầu, nguồn khí nén sẽ ở tầng thứ mấy ?
a.   Tầng (n -1)                                        b.    Tầng (n - 2)
c.   Tầng (n - 3)                                       d.    Tầng n 

3. Giả sử xi lanh được kí hiệu bằng những mẫu tự A, B, C, … khi xi lanh  chạy ra được kí hiệu bằng dấu gì ?
a. Dấu “+”                                           b. Dấu “-”
c. Dấu “x”                                           d. Dấu “:”

4. Trong hệ thống khí nén được thiết kế theo tầng, sau khi nhấn nút Start, nguồn khí nén sẽ cung cấp cho tầng thứ mấy ?
    a.Tầng thứ nhất                                            b. Tầng thứ hai	
    c. Tầng thứ n	                                               d. Tầng thứ n-1

 5. Dựa theo biểu đồ trạng thái bên dưới, hệ thống sẽ được chia hợp lý nhất thành mấy tầng ?
	a. 2 tầng
b. 3 tầng
c. 4 tầng                     
d. 5 tầng
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6. Dựa theo biểu đồ trạng thái bên dưới, công tắc hành trình nào làm nhiệm vụ đảo tầng ?b1
a1
a0
A
B
start

a. a0
b. a1
c. b0
d. b1b0
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