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Câu 1: ( 3,5 điểm): Hãy thiết lập mạch khí nén điều khiển theo yêu cầu sau: 
Traïm chuyeån tieáp coù nhieäm vuï chuyeån caùc hoäp töø moät ngaên xeáp sang moät traïm khaùc ñeå xöû lyù.
Caùc hoäp ñöôïc ñaåy ra khoûi ngaên xeáp baèng xilanh A bôûi 1 nuùt nhaán vaø chuyeån ñeán traïm xöû lyù baèng xilanh B. Khi xilanh A ra heát haønh trình seõ laøm cho xilanh B ñi ra  , xi lanh A ñi veà. Ñeán heát haønh trình, xi lanh B töï ñi veà.
Moät tieáp ñieåm haønh trình beân trong ngaên xeáp seõ baùo cho bieát laø beân trong ngaên xeáp coøn hoäp hay heát. Neáu trong ngaên xeáp khoâng coù hoäp, heä thoáng seõ khoâng hoïat ñoäng .

Câu 2: (3.5 điểm): Dùng PLC thiết kế giản đồ quá trình theo yêu cầu  sau: 
Yêu cầu công nghệ:
Khi ta mở công tắc start và nhấn nút thì xilanh A đẩy phôi tới. Tiếp sau đó xilanh B đi vào làm công việc kẹp chặt phôi. Sau khi xilanh B kẹp chặt phôi thì xilanh A lùi về, đồng thời xilanh C đi xuống làm công việc dập lỗ, sau khi đi hết hành trình thì xilanh C lùi về. Cuối cùng xilanh B lùi về và thực hiện xong một chu trình. Phôi được lấy ra bằng tay.


Câu 3: (3 điểm) Nêu nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển sau: 

[bookmark: _GoBack][image: ]

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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	Thiết lập mạch khí nén điều khiển theo yêu cầu
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Dùng PLC thiết kế giản đồ quá trình theo yêu cầu  :
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	Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển sau 
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Khi nhấn nút nhấn tầng 1 có nguồn xilanh A ñi ra                                        
Xi lanh A tác động vào công tắc hành trình S2 làm xilanh B đi ra                


Xilanh B đi ra tác động CTHT S4 lúc này nguồn từ tầng 1 chuyển sang tầng 2 làm xilanh B đi về. 


Xilanh B đi về tác động CTHT S3 làm xilanh A đi về.    
                              
Xilanh A đi về tác động CTHT S1 làm Xilanh C đi ra.      

                        
Xilanh C đi ra tác động CTHT S6  nguổn chuyển sang 


tầng 3 lúc này Xilanh C đi về kết thúc một chu trình                                                      
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