CÂU HỎI ÔN TẬP VXL



Câu  1:  

Cho đoạn chương trình sau: :
	MOV A,# 82H 
	MOV R1,#C5H
	ANL A,R1
	SWAP A
	END
	Giải thích đoạn chương trình trên và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A
Câu  2 :  

	Cho đoạn chương trình sau:
	MOV A,#69H
	MOV R0,#0B7H
	ADD A,R0
	RR A
	SWAP A
	END
Hãy giải thich chương trình và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A

Câu 3:  Cho đoạn chương trình sau:
	MOV A,#79H
	MOV R1,#0C5H
	ANL A,R1
	SETB C
	RLC A
	SWAP A
	END
Hãy giải thich chương trình và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A
Câu  4 :  
[bookmark: _GoBack]	Viết chương trình delay 1s dùng Timer 
Câu 5 :  
Viết chương trình điều khiển Port 0 kết nối 8 led đơn sáng dần và tắt dần, led được thiết kế đầu P nối vào vi điều khiển còn đầu N nối 
Câu 6: 
	Dùng Port1 kết nối với các led để điều khiển đèn giao thông cho một ngã tư với 2 cột đèn. Cho thời gian delay của mỗi đèn như sau:
+Đèn xanh sáng 18s
+ Đèn vàng sáng 2s
+ Đèn đỏ sáng 20s


Caâu 7 : Viết chương trình điều khiển led 7 đoạn loại Anode chung đếm từ 0 đến 9 dùng  Port 0
Câu 8 :  
Vieát chöông trình ñieàu khieån 8 led 7 ñoaïn hieån thò chöõ “CHAO-BAN” baèng phöông phaùp queùt led , maïch ñöôïc thieát keá vôùi led 7 ñoaïn loaïi CATHODE chung , port 0 duøng ñeå ñieàu khieån 7 ñoaïn vaø daáu chaám coøn port 2 ñieàu khieån 8 transistor loaïi NPN maõ soá C 1815 ñeå  noái mass  cho 8 led.





