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GIAÙO AÙN LYÙ THUYEÁT

Môn học: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Số tiết: 01
Thời gian: 45 phút
Ngày giảng:    1     /    6     / 2015 
I. PHẦN GIỚI THIỆU: 
Chương 3: MẠCH NGHỊCH LƯU
Tên bài : NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP NGUỒN DÒNG 3 PHA
NLĐL là thiết bị dùng để biến đổi nguồn điện một chiều thành nguồn điện xoay chiều có tần số mong muốn
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 


Sau khi học xong bài này, HS có khả năng:
1. Về kiến thức: Hiểu được cách dẫn của các SCR trong 1/3 chu kì và ứng dụng của mạch nghịch lưu độc lập trong công nghiệp.
2. Về kỹ năng: Phân tích được nguyên lý hoạt động và vẽ được đồ thị dòng điện phụ tải 3 pha

3. Về thái độ: HS nghiên cứu và tìm hiểu bài học ở nhà trước
III. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Chương trình giảng dạy : TCCN.
- Đề cương bài giảng, giáo trình môn học: giáo án, giáo trình, tài liệu phát tay.
- Chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học: phấn, thước,  máy tính, máy chiếu.
- Dự kiến hình thức, phương thức đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh: tài 
  liệu phát tay cho học sinh.
2. Học sinh

- Những kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến bài học: hiểu và phân tích được mạch NLĐL nguồn dòng 1 pha
- Tài liệu học tập, thí nghiệm, thực hành, dụng cụ học tập (nếu có): giáo trình 
  'Điện tử công suất'  của Vụ giáo dục  chuyên nghiệp.
VI. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định tổ chức: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số lớp học: Điểm danh học sinh vắng mặt.
- Nội dung nhắc nhở học sinh: Các em nghỉ học tuần trước cần cố gắng nghe 
  giảng hơn.
2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	TT
	Tên học sinh
	Nội dung (câu hỏi, bài tập) kiểm tra
	Điểm

	01
	Cho học sinh xung phong.
	Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch nghịch lưu nguồn dòng một pha, vẽ dạng sóng ngõ ra.
	



3. Bài mới:

- Đặt vấn đề vào bài mới: (1 phút)

- Nội dung và phương pháp:

	Nội dung

(đề cương chi tiết bài học)
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp
	Các hoạt động của giáo viên và học sinh
	Phương tiện, đồ dùng dạy học

	
	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Bài9:  Mạch nghịch lưu độc lập nguồn dòng 

I.Mạch NLĐL nguồn dòng 1 pha:
II. Mạch NLĐL nguồn dòng 3 pha:

1. Sơ đồ mạch:

2. Đặc điểm của mạch:

+ Các SCR được điều khiển mở dẫn điện theo thứ tự
+ Các tụ điện là các tụ chuyển mạch

+ Phụ tải là 3 pha có 3 tổng trở ZA, ZB, ZC
3. Nguyên lý hoạt động:

+ Giả sử trong  khoảng thời gian 0 < ( < (/3: T1T6  đang mở dẫn điện. Dòng điện ra trên tải: iA = Id, iC = -Id, iC = 0

+ Trong  khoảng thời gian ( = (/3: T2T6  mở dẫn điện. Dòng điện ra trên tải: iA = 0, iB = Id,
 iC = - Id
+ Trong  khoảng thời gian ( = 2(/3: T2T4 mở dẫn điện. Dòng điện ra trên tải: iA = - Id, iB = Id, iC = 0

+ Trong  khoảng thời gian ( = (: T3T4 mở dẫn điện. Dòng điện ra trên tải: iA = - Id, iB = 0, iC = Id
+ Trong  khoảng thời gian ( = 4(/3: T3T5 mở dẫn điện. Dòng điện ra trên tải: iA = 0, iB = - Id, iC = Id
+ Trong  khoảng thời gian ( = 5(/3: T1T5 mở dẫn điện. Dòng điện ra trên tải: iA = Id, iB = - Id, iC = 0

Quá trình làm việc của mạch nghịch lưu lặp lại như bắt đầu từ thời điểm ( = 0

4. Đồ thị dòng điện phụ tải 3 pha:
+ Vẽ 3 trục tọa độ biễu diễn cho 3 dòng điện phủ tải iA, iB, iC
+ Chia trục thời gian (  theo các khoảng thời gian (/3, 2(/3, (, 4(/3, 5(/3

+ Vẽ dạng sóng ngõ ra iA, iB, iC theo ngõ vào iE
đã phân tích trên phần nguyên lý hoạt động

	5
32
4
4
4
4
4
4
8
	Thuyết trình diễn giải.

Vấn đáp
Thuyết trình diễn giải.
Vấn đáp
Thuyết trình diễn giải.
	Trình chieáu sô ñoà maïch
 Diễn giải.

Đặt câu hỏi.
Diễn giải.
Đặt câu hỏi.


	Nghe giảng

Ghi nhận và phản hồi.
Cùng GV  làm ví dụ và làm theo.

HS theo dõi làm theo.

Cùng GV  làm ví dụ và làm theo.
	Giáo trình, tài liệu phát tay, phấn, thước, máy chiếu.
Giáo trình, tài liệu phát tay,  phấn, thước, máy chiếu.
Giáo trình, tài liệu phát tay,  phấn, thước, máy chiếu.


4. Củng cố bài học: (1 phút)

- Nhắc lại việc điều khiển các SCR theo thứ tự và các bước vẽ đồ thị dòng điện phụ tải 3 pha.

- Ứng dụng của mạch nghịch lưu trong thực tế

5. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh: (Câu hỏi, bài tập, chuẩn bị thí nghiệm, thực 

    hành,….) (1 phút)


+ Veà nhaø xem tröôùc baøi nghòch löu ñoäc laäp nguoàn aùp 1 pha
+ Đưa ra hướng phát triển mạch NLĐL nguồn dòng 3 pha có thêm 6 diode cách ly và 6 tụ chuyển mạch.

6. Rút kinh nghiệm sau tiết giảng:

- Về nội dung:

- Về phương pháp:

- Về phương tiện:

- Về thời gian:

- Về học sinh:

7. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình Điện tử công suất (Vụ giáo dục chuyên nghiệp - NXB Giáo dục Việt Nam)
- Điện tử công suất ( Đỗ Xuân Tùng _Trương Tri Ngộ - NXB Xây Dựng


                                             TP Hồ Chí Minh, ngày …25….. tháng …5…..năm 2015

Tổ bộ môn thông qua 
              
Người soạn bài


(ký tên và ghi rõ họ tên) 
            
 (ký tên và ghi rõ họ tên)



    Nguyễn Trần Thanh Nhàn
 BAØI GIAÛNG CHI TIEÁT

II. Nghòch löu ñoäc laäp nguoàn doøng 3 pha:

1/ Sô ñoà maïch:
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2/ Ñaëc ñieåm cuûa maïch:

- Treân sô ñoà trình baøy maïch nghòch löu ñoäc laäp nguoàn  doøng 3 pha kieåu caàu, ñöôïc cung caáp moät doøng ñieän khoâng ñoåi Id = const töø nguoàn doøng ñieän moät chieàu nhôø cuoän caûm L. Caùc tuï ñieän C1, C2, C3 laø caùc tuï hổ trợ chuyeån maïch, phuï taûi laø 3 pha coù toång trôû ZA, ZB, ZC.

- Caùc SCR ñöôïc ñieàu khieån môû daãn ñieän theo thöù töï T1, T6 , T2, T4 , T3, T5 … Caùc xung doøng ñieän ñieàu khieån môû caùc SCR leäch pha nhau moät khoaûng thôøi gian töông öùng vôùi goùc leäch pha 
[image: image1.wmf]3

p

. Taïi baát cöù thôøi ñieåm naøo cuõng chæ coù 2 SCR daãn ñieän
3/Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Giaû söû tụ C1, C2, C3 có bản cực dương bên trái
- Giaû söû ôû traïng thaùi ban ñaàu caëp T1, T6 ñang môû daãn ñieän trong khoaûng thôøi gian 
[image: image2.wmf]3
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, doøng ñieän Id chaïy töø nguoàn ñieän qua T1 ->ZA qua ZC qua T6 veà nguoàn aâm.Ta coù: iA = Id ; iC = -Id ; iB = 0. Caùc tuï ñieän C1, C2, C3 ñöôïc naïp ñieän vôùi baûn cöïc döông. Ñieän aùp treân tuï ñieän naøy laø uc1 , uc2, uc3.
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- Taïi thôøi ñieåm 
[image: image4.wmf]3
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 cho xung doøng ñieän ñieàu khieån môû T2. T2 môû ra seõ laøm cho ñieän aùp uc1 treân tuï ñieän C1 trôû thaønh ñieän aùp ngöôïc ñaët leân T1 vaø khoùa T1 laïi, sau moät quaù trình ngaén haïn doøng ñieän pha A, iA giaûm veà trò soá 0. Luùc naøy ta coù doøng ñieän Id chaïy theo maïch töø cöïc döông nguoàn qua T2 qua ZB ->ZC  qua T6 veà cöïc aâm cuûa nguoàn ñieän. Luùc naøy doøng ñieän pha B laø iB taêng töø trò soá 0 ñeán giaù trò Id, ta coù: iA=0 , iB=Id, iC=-Id. Tụ C2 nạp ñöôïc naïp ñieän vôùi baûn cöïc döông
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- Taïi thôøi ñieåm 
[image: image6.wmf]3
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=

 cho xung doøng ñieän ñieàu khieån môû T4. Khi T4 môû daãn ñieän thì T6 chòu ñieän aùp ngöôïc uc3 neân T6 khoùa laïi. Sau moät thời gian ngaén doøng iC giaûm ñeán trò soá =0. Doøng ñieän nguoàn Id chaïy theo maïch töø cöïc döông cuûa nguoàn qua T2 qua ZB qua ZA qua T4 veà cöïc aâm nguoàn. C1 nạp với bản cực (+) ngược lại so với lúc ban đầu.  Ta coù: iA=-Id , iB=Id, iC=0.
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- Taïi thôøi ñieåm 
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 cho xung ñieàu khieån môû T3 , T3 môû ra laøm cho T2 bò khoùa laïi vì chòu ñieän aùp ngöôïc uc2. Doøng ñieän iB cuûa pha B giaûm veà 0 sau moät thôøi gian ngaén. Doøng ñieän Id cuûa nguoàn luùc naøy chaïy töø cöïc döông nguoàn qua T3 -> Z​C qua ZA qua T4 veà cöïc aâm cuûa nguoàn. C3 nạp với bản cực (+) ngược lại so với lúc ban đầu. Ta coù iA=-Id , iB=0 , iC=Id
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- Taïi thôøi ñieåm 
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 cho xung doøng ñieän ñieàu khieån môû T5 thì T4 bò khoùa laïi vì chịu ñieän aùp ngược uc1. Doøng ñieän iA cuûa pha A giaûm veà 0 sau moät thôøi gian ngaén. Doøng ñieän Id cuûa nguoàn luùc naøy chaïy töø cöïc döông nguoàn qua T3 -> Z​C qua ZB qua T5 veà cöïc aâm cuûa nguoàn. C2 nạp với bản cực (+) ngược lại so với luùc ban ñaàu. Ta coù iA=0 , iB=-Id , iC=Id. 
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=

 cho xung ñieàu khieån môû T1 ->T3 bò khoùa laïi vì chịu điện áp   ngược uc3, Doøng ñieän iC cuûa pha C giaûm veà 0 sau moät thôøi gian ngaén. Doøng ñieän Id cuûa nguoàn luùc naøy chaïy töø cöïc döông nguoàn qua T1 -> Z​A qua ZB qua T5 veà cöïc aâm cuûa nguoàn neân ta coù : iA=Id , iB=-Id, iC=0. 
 -Ta cho T6 môû daãn ñieän thì T5 khoùa laïi. 

  Quaù trình laøm vieäc cuûa maïch nghòch löu laëp laïi nhö baét ñaàu töø thôøi ñieåm 
[image: image13.wmf]0
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4/Ñoà thò doøng ñieän phuï taûi 3 pha:

+ Vẽ 3 trục tọa độ biễu diễn cho 3 dòng điện phủ tải iA, iB, iC
+ Chia trục thời gian ( = wt  theo các khoảng thời gian (/3, 2(/3, (, 4(/3, 5(/3

+ Vẽ dạng sóng ngõ ra iA, iB, iC theo ngõ vào iE đã phân tích trên phần nguyên lý hoạt động

Nhaän xeùt:


Taàn soá cuûa doøng ñieän 3 pha caáp cho taûi coù trò soá tuøy thuoäc cuûa maïch taïo xung kích cho caùc SCR trong maïch nghòch löu. Theo chu kyø cöù 6 xung kích do maïch taïo xung taïo ra thì moãi SCR ñöôïc kích 1 laàn. 

Nhö vaäy, chu kyø doøng ñieän 3 pha ra laø T=6Tx (Tx: laø chu kyø xung kích). Suy ra taàn soá laø: f=1/6Tx 
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