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           Câu 1: (3.0 điểm)
    Xác định trị số (có sai số) của các điện trở có vòng màu sau:
	a. Cam_ cam _ đen _ vàng kim.
	    

	b. Nâu _ đen _ đỏ _ bạc.
	

	c. Vàng _ tím _ vàng _ vàng kim.
	

	d. Đỏ _ đen _ xanh lá _ bạc.
e. Xám_đỏ_nâu_vàng kim
f. Đỏ - đỏ - đỏ - đỏ - đỏ
	


	Câu 2: (3.0 điểm)
	Cho sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu cầu 1 pha như hình 1. 
a. Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của mạch,  
b. Vẽ dạng sóng ngõ vào VAB và dạng sóng ngõ ra Vo


Câu 3: ( 4 điểm)
	Trình bày ký hiệu, các thông số kỹ thuật của TRANSISTOR
_______Hết_______
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
		Xác định trị số (có sai số) của các điện trở có vòng màu sau:

	3.0

	
	a
	Cam_ cam _ đen _ vàng kim: 33Ω ± 5%
	0.5

	
	b
c
d
e
f
	Nâu _ đen _ đỏ _ bạc : 1KΩ ± 10%
Vàng _ tím _ vàng _ vàng kim: 470 KΩ ± 5%
Đỏ _ đen _ xanh lá _ bạc.: 2MΩ ± 10%

Xám_đỏ_nâu_vàng kim: 820Ω ± 5%
Đỏ - đỏ - đỏ - đỏ - đỏ: 22,2KΩ ± 2%
	0.5



0.5


0.5


0.5



0.5

	2
	
	Cho sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu cầu 1 pha như hình 1. Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của mạch,  vẽ dạng sóng ngõ vào VAB và dạng sóng ngõ ra

	3.0

	
	
	· ôû baùn kì(+): cặp diode D1 D3 phân cực thuận, doøng ñieän ñi töø A qua D1→ Rt→ D3→ E qua Rt về B.
Ta có Vo = VAB
· ôû baùn kì(-): cặp diode D2 D4 phân cực thuận, doøng ñieän ñi töø B qua D2→ E→ Rt→ D4 về A. 
Ta có Vo = -VAB
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	3
	

	Trình bày ký hiệu, các thông số kỹ thuật của TRANSISTOR
a/ Ñoä khueách ñaïi doøng ñieän β:


β thay ñoåi theo doøng IC vaø ñaït ñeán β max. 
 thöôøng coù giaù trò töø vaøi chuïc ñeán vaøi traêm. 
	
b/ Ñieän aùp ñaùnh thuûng:
Laø ñieän aùp ngöôïc ñaët vaøo caùc caëp cöïc transistor vaø gaây hö hoûng cho transistor. Coù 3 giaù trò:
+ VCEO: ñieän aùp ñaùnh thuûng giöõa C – E khi B hôû
+ VCBO:  ñieän aùp ñaùnh thuûng giöõa C – B khi E hôû 
+ VEBO:  ñieän aùp ñaùnh thuûng giöõa E – B khi C hôû 
c/ Doøng ñieän cöïc ñaïi ICmax, IBmax : laø trò soá doøng lôùn nhaát qua cöïc C, B laâu daøi khoâng laøm noùng quaù nhieät ñoä cho pheùp cuûa transistor
d/ Coâng suaát cho pheùp max PDmax: laø trò soá coâng suaát lôùn nhaát tieâu hao treân tieáp giaùp cöïc C – B trong thôøi gian daøi, transistor vaãn laøm vieäc bình thöôøng. Nếu lớn hơn công suất này transistor sẽ bị hư
e/ Thời gian đóng cắt của transistor:
+ tON : thời gian cần thiết để chuyển transistor từ trạng thái khóa đến trạng thái mở bão hòa
+ tOF : thời gian cần thiết để chuyển transistor từ trạng thái mở bão hòa đến trạng thái khóa
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